{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["RECHNER","DROP-DOWN","ERGEBNISSE","Standardlastprofil G1","Standardlastprofil G2","Standardlastprofil G3","Standardlastprofil G4","Standardlastprofil L1","Standardlastprofil L2","KARTE","BERECHNUNG","DATENBASIS","Parameter"],"not_rendered":{"charts":5,"images":16,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":153,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"RECHNER","index":0,"n_rows":110,"n_cols":11,"rows_kept":110,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[107,1,107,9],[1,1,1,9],[2,1,2,9],[109,1,109,2],[106,1,106,9],[75,1,75,4],[75,6,75,9]]}
[]
[null,"Photovoltaik-Rechner\nfür Photovoltaik-Anlagen bis 750 kWp"]
[]
[]
[null,"Vor der Nutzung des Photovoltaik-Rechners beachten Sie bitte:"]
[null,null,"Pflicht-Eingabefelder (bitte manuell ausfüllen)",null,"Zwischenergebnisse (Felder sind gesperrt)",null,null,null,"Datum der Berechnung:",{"$f":"TODAY()","v":"2020-11-13"}]
[null,null,"Experten-Eingabefelder (bitte nur bei Expertenwissen ändern)",null,"Endergebnisse (Felder sind gesperrt)",null,null,null,"Stand  Rechner:","November 2020"]
[]
[]
[null,"1.","Solarer Ertrag",null,null,null,"2.","Strombezugspreise"]
[null,"1.1","Globalstrahlung am Standort der Photovoltaik-Anlage",1131,null,null,"2.1","Strombezugspreis (netto) vom Stromversorger",0.26,"[EUR/kWh]"]
[null,"1.2","Dachart","Schrägdach","[-]",null,"2.2","Strompreissteigerung pro Jahr",1,"[%/a]"]
[null,"1.3","Ausrichtung der Teil-Anlage 1","Ost","[Himmelsrichtung]",null,"2.3",{"$f":"\"Strombezugspreis (netto) in \"&Nutzungsdauer_der_Anlage&\" Jahre\"","v":"Strombezugspreis (netto) in 20 Jahre"},{"$f":"SUMPRODUCT((BERECHNUNG!$AK$6:$AK$35)*(BERECHNUNG!$B$6:$B$35=Nutzungsdauer_der_Anlage))*100","v":31.724941038647142},"[ct/kWh]"]
[null,"1.4","Ausrichtung der Teil-Anlage 2","-","[Himmelsrichtung]",null,"2.4",{"$f":"\"Ø-Strombezugspreis über \"&Nutzungsdauer_der_Anlage&\" Jahre\"","v":"Ø-Strombezugspreis über 20 Jahre"},{"$f":"SUMPRODUCT((BERECHNUNG!$AL$6:$AL$35)*(BERECHNUNG!$B$6:$B$35=Nutzungsdauer_der_Anlage))*100","v":28.910952245168055},"[ct/kWh]"]
[null,"1.5","Neigungswinkel der Anlage",30,"[Grad]"]
[null,"1.6",{"$f":"\"Spezifische ideale solare Einstrahlung aus Ausrichtung nach \"&Ausrichtung_der_Anlage_1&\"\"","v":"Spezifische ideale solare Einstrahlung aus Ausrichtung nach Ost"},{"$f":"SUMPRODUCT((DATENBASIS!$C$6:$J$17)*(DATENBASIS!$B$6:$B$17=Neigung_der_Anlage)*(Ausrichtung=Ausrichtung_der_Anlage_1))","v":1131},"[kWh/m2*a]"]
[null,"1.7",{"$f":"\"Spezifische ideale solare Einstrahlung aus Ausrichtung nach \"&Ausrichtung_der_Anlage_2&\"\"","v":"Spezifische ideale solare Einstrahlung aus Ausrichtung nach -"},{"$f":"SUMPRODUCT((DATENBASIS!$C$6:$J$17)*(DATENBASIS!$B$6:$B$17=Neigung_der_Anlage)*(Ausrichtung=Ausrichtung_der_Anlage_2))","v":0},"[kWh/m2*a]"]
[null,"1.8",{"$f":"\"Spezifischer solarer Ertrag der Photovoltaik-Anlage nach \"&Ausrichtung_der_Anlage_1&\"\"","v":"Spezifischer solarer Ertrag der Photovoltaik-Anlage nach Ost"},{"$f":"SUMPRODUCT((DATENBASIS!$C$6:$J$17)*(DATENBASIS!$B$6:$B$17=Neigung_der_Anlage)*(Ausrichtung=Ausrichtung_der_Anlage_1))*(Performance_Ratio/100)","v":961.35},"[kWh/kWp*a]"]
[null,"1.9",{"$f":"\"Spezifischer solarer Ertrag der Photovoltaik-Anlage nach \"&Ausrichtung_der_Anlage_2&\"\"","v":"Spezifischer solarer Ertrag der Photovoltaik-Anlage nach -"},{"$f":"SUMPRODUCT((DATENBASIS!$C$6:$J$17)*(DATENBASIS!$B$6:$B$17=Neigung_der_Anlage)*(Ausrichtung=Ausrichtung_der_Anlage_2))*(Performance_Ratio/100)","v":0},"[kWh/kWp*a]"]
[null,"1.10","Solarer Jahres-Gesamtertrag der Photovoltaik-Anlage im 1. Jahr",{"$f":"Spezifischer_solarer_Ertrag_der_Anlage_1*Installierte_Nennleistung_der_PV_Anlage_1 + Solarer_Jahres_Gesamtertrag_der_Anlage_2*Installierte_Nennleistung_der_PV_Anlage_2","v":9613.5},"[kWh/a]"]
[]
[null,"3.","Technische Voraussetzungen Photovoltaik-Anlage",null,null,null,"4.","Technische Voraussetzungen Batteriesystem",null,{"$f":"IF(I71=\"ja\",\"mit\",\"ohne\")","v":"ohne"}]
[null,"3.1",{"$f":"\"Installierte Nennleistung der Photovoltaik-Anlage nach \"&Ausrichtung_der_Anlage_1&\"\"","v":"Installierte Nennleistung der Photovoltaik-Anlage nach Ost"},10,{"$f":"IF(AND(Ausrichtung_der_Anlage_1=\"-\",Installierte_Nennleistung_der_PV_Anlage_1>0),\"Fehler!\",\"[kWp]\")","v":"[kWp]"},null,"4.1","Installierte Batteriespeicherkapazität",null,"[kWh]"]
[null,"3.2",{"$f":"\"Installierte Nennleistung der Photovoltaik-Anlage nach \"&Ausrichtung_der_Anlage_2&\"\"","v":"Installierte Nennleistung der Photovoltaik-Anlage nach -"},0,{"$f":"IF(AND(Ausrichtung_der_Anlage_2=\"-\",Installierte_Nennleistung_der_PV_Anlage_2>0),\"Fehler!\",\"[kWp]\")","v":"[kWp]"},null,"4.2","Nutzungsdauer der Batterie",{"$f":"Nutzungsdauer_der_Anlage","v":20},"[Jahre]"]
[null,"3.3","Installierte Gesamt-Nennleistung der Photovoltaik-Anlage",{"$f":"Installierte_Nennleistung_der_PV_Anlage_1+Installierte_Nennleistung_der_PV_Anlage_2","v":10},"[kWp]",null,"4.3","Lebensdauer der ersten Batterie",12,"[Jahre]"]
[null,"3.4","Nutzungsdauer der Photovoltaik-Anlage",20,"[Jahre]",null,"4.4","Batteriespeicherverluste",10,"[%]"]
[null,"3.5","Performance Ratio",85,"[%]"]
[null,"3.6","Moduldegradation",0.25,"[%/a]"]
[null,"3.7","Lebensdauer des ersten Wechselrichters",15,"[Jahre]"]
[]
[null,"5.","Investionspreise Photovoltaik-Anlage",12000,null,null,"6.","Investionspreise Batteriesystem"]
[null,"5.1","CAPEX der gesamten Photovoltaik-Anlage inkl. Wechselrichter",null,"[EUR]",null,"6.1","CAPEX des Batteriesystems",null,"[EUR]"]
[null,"5.2","Spezifische Photovoltaik-Modulpreise",null,"[EUR/kWp]",null,"6.2","Spezifische CAPEX der Batterie",null,"[EUR/kWh]"]
[null,"5.3","BOS-Preise flächenunabhägig",null,"[EUR/kWp]",null,"6.3","Verhältnis Speicherkapazität zu Photovoltaik-Leistung",{"$f":"Installierte_Speicherkapazität/Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage","v":0},"[-]"]
[null,"5.4","BOS-Preise flächenabhängig",null,"[EUR/kWp]",null,"6.4","Batterie-Ersatzkosten",40,"[%/CAPEXBat]"]
[null,"5.5","Spezifischer CAPEX der Photovoltaik-Anlage",{"$f":"IF(Angebotpreis_PV=0,Spezifische_PV_Modulpreise+Spez_var_BOS_Preise+BOS_Grundkosten,Angebotpreis_PV/Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage)","v":0},"[EUR/kWp]",{"$f":"I33*D48/100","v":0},"6.5","CAPEX der Batterie Erstinstallation",{"$f":"IF(Batterie_gewuenscht=\"ja\",(IF(Angebotpreis_Bat=0,IF(Batterie_gewuenscht=\"ja\",Spezifische_CAPEX_der_Batterie*Installierte_Speicherkapazität,0),Angebotpreis_Bat)),0)","v":0},"[EUR]"]
[null,"5.6","CAPEX Wechselrichter",{"$f":"IF(Angebotpreis_PV=0, , Angebotpreis_PV*0.15)","v":0},"[EUR]",null,"6.6","CAPEX der Ersatz-Batterien",{"$f":"IF(Batterie_gewuenscht=\"ja\",IF(OR(Lebensdauer_der_ersten_Batterie>Nutzungsdauer_der_Batterie,Lebensdauer_der_ersten_Batterie=0),0,(Nutzungsdauer_der_Batterie/Lebensdauer_der_ersten_Batterie)*CAPEX_der_Batterie*(Batterie_Ersatzkosten/100)),0)","v":0},"[EUR]"]
[null,"5.7","CAPEX der Photovoltaik-Anlage",{"$f":"IF(Angebotpreis_PV=0,Spezifischer_CAPEX_der_PV_Anlage*Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage+Wechselrichter_Kosten,Angebotpreis_PV)","v":0},"[EUR]",null,"6.7","Teilnahme an einem Förderprogramm für Batterien","ja"]
[null,"5.8","Sonstiger CAPEX  (z.B. für Netzanbindung)",0,"[EUR]",null,"6.8","Fördersumme Batterie",null,"[EUR]"]
[null,"5.9","Wechselrichter-Ersatzkosten",60,"[%/CAPEXWR]"]
[null,"5.10","CAPEX der Ersatz-Wechselrichtern",{"$f":"IF(OR(Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters>Nutzungsdauer_der_Anlage,Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters=0),0,(Nutzungsdauer_der_Anlage/Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters)*Wechselrichter_Kosten*(Wechselrichter_Ersatzkosten/100))","v":0},"[EUR]"]
[]
[null,"7.","Betriebskosten Photovoltaik-Anlage",null,null,null,"8.","Betriebskosten Batteriesystem"]
[null,"7.1","OPEX der Photovoltaik-Anlage",1,"[%/CAPEXPV]",null,"8.1","OPEX der Batterie",null,"[%/CAPEXBat]"]
[null,"7.2","Sonstiger OPEX (z.B. für Netzanbindung)",1,"[%/CAPEXPVgroß]"]
[]
[null,"9.","Finanzierung Photovoltaik-Anlage",null,null,null,"10.","Finanzierung Batteriesystem"]
[null,"9.1","Anteil Eigenkapital",20,"[%]",null,"10.1","Jährliche CAPEX Batterie abgezinst",{"$f":"-PMT(WACC_real/100,Nutzungsdauer_der_Batterie,(CAPEX_der_Batterie+CAPEX_der_Ersatz_Batterie-IF(AND(Batterie_gewuenscht=\"ja\",Förderung_gewuenscht=\"ja\"),Förderung_Batterie,0)),0)","v":0},"[EUR]"]
[null,"9.2","Anteil Fremdkapital",{"$f":"100-Anteil_Eigenkapital","v":80},"[%]",null,"10.2","Jährliche OPEX-Kosten Batterie",{"$f":"IF(Batterie_gewuenscht=\"ja\",CAPEX_der_Batterie*(PRZNT_pro_CAPEXbat/100),0)","v":0},"[EUR]"]
[null,"9.3","Zinssatz für Fremdkapital",3,"[%/a]"]
[null,"9.4","Rendite Eigenkapital",1,"[%/a]"]
[null,"9.5","WACC nominal",{"$f":"(Anteil_Eigenkapital*Rendite_Eigenkapital+Anteil_Fremdkapital*Zinssatz_für_Fremdkapital)/100","v":2.6},"[%]"]
[null,"9.6","Inflation",2,"[%/a]"]
[null,"9.7","WACC real",{"$f":"(((100+WACC_nominal)/(100+Inflation))-1)*100","v":0.58823529411764497},"[%]"]
[null,"9.8","Jährliche CAPEX PV abgezinst",{"$f":"-PMT(WACC_real/100,Nutzungsdauer_der_Anlage,(CAPEX_der_PV_Anlage+CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters+Sonstiger_CAPEX_der_PV_Anlage),0)","v":0},"[EUR]"]
[null,"9.9","Jährliche OPEX-Kosten Photovoltaik",{"$f":"CAPEX_der_PV_Anlage*(PRZNT_pro_CAPEXpv/100)+Sonstiger_CAPEX_der_PV_Anlage*(PRZNT_pro_CAPEXpvsonstige/100)","v":0},"[EUR]"]
[]
[null,"11.","Regulatoren",null,null,null,"12.","Eigenverbrauchsquote"]
[null,"11.1","Anbringungsort der Photovoltaik-Anlage nach §48 EEG 2017","Wohngebäude","[-]",null,"12.1","Jahresstromverbrauch",4000,"[kWh/a]"]
[null,"11.2","Feste EEG-Vergütung für Überschussstrom","ja",{"$f":"IF(AND(Feste_EEG_Vergütung=\"ja\",Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage>100),\"Fehler!\",IF(AND(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"nein\"),\"Ohne Förderung!\",IF(AND(Feste_EEG_Vergütung=\"ja\",Direktvermarktung=\"ja\"),\"Fehler!\",\"[-]\")))","v":"[-]"},null,"12.2","Hauptstromverbrauchszeit im Haushalt ","mittags",{"$f":"IF(OR(Jahresstromverbrauch>4000,I64<>\"Privater Haushalt <= 4.000 kWh/a\"),\".\",\"\")","v":""}]
[null,"11.3","Geförderte Direktvermarktung für Überschussstrom","nein",{"$f":"IF(AND(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"nein\"),\"Ohne Förderung!\",IF(AND(Feste_EEG_Vergütung=\"ja\",Direktvermarktung=\"ja\"),\"Fehler!\",\"[-]\"))","v":"[-]"},null,"12.3","Photovoltaik-Leistung zu Jahresstromverbrauch",{"$f":"Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage/(Jahresstromverbrauch/1000)*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"nein\",1,0)","v":2.5},{"$f":"IF(OR(kWp_MWh>5,Jahresstromverbrauch>4000,I64<>\"Privater Haushalt <= 4.000 kWh/a\"),\".\",\"[kWp/MWh]\")","v":"[kWp/MWh]"}]
[null,"11.4","Geplante Inbetriebnahme","2020-11-01","[Monat]",null,"12.4","Batteriespeicherkapazität zu Jahresstromverbrauch",{"$f":"IF(Batterie_gewuenscht=\"ja\",Installierte_Speicherkapazität/(Jahresstromverbrauch/1000),0)*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"nein\",1,0)","v":0},{"$f":"IF(OR(kWh_MWh>5,Jahresstromverbrauch>4000,I64<>\"Privater Haushalt <= 4.000 kWh/a\"),\".\",\"[kWh/MWh]\")","v":"[kWh/MWh]"}]
[null,"11.5",{"$f":"IF(OR(Inbetriebnahme=DATENBASIS!B161,Inbetriebnahme=DATENBASIS!B162,Inbetriebnahme=DATENBASIS!B163),\"Voraussichtlicher Stromerlös bei fester EEG-Vergütung\",\"Stromerlös bei fester EEG-Vergütung\")","v":"Stromerlös bei fester EEG-Vergütung"},{"$f":"INDEX(DATENBASIS!$C$170:$G$175,MATCH(Inbetriebnahme,DATENBASIS!$B$170:$B$175,0),MATCH(Anbringungsort,DATENBASIS!$C$169:$G$169,0))","v":8.48E-2},"[EUR/kWh]",null,"12.5",{"$f":"\"Eigenverbrauchsquote \"&J22&\" Batterie\"","v":"Eigenverbrauchsquote ohne Batterie"},{"$f":"IF(Lastprofil=\"mittags\",ROUND(MAX(cofaH+cofbH*kWp_MWh+cofcH*kWh_MWh+cofdH*kWp_MWh^2+cofeH*kWh_MWh^2+coffH*kWp_MWh^3+cofgH*kWh_MWh^3,5),0),IF(Lastprofil=\"abends\",ROUND(MAX(cofaN+cofbN*kWp_MWh+cofcN*kWh_MWh+cofdN*kWp_MWh^2+cofeN*kWh_MWh^2+coffN*kWp_MWh^3+cofgN*kWh_MWh^3,5),0),0))*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"nein\",1,0)*IF(OR(J61=\".\",J62=\".\"),0,1)","v":20},{"$f":"IF(OR(J61=\".\",J62=\".\"),\"Bitte beachten Sie den Erläuterungstext im Feld links \",\"[%]\")","v":"[%]"}]
[null,"11.6",{"$f":"IF(OR(Inbetriebnahme=DATENBASIS!B161,Inbetriebnahme=DATENBASIS!B162,Inbetriebnahme=DATENBASIS!B163),\"Voraussichtlicher Stromerlös bei geförderter Direktvermarktung\",\"Stromerlös bei geförderter Direktvermarktung\")","v":"Stromerlös bei geförderter Direktvermarktung"},{"$f":"INDEX(DATENBASIS!$J$170:$N$175,MATCH(Inbetriebnahme,DATENBASIS!$I$170:$I$175,0),MATCH(Anbringungsort,DATENBASIS!$J$169:$N$169,0))","v":0},"[EUR/kWh]",null,"12.6","Gebäudetyp und Nutzung","Privater Haushalt <= 4.000 kWh/a",{"$f":"IF(AND(Jahresstromverbrauch>4000,I64=\"Privater Haushalt <= 4.000 kWh/a\"),\"Bitte ändern Sie den Gebäudetyp und die Nutzung - Ihr Stromverbrauch liegt über 4000 kWh\",\"\")","v":""}]
[null,"11.7","Verkaufserlös nach Auslauf der Förderung (21. Jahr)",0.03,"[EUR/kWh]",null,"12.7","Eigene Angabe der Eigenverbrauchsquote","nein"," [-]"]
[null,"11.8","EEG-Umlage für Eigenverbrauch des Solarstroms",40,"[%]",null,"12.8","Manuelle Eingabe Eigenverbrauchsquote ohne Batterie",null,{"$f":"IF(J61=\".\",\"Bitte geben Sie ihren Eigenverbrauch manuell ein!\",\"[%]\")","v":"[%]"}]
[null,"11.9","EEG-Umlage für das Jahr 2020",6.7559999999999995E-2,"[EUR/kWh]",null,"12.9","Einspeiselimit",{"$f":"IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage>=30,0,IF(AND(Batterie_gewuenscht=\"ja\",Förderung_gewuenscht=\"ja\"),50,70))","v":70},"[%]"]
[null,null,null,null,null,null,"12.10","Abregelungsverluste",{"$f":"SUMPRODUCT((DATENBASIS!$D$58:$K$92)*(DATENBASIS!$B$58:$B$92=Einspeiselimit)*(DATENBASIS!$C$58:$C$92=Neigung_der_Anlage)*(Ausrichtung=Ausrichtung_der_Anlage_1))*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Eigenverbrauchsquote_pers=0),1,IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",0.5,0.45))","v":0.45},"[%]"]
[]
[null,"13.","Umweltwirkung",null,null,null,"14.","Berechnung Photovoltaik-Anlage mit Batteriesystem"]
[null,"13.1","Spezifischer Vermeidungsfaktor Treibhausgase Photovoltaik-Strom in Deutschland ",627,"[g CO2-Äq./kWh]",null,null,null,"nein"]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",\"Live-Ergebnisse für reine PV-Anlage\",\"Live-Ergebnisse PV-Anlage MIT Batteriespeicher\")","v":"Live-Ergebnisse für reine PV-Anlage"},null,null,null,null,{"$f":"IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",\"\",\"Vergleichsergebnisse PV-Anlage OHNE Batteriespeicher\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Hinweis: für den direkten Vergleich muss jeweils einmal \"PV-Anlage MIT Batteriesystem berechnen\"  und eine mal \"OHNE\" Speicher ausgeführt werden."]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"Barwert der vermiedenen Strombezugskosten in \"&Nutzungsdauer_der_Anlage&\" Jahren\"","v":"Barwert der vermiedenen Strombezugskosten in 20 Jahren"},{"$f":"SUMPRODUCT((BERECHNUNG!N$6:N$35)*(BERECHNUNG!$B$6:$B$35=Nutzungsdauer_der_Anlage))","v":10165.936146391159},"[EUR]",{"$f":"(Barwert_verm_Strombezugskosten+Barwert_EEG_Vergütung+Barwert_Direktvermarktung)-(Barwert_CAPEX_PV_Anlage+Barwert_OPEX_PV_Anlage+Barwert_CAPEX_Batteriesystem+Barwert_OPEX_Batteriesystem+Barwert_EEG_Umlage)","v":22126.258032606922}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"Barwert aus der EEG-Vergütung nach \"&Nutzungsdauer_der_Anlage&\" Jahren\"","v":"Barwert aus der EEG-Vergütung nach 20 Jahren"},{"$f":"SUMPRODUCT((BERECHNUNG!T$6:T$35)*(BERECHNUNG!$B$6:$B$35=Nutzungsdauer_der_Anlage))","v":11960.321886215765},"[EUR]"]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"Barwert aus der Direktvermarktung nach \"&Nutzungsdauer_der_Anlage&\" Jahren\"","v":"Barwert aus der Direktvermarktung nach 20 Jahren"},{"$f":"SUMPRODUCT((BERECHNUNG!Z$6:Z$35)*(BERECHNUNG!$B$6:$B$35=Nutzungsdauer_der_Anlage))","v":0},"[EUR]"]
[null,null,{"$f":"\"Barwert CAPEX PV-Anlage nach \"&Nutzungsdauer_der_Anlage&\" Jahren\"","v":"Barwert CAPEX PV-Anlage nach 20 Jahren"},{"$f":"-PV(WACC_real/100,Nutzungsdauer_der_Anlage,Jährlicher_CAPEX_PV)","v":0},"[EUR]",null,null,{"$f":"\"Barwert aus der EEG-Umlage nach \"&Nutzungsdauer_der_Anlage&\" Jahren\"","v":"Barwert aus der EEG-Umlage nach 20 Jahren"},{"$f":"SUMPRODUCT((BERECHNUNG!AF$6:AF$35)*(BERECHNUNG!$B$6:$B$35=Nutzungsdauer_der_Anlage))","v":0},"[EUR]"]
[null,null,{"$f":"\"Barwert OPEX PV-Anlage nach \"&Nutzungsdauer_der_Anlage&\" Jahren\"","v":"Barwert OPEX PV-Anlage nach 20 Jahren"},{"$f":"-PV(WACC_real/100,Nutzungsdauer_der_Anlage,Jährliche_OPEX_Kosten_PV)","v":0},"[EUR]"]
[null,null,{"$f":"\"Barwert CAPEX Batteriesystem nach \"&Nutzungsdauer_der_Batterie&\" Jahren\"","v":"Barwert CAPEX Batteriesystem nach 20 Jahren"},{"$f":"-PV(WACC_real/100,Nutzungsdauer_der_Batterie,Jährliche_CAPEX_Batterie)","v":0},"[EUR]",null,null,{"$f":"\"Barwert der vermiedenen Strombezugskosten nach \"&Nutzungsdauer_der_Anlage&\" Jahren inkl. Abregelung (Einspeiselimit).\"","v":"Barwert der vermiedenen Strombezugskosten nach 20 Jahren inkl. Abregelung (Einspeiselimit)."},{"$f":"SUMPRODUCT((BERECHNUNG!Q$6:Q$35)*(BERECHNUNG!$B$6:$B$35=Nutzungsdauer_der_Anlage))","v":10120.189433732397},"[EUR]",{"$f":"(Barwert_verm_Strombezugskosten_abg.+Barwert_s_der_EEG_Vergütung_abg.+Barwert_Direktvermarktung_abg.)-(Barwert_CAPEX_PV_Anlage+Barwert_OPEX_PV_Anlage+Barwert_CAPEX_Batteriesystem+Barwert_OPEX_Batteriesystem+Barwert_EEG_Umlage_abg.)","v":22026.689871460192}]
[null,null,{"$f":"\"Barwert OPEX Batteriesystem nach \"&Nutzungsdauer_der_Batterie&\" Jahren\"","v":"Barwert OPEX Batteriesystem nach 20 Jahren"},{"$f":"-PV(WACC_real/100,Nutzungsdauer_der_Batterie,Jährliche_OPEX_Kosten_Batterie)","v":0},"[EUR]",null,null,{"$f":"\"Barwert aus der EEG-Vergütung nach \"&Nutzungsdauer_der_Anlage&\" Jahren abg.\"","v":"Barwert aus der EEG-Vergütung nach 20 Jahren abg."},{"$f":"SUMPRODUCT((BERECHNUNG!W$6:W$35)*(BERECHNUNG!$B$6:$B$35=Nutzungsdauer_der_Anlage))","v":11906.500437727795},"[EUR]"]
[null,null,{"$f":"\"Barwert der erzeugten Solarstrommenge nach \"&Nutzungsdauer_der_Batterie&\" Jahren\"","v":"Barwert der erzeugten Solarstrommenge nach 20 Jahren"},{"$f":"SUMPRODUCT((BERECHNUNG!G$6:G$35)*(BERECHNUNG!$B$6:$B$35=Nutzungsdauer_der_Anlage))","v":176301.91459634082},"[kWh]",null,null,{"$f":"\"Barwert aus der Direktvermarktung nach \"&Nutzungsdauer_der_Anlage&\" Jahren abg.\"","v":"Barwert aus der Direktvermarktung nach 20 Jahren abg."},{"$f":"SUMPRODUCT((BERECHNUNG!AC$6:AC$35)*(BERECHNUNG!$B$6:$B$35=Nutzungsdauer_der_Anlage))","v":0},"[EUR]"]
[null,null,{"$f":"\"Barwert der erzeugten Solarstrommenge nach \"&Nutzungsdauer_der_Batterie&\" Jahren abg.\"","v":"Barwert der erzeugten Solarstrommenge nach 20 Jahren abg."},{"$f":"SUMPRODUCT((BERECHNUNG!K$6:K$35)*(BERECHNUNG!$B$6:$B$35=Nutzungsdauer_der_Anlage))","v":175508.55598065734},"[kWh]",null,null,{"$f":"\"Barwert der erzeugten Solarstrommenge nach  \"&Nutzungsdauer_der_Anlage&\"  Jahren abg.\"","v":"Barwert der erzeugten Solarstrommenge nach  20  Jahren abg."},{"$f":"SUMPRODUCT((BERECHNUNG!AI$6:AI$35)*(BERECHNUNG!$B$6:$B$35=Nutzungsdauer_der_Anlage))","v":0},"[EUR]"]
[]
[null,null,"Eigenverbrauch",{"$f":"IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis,Eigenverbrauchsquote_pers)","v":20},"[%]"]
[]
[null,null,"LCOE-CAPEX",{"$f":"((CAPEX_der_PV_Anlage+Sonstiger_CAPEX_der_PV_Anlage+CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters+CAPEX_der_Batterie+CAPEX_der_Ersatz_Batterie-IF(AND(Batterie_gewuenscht=\"ja\",Förderung_gewuenscht=\"ja\"),Förderung_Batterie,0))/SUMPRODUCT((BERECHNUNG!I6:I35)*(BERECHNUNG!B6:B35=Nutzungsdauer_der_Anlage)))*100","v":0},"[ct/kWh]"]
[null,null,"LCOE-Kapital",{"$f":"(((CAPEX_der_PV_Anlage+Sonstiger_CAPEX_der_PV_Anlage+CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters+CAPEX_der_Batterie+CAPEX_der_Ersatz_Batterie-IF(AND(Batterie_gewuenscht=\"ja\",Förderung_gewuenscht=\"ja\"),Förderung_Batterie,0))/Erzeugte_Solarstrommenge_m_Abr)-((CAPEX_der_PV_Anlage+Sonstiger_CAPEX_der_PV_Anlage+CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters+CAPEX_der_Batterie+CAPEX_der_Ersatz_Batterie-IF(AND(Batterie_gewuenscht=\"ja\",Förderung_gewuenscht=\"ja\"),Förderung_Batterie,0))/SUMPRODUCT((BERECHNUNG!I6:I35)*(BERECHNUNG!B6:B35=Nutzungsdauer_der_Anlage))))*100","v":0},"[ct/kWh]"]
[null,null,"LCOE-OPEX",{"$f":"(Barwert_OPEX_PV_Anlage+Barwert_OPEX_Batteriesystem)/Erzeugte_Solarstrommenge_m_Abr*100","v":0},"[ct/kWh]"]
[null,"[1]","Stromgestehungskosten",{"$f":"(Barwert_CAPEX_PV_Anlage+Barwert_OPEX_PV_Anlage+Barwert_CAPEX_Batteriesystem+Barwert_OPEX_Batteriesystem)/Erzeugte_Solarstrommenge_m_Abr*100","v":0},"[ct/kWh]"]
[]
[null,null,"Rendite ohne Einspeiselimit",{"$f":"((((Barwert_verm_Strombezugskosten+Barwert_EEG_Vergütung+Barwert_Direktvermarktung)-(Barwert_OPEX_PV_Anlage+Barwert_OPEX_Batteriesystem+Barwert_EEG_Umlage))/(CAPEX_der_PV_Anlage+Sonstiger_CAPEX_der_PV_Anlage+CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters+CAPEX_der_Batterie+CAPEX_der_Ersatz_Batterie))^(1/Nutzungsdauer_der_Anlage)-1)*100","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"[%]"]
[null,"[2]",{"$f":"\"Rendite mit \"&Einspeiselimit&\"% Einspeiselimit\"","v":"Rendite mit 70% Einspeiselimit"},{"$f":"((((Barwert_verm_Strombezugskosten_abg.+Barwert_s_der_EEG_Vergütung_abg.+Barwert_Direktvermarktung_abg.)-(Barwert_OPEX_PV_Anlage+Barwert_OPEX_Batteriesystem+Barwert_EEG_Umlage_abg.))/(CAPEX_der_PV_Anlage+Sonstiger_CAPEX_der_PV_Anlage+CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters+CAPEX_der_Batterie+CAPEX_der_Ersatz_Batterie))^(1/Nutzungsdauer_der_Anlage)-1)*100","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"[%]"]
[]
[null,null,{"$f":"\"Absoluter Überschüss bei Einspeiselimit von \"&Einspeiselimit&\"%  nach \"&Nutzungsdauer_der_Anlage&\" Jahre\"","v":"Absoluter Überschüss bei Einspeiselimit von 70%  nach 20 Jahre"},{"$f":"(Barwert_verm_Strombezugskosten_abg.+Barwert_s_der_EEG_Vergütung_abg.+Barwert_Direktvermarktung_abg.)-(Barwert_CAPEX_PV_Anlage+Barwert_OPEX_PV_Anlage+Barwert_CAPEX_Batteriesystem+Barwert_OPEX_Batteriesystem+Barwert_EEG_Umlage_abg.)","v":22026.689871460192},"[EUR]"]
[null,null,{"$f":"\"Abgeschätzer Verlust an Solarstrommenge durch Einspeiselimit bei \"&Einspeiselimit&\"%  nach \"&Nutzungsdauer_der_Anlage&\" Jahre\"","v":"Abgeschätzer Verlust an Solarstrommenge durch Einspeiselimit bei 70%  nach 20 Jahre"},{"$f":"Erzeugte_Solarstrommenge_o_Abr-Erzeugte_Solarstrommenge_m_Abr","v":793.358615683479},"[kWh]"]
[null,null,{"$f":"\"Abgeschätzer Verlust an 'Einkommen' durch Einspeiselimit bei \"&Einspeiselimit&\"%  nach \"&Nutzungsdauer_der_Anlage&\" Jahre\"","v":"Abgeschätzer Verlust an 'Einkommen' durch Einspeiselimit bei 70%  nach 20 Jahre"},{"$f":"(Barwert_verm_Strombezugskosten+Barwert_EEG_Vergütung+Barwert_Direktvermarktung-Barwert_EEG_Umlage)-(Barwert_verm_Strombezugskosten_abg.+Barwert_s_der_EEG_Vergütung_abg.+Barwert_Direktvermarktung_abg.-Barwert_EEG_Umlage_abg.)","v":99.568161146729835},"[EUR]"]
[]
[null,null,"Amortisationszeit ohne Einspeiselimit",{"$f":"COUNTIF(BERECHNUNG!AU6:AU35,\"< 0\")+1","v":1},"[Jahre]"]
[null,"[3]",{"$f":"\"Amortisationszeit mit \"&Einspeiselimit&\"% Einspeiselimit\"","v":"Amortisationszeit mit 70% Einspeiselimit"},{"$f":"COUNTIF(BERECHNUNG!AX6:AX35,\"< 0\")+1","v":1},"[Jahre]"]
[]
[null,"[4]","Jährlich vermiedene Treibhausemissionen",{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*Spezifischer_Vermeindungsfaktor_Treibhausgase/1000","v":6027.6644999999999},"[kg CO2-Äq./a]"]
[]
[null,"Wesentliche Datengrundlage & Quellen:\nLastprofile Muster-Haushalte: Binder, et al., 2013. Dezentrale PV-Systeme: Amortisation von Batteriespeichern in Abhängigkeit von Systemauslegung, Alterung und Tarifen, 28. Symposium Photovolataische Solarenergie, Bad Staffelstein: Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden Württemberg (ZSW).\nGlobalstrahlungsdaten: DWD Climate Data Center (CDC): Rasterdaten der vieljährigen mittleren Monatssummen und der vieljährigen mittleren Jahressumme für die Globalstrahlung auf die horizontale Ebene für Deutschland basierend auf Boden- und Satellitenmessungen, Version V003, 2019. \nAbregelungsverluste: Stellbogen, D., Matthis, B., Eberspächer, M. & Binder, J., 2015. Abgeregelte Energie von PV-Anlagen - Abhängigkeit von Einspeisegrenze, Ausrichtung und lokalem Lastprofil, 30. Symposium Photovoltaische Solarenergie, Bad Staffelstein: Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg, Stuttgart.\nEEG-Vergütungssätze: Bundesnetzagentur BNetzA 2020 \nCO-Vermeidung von Solarstrom: Umweltbundesamt 2019 Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger\nFraunhofer ISE: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, 2020"]
[null,"Dieser Photovoltaik-Rechner mit Berechnungsmodell wurde vom Solar-Cluster Baden-Württemberg und dem Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg entwickelt. Die in diesem Modell getroffenen Annahmen wurden plausibilisiert und mit verschiedenen Quellen verglichen. Die Ersteller übernebmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Annahmen und Berechnungen und daher weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Haftung oder Garantie für die Vollständigkeit oder die Genauigkeit des Inhalts. Es wird daher allen Benutzern dieses Modells empfohlen, vor jeglicher Entscheidungsfindung oder Verpflichtungsübernahme basierend auf den in diesem Modell dargestellten Informationen, die getroffenen Annahmen, Berechnungen und Ergebnisse sorgfältig zu prüfen. Die Ersteller übernehmen keinerlei Verantwortung für die Konsequenzen, die aus der Verwendung des Modells entstehen. \nDie Veränderung dieses Modells ist nach Rücksprache mit dem Solar Cluster Baden-Württemberg erlaubt. Die Verbreitung veränderter Kopien ist untersagt. Es gilt als vereinbart, dass dem Nutzer zwar ein Nutzungsrecht eingeräumt wird, das geistige Eigentum jedoch beim Ersteller verbleibt. Es wird daher jedem Nutzer empfohlen, sich davon zu überzeugen, dass das Modell auf seiner eigenen IT-Plattform funktioniert. Die Nutzer erkennen an, dass sie für sämtliche Urheberrechtsfragen und Lizenzerfordernisse im Zusammenhang mit der Verwendung des Modells selber verantwortlich sind."]
[null,"Bei Fragen und Anmerkungen wenden Sie sich bitte an das Solar Cluster Baden-Württemberg:",null,null,"info@solarcluster-bw.de"]
[null,"© 2020 Solar-Cluster Baden-Württemberg e.V.",null,null,null,null,null,null,null,"Stand Rechner: November 2020"]

{"sheet":"DROP-DOWN","index":1,"n_rows":55,"n_cols":22,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,19,1,21]]}
[]
[null,"Ausrichtung der Anlage",null,"Dachtyp",null,"Schrägdach",null,"PV-Anlagen-Leistung",null,"Jahresstromverbrauch",null,"Elektrische Lastprofile ",null,"Anbring der PV-Anlage",null,"Gebäudetyp und Nutzung",null,"JA/NEIN Auswahl",null,"Backup"]
[null,"-",null,"Schrägdach",null,15,null,1,null,500,null,"mittags",null,"Sonstiges Gebäude",null,"Privater Haushalt <= 4.000 kWh/a",null,"ja",null,"Spezifische Photovoltaik-Modulpreise",null,"[EUR/kWp]"]
[null,"Nordwest",null,"Flachdach",null,20,null,2,null,1000,null,"abends",null,"Wohngebäude",null,"Privater Haushalt > 4.000 kWh/a",null,"nein",null,"BOS-Preise flächenunabhägig",null,"[EUR/kWp]"]
[null,"Nord",null,"Fassade",null,25,null,3,null,1500,null,null,null,null,null,"Bürogebäude (Bildung, Behörden)",null,null,null,"BOS-Preise flächenabhängig",null,"[EUR/kWp]"]
[null,"Nordost",null,null,null,30,null,4,null,2000,null,null,null,null,null,"Bürogebäude (Dienstleistung)",null,null,null,"Spezifischer CAPEX der Photovoltaik-Anlage",{"$f":"IF(Angebotpreis_PV=0,Spezifische_PV_Modulpreise+Spez_var_BOS_Preise+BOS_Grundkosten,0)","v":0},"[EUR/kWp]"]
[null,"Ost",null,null,null,35,null,5,null,2500,null,null,null,null,null,"Bürogebäude (Verwaltung)",null,null,null,"CAPEX Wechselrichter",{"$f":"IF(Angebotpreis_PV=0, , Angebotpreis_PV*0.15)","v":0},"[EUR]"]
[null,"Südost",null,null,null,40,null,6,null,3000,null,null,null,null,null,"Krankenhäuser und Praxen",null,null,null,"CAPEX der Photovoltaik-Anlage",{"$f":"IF(Angebotpreis_PV=0,Spezifischer_CAPEX_der_PV_Anlage*Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage+Wechselrichter_Kosten,Angebotpreis_PV)","v":0},"[EUR]"]
[null,"Süd",null,null,null,50,null,7,null,3500,null,null,null,null,null,"Produz./ verarb. Gewerbe",null,null,null,"Sonstiger CAPEX  (z.B. für Netzanbindung)",0,"[EUR]"]
[null,"Südwest",null,null,null,60,null,8,null,4000,null,null,null,null,null,"Hotel, Restaurant",null,null,null,"Wechselrichter-Ersatzkosten",60,"[%/CAPEXWR]"]
[null,"West",null,null,null,null,null,9,null,5000,null,null,null,null,null,"Freizeitbetrieb",null,null,null,"CAPEX der Ersatz-Wechselrichtern",{"$f":"IF(OR(Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters>Nutzungsdauer_der_Anlage,Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters=0),0,(Nutzungsdauer_der_Anlage/Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters)*Wechselrichter_Kosten*(Wechselrichter_Ersatzkosten/100))","v":0},"[EUR]"]
[null,null,null,null,null,null,null,10,null,6000,null,null,null,null,null,"Parkhäuser"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,7000,null,null,null,null,null,"Läden mit viel Kühlung",null,null,null,"Nutzungsdauer der Photovoltaik-Anlage",20,"[Jahre]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,8000,null,null,null,null,null,"Kaufhäuser",null,null,null,"Performance Ratio",85,"[%]"]
[null,null,null,null,null,"Flachdach",null,null,null,9000,null,null,null,null,null,"Möbelhäuser",null,null,null,"Moduldegradation",0.25,"[%/a]"]
[null,null,null,null,null,0,null,null,null,10000,null,null,null,null,null,"Milchviehbetrieb",null,null,null,"Lebensdauer des ersten Wechselrichters",15,"[Jahre]"]
[null,null,null,null,null,10,null,null,null,20000,null,null,null,null,null,"Landwirtschaftlicher Betrieb",null,null,null,"CAPEX des Batteriesystems",null,"[EUR]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,50000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Spezifische CAPEX der Batterie",null,"[EUR/kWh]"]
[null,null,null,null,null,"Fassade",null,null,null,100000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verhältnis Speicherkapazität zu Photovoltaik-Leistung",{"$f":"Installierte_Speicherkapazität/Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage","v":0},"[-]"]
[null,null,null,null,null,90,null,null,null,200000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Batterie-Ersatzkosten",40,"[%/CAPEXBat]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,500000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAPEX der Batterie Erstinstallation",{"$f":"IF(Batterie_gewuenscht=\"ja\",(IF(Angebotpreis_Bat=0,IF(Batterie_gewuenscht=\"ja\",Spezifische_CAPEX_der_Batterie*Installierte_Speicherkapazität,0),Angebotpreis_Bat)),0)","v":0},"[EUR]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1000000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAPEX der Ersatz-Batterien",{"$f":"IF(Batterie_gewuenscht=\"ja\",IF(OR(Lebensdauer_der_ersten_Batterie>Nutzungsdauer_der_Batterie,Lebensdauer_der_ersten_Batterie=0),0,(Nutzungsdauer_der_Batterie/Lebensdauer_der_ersten_Batterie)*CAPEX_der_Batterie*(Batterie_Ersatzkosten/100)),0)","v":0},"[EUR]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Teilnahme an einem Förderprogramm für Batterien","nein"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Installierte Batteriespeicherkapazität",null,"[kWh]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nutzungsdauer der Batterie",{"$f":"Nutzungsdauer_der_Anlage","v":20},"[Jahre]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lebensdauer der ersten Batterie",12,"[Jahre]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Batteriespeicherverluste",10,"[%]"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Einspeiselimit",{"$f":"IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage>=30,0,IF(AND(Batterie_gewuenscht=\"ja\",Förderung_gewuenscht=\"ja\"),50,70))","v":70},"[%]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Abregelungsverluste",{"$f":"SUMPRODUCT((DATENBASIS!$D$58:$K$92)*(DATENBASIS!$B$58:$B$92=Einspeiselimit)*(DATENBASIS!$C$58:$C$92=Neigung_der_Anlage)*(Ausrichtung=Ausrichtung_der_Anlage_1))*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Eigenverbrauchsquote_pers=0),1,IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",0.5,0.45))","v":0.45},"[%]"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"OPEX der Photovoltaik-Anlage",1,"[%/CAPEXPV]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sonstiger OPEX (z.B. für Netzanbindung)",1,"[%/CAPEXPVgroß]"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"OPEX der Batterie",0,"[%/CAPEXBat]"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Anteil Eigenkapital",20,"[%]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Anteil Fremdkapital",{"$f":"100-Anteil_Eigenkapital","v":80},"[%]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zinssatz für Fremdkapital",3,"[%/a]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rendite Eigenkapital",1,"[%/a]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"WACC nominal",{"$f":"(Anteil_Eigenkapital*Rendite_Eigenkapital+Anteil_Fremdkapital*Zinssatz_für_Fremdkapital)/100","v":2.6},"[%]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Inflation",2,"[%/a]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"WACC real",{"$f":"(((100+WACC_nominal)/(100+Inflation))-1)*100","v":0.58823529411764497},"[%]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jährliche CAPEX PV abgezinst",{"$f":"-PMT(WACC_real/100,Nutzungsdauer_der_Anlage,(CAPEX_der_PV_Anlage+CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters+Sonstiger_CAPEX_der_PV_Anlage),0)","v":0},"[EUR]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jährliche OPEX-Kosten Photovoltaik",{"$f":"CAPEX_der_PV_Anlage*(PRZNT_pro_CAPEXpv/100)+Sonstiger_CAPEX_der_PV_Anlage*(PRZNT_pro_CAPEXpvsonstige/100)","v":0},"[EUR]"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(Inbetriebnahme=DATENBASIS!S145,Inbetriebnahme=DATENBASIS!S146,Inbetriebnahme=DATENBASIS!S147),\"Voraussichtlicher Stromerlös bei fester EEG-Vergütung\",\"Stromerlös bei fester EEG-Vergütung\")","v":"Stromerlös bei fester EEG-Vergütung"},{"$f":"INDEX(DATENBASIS!$C$170:$G$175,MATCH(Inbetriebnahme,DATENBASIS!$B$170:$B$175,0),MATCH(Anbringungsort,DATENBASIS!$C$169:$G$169,0))","v":8.48E-2},"[EUR/kWh]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(Inbetriebnahme=DATENBASIS!S145,Inbetriebnahme=DATENBASIS!S146,Inbetriebnahme=DATENBASIS!S147),\"Voraussichtlicher Stromerlös bei geförderter Direktvermarktung\",\"Stromerlös bei geförderter Direktvermarktung\")","v":"Stromerlös bei geförderter Direktvermarktung"},{"$f":"INDEX(DATENBASIS!$J$170:$N$175,MATCH(Inbetriebnahme,DATENBASIS!$I$170:$I$175,0),MATCH(Anbringungsort,DATENBASIS!$J$169:$N$169,0))","v":0},"[EUR/kWh]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verkaufserlös nach Auslauf der Förderung (21. Jahr)",0.03,"[EUR/kWh]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EEG-Umlage für Eigenverbrauch des Solarstroms",40,"[%]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EEG-Umlage für das Jahr 2020",6.7559999999999995E-2,"[EUR/kWh]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Strombezugspreis (netto) vom Stromversorger",0.26,"[EUR/kWh]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Strompreissteigerung pro Jahr",1,"[%/a]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"Strombezugspreis (netto) in \"&Nutzungsdauer_der_Anlage&\" Jahre\"","v":"Strombezugspreis (netto) in 20 Jahre"},{"$f":"SUMPRODUCT((BERECHNUNG!$AK$6:$AK$35)*(BERECHNUNG!$B$6:$B$35=Nutzungsdauer_der_Anlage))*100","v":31.724941038647142},"[ct/kWh]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"Ø-Strombezugspreis über \"&Nutzungsdauer_der_Anlage&\" Jahre\"","v":"Ø-Strombezugspreis über 20 Jahre"},{"$f":"SUMPRODUCT((BERECHNUNG!$AL$6:$AL$35)*(BERECHNUNG!$B$6:$B$35=Nutzungsdauer_der_Anlage))*100","v":28.910952245168055},"[ct/kWh]"]

{"sheet":"ERGEBNISSE","index":2,"n_rows":60,"n_cols":15,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[57,1,57,11],[55,1,55,11],[7,6,7,7],[1,1,1,11],[44,13,55,13],[44,1,44,11],[47,1,47,11],[48,1,48,11],[49,1,49,11],[50,1,50,11],[51,1,51,11],[5,10,5,11],[24,1,24,11],[52,1,52,11]]}
[]
[null,{"$f":"IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",\"Ergebnisse für ihre Photovoltaik-Anlage\",\"Ergebnisse für ihre Photovoltaik-Anlage\nmit Batteriespeicher\")","v":"Ergebnisse für ihre Photovoltaik-Anlage"}]
[]
[null,"Die Berechnung wurde mit folgenden Eingabedaten durchgeführt:"]
[null,"Ausrichtung der PV-Teilanlage 1",{"$f":"Ausrichtung_der_Anlage_1","v":"Ost"},"[-]",null,"Nennleistung der PV-Teilanlage 1",{"$f":"Installierte_Nennleistung_der_PV_Anlage_1","v":10},"[kWp]",null,"Nutzungsdauer der PV-Anlage",{"$f":"Nutzungsdauer_der_Anlage","v":20},"[Jahre]"]
[null,"Ausrichtung der PV-Teilanlage 2",{"$f":"Ausrichtung_der_Anlage_2","v":"-"},"[-]",null,"Nennleistung der PV-Teilanlage 2",{"$f":"Installierte_Nennleistung_der_PV_Anlage_2","v":0},"[kWp]",null,"Dachart",{"$f":"RECHNER!D12","v":"Schrägdach"}]
[null,"Neigung der Anlagen",{"$f":"Neigung_der_Anlage","v":30},"[Grad]",null,"Batteriespeicher",{"$f":"IF(Batterie_gewuenscht=\"ja\",Installierte_Speicherkapazität, \"-\")","v":"-"},"[kWh]",null,"Förderprogramm",null,{"$f":"IF(Batterie_gewuenscht=\"ja\",Förderung_gewuenscht,\"-\")","v":"-"}]
[null,"Stromverbrauch",{"$f":"Jahresstromverbrauch","v":4000},"[kWh/a]",null,"Inbetriebnahme",{"$f":"Inbetriebnahme","v":"2020-11-01"},null,null,"Gewichtete EEG-Vergütung",{"$f":"IF(Feste_EEG_Vergütung=\"ja\",EEG_Vergütung,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))*100","v":8.48},"[ct/kWh]"]
[]
[null,"Ergebnisüberblick:"]
[null,"Gesamtertrag Solarstrom pro Jahr",{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage","v":9613.5},"[kWh/a]",null,"Investitionskosten PV-Anlage",{"$f":"CAPEX_der_PV_Anlage","v":0},"[EUR]",null,"Investitionskosten Batteriesystem",{"$f":"IF(Batterie_gewuenscht=\"ja\",CAPEX_der_Batterie,\"-\")","v":"-"},"[EUR]"]
[null,"Eingesparte Strombezugsmenge",{"$f":"(RECHNER!D88/100)*Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage","v":1922.7},"[kWh/a]",null,"Eingesparte Strombezugskosten",{"$f":"((RECHNER!D88/100)*Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage)*Netto_Strombezugspreis_aktuell","v":499.90200000000004},"[EUR/a]",null,"Rendite ",{"$f":"RECHNER!D96","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"[%]"]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"(RECHNER!D88*Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage)/Jahresstromverbrauch","v":48.067500000000003}]
[null,{"$f":"100-B16","v":51.932499999999997},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Nutzungsdauer_der_Anlage-K18","v":18.5}]
[null,{"$f":"IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis,Eigenverbrauchsquote_pers)","v":20},null,null,null,null,null,null,null,null,1.5]
[null,{"$f":"100-B18","v":80}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[]
[]
[null,"Solare Deckung des Strombedarfs:Je mehr Sonnenstrom den Einkauf des Stroms aus dem Netz ersetzt, desto höher der solar gedeckte Anteil ihres \nStromverbrauchs (auch Autarkiequote genannt). "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"RECHNER!D103","v":1}]
[]
[]
[]
[null,"Wichtig"]
[null,"Die Ergebnisse dieses Photovoltaik-Rechners sind eine grobe Orientierung und sind abhängig von den eingegeben Werten, Annahmen und des Berechnungsmodells. Dieses unabhängige und kostenlose Berechnungstool für Photovoltaik-Anlagen soll Sie in Ihrem Vorhaben unterstützen, ersetzt aber keine individuelle und fachgerechte Planung mit Simulations-und Wirtschaftlichkeitsberechnung. In der Praxis können die Werte deutlich abweichen, auch aufgrund lokaler Besonderheiten."]
[]
[null,"Tipps des Solar Clusters Baden-Württemberg"]
[null,"1) Oft lohnt es sich, die gesamte nutzbare Dachfläche mit PV-Modulen zu bestücken. Das hat viele weitere Vorteile: Mehr eigener Solarstrom vom Dach, höhere solare Deckungsanteile gerade auch im Herbst, Winter und Frühjahr und mit der Größe steigt auch der Klimanutzen."]
[null,"2) Denken Sie an Ost-/West- und Norddächer - Fast alle Dächer eignen sich für PV-Anlagen. Dazu gibt es gute technische und optische Lösungen, die fast jedes Hemmnis lösen. Lassen Sie sich beraten!"]
[null,"3) Für die individuelle Planung und Umsetzung ist es sinnvoll einen Fachinstallateur aus der Region zu nutzen. Ein Ansprechpartner vor Ort vereinfacht Rückfragen, Wartungen und Reparaturen. "]
[null,"4) Vergleichen Sie möglichst 2 oder 3 Angebote"]
[null,"5) Eine Photovoltaik-Anlage bietet auch steuerlich interessante Möglichkeiten, die sich i.d.R. positiv auf die Gesamtrendite auswirken. Diese sind hier noch nicht berücksichtigt. Weitere Informationen für kleinere, private Photovoltaik-Anlagen finden Sie im Faktenpapier 'Photovoltaik und Steuerrecht': "]
[null,"https://www.photovoltaik-bw.de/pv-netzwerk/pv-themen/steuerliche-aspekte-beim-erwerb/"]
[]
[null,"Weitere Hinweise und Grundlagen"]
[null,"Alle Angaben und Ergebnisse sind Netto-Beträge (Vorsteuer). Die EEG-Vergütung ist laut Gesetz für Anlagen größer 10 kWp anteilig zu berechnen und damit eine gewichtete Mischvergütung. Die gültigen Vergütungssätze veröffentlicht die Bundesnetzagentur stets quartalsweise für 3 Monate im voraus. Z.B. am 31.10. wird die Vergütung für November - Januar veröffentlicht. Daher sind die hier hinterlegten Einspeisevergütungen für die letzten drei Inbetriebnahmemonate voraussichtliche Vergütungssätze, entsprechend dem Trend. Für kleinere Anlagen mit bis zu 20 kW Leistung, 20 kWh Batteriespeicher und einem Stromverbrauch bis 4000 kWh kann auf die Eigenverbrauchsquoten von Simulationen direkt zurückgegeriffen werden. Für größere Anlagen und andere Gebäudetypen kann die Quote aus den hinterlegten Simulationsergebnisdiagrammen abgelesen werden. Die Berechnungsmethodik: Die Stromgestehungskosten (LCOE) berücksichtigen die angegeben Kostenkomponenten. Die Aussagen zur Wirtschaftlichkeit der Investition wird anhand der Rendite möglich: Die Renditeberechnung mit dem internen Zinßfuß nach Baldwin berücksichtigt alle Barwerte von Einnahmen und Ausgaben. Alle Ergebnisse werden in reale Zahlungsströne über die WACC-Methode diskontiert. Die dynamische (monetäre) Amortisationzeit ist erreicht wenn der Kapitalwert positiv ist. Angenommen ist eine Kreditlaufzeit, die identisch mit der Betriebsdauer der PV-Anlage ist, bei festem Zinssatz. Bitte beachten Sie Finanzierungsanteil an den Stromgestehungskosten: Durch die lange Betriebsdauer der Anlage haben der Kreditzins, die erwartete Rendite für eigesetztes Eigenkapital und die angenommene Inflation einen großen Einfluss auf die Stromgestehungskosten. Die Kosten der Finanzierung erhöhen die Stromgestehungskosten, Inflation erniedrigt die Stromgestehungskosten. Der Wert wird zur Information pro kWh separat ausgewiesen. Vom Benutzer werden nur allgemeine Angaben über den Kredit verlangt, sodass ein erster vereinfachter Einblick in die Finanzierung einer individuellen PV-Anlage aufgezeigt werden kann. Dies ersetzt jedoch keine eingehende Beratung bei einer Bank oder bei einem Steuerberater. Die angegebenen jährlich vermiedenen Treibhausgasemissionen beziehen sich ausschließlich auf das Einsparpotential der PV-Anlage. Auf die Berücksichtigung der Batteriespeicher wird in dieser Rechnung verzichtet, da hierzu keine belastbaren Daten vorliegen. Die Berechnung von Abregelungsverlusten bei Anlagenteilen mit verschiedenen Ausrichtungen ist nicht berücksichtigt, da diese nicht pauschal angegeben werden können und im Einzelfall simuliert werden müssen. Mehr Ergebnisse zur Wirtschaftlichkeitsberechnung finden Sie auf der Seite Rechner mit den Eingaben unten (+ anklicken). Alle Ergebnisse sind ohne Gewähr (Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Rechner-Seite)."]
[]
[null,"Mehr Informationen zur Photovoltaik finden Sie unter www.photovoltaik-bw.de und www.solarcluster-bw.de "]
[null,"Bei Fragen und Anmerkungen wenden Sie sich bitte an das Solar Cluster Baden-Württemberg:",null,null,null,null,null,"info@solarcluster-bw.de"]
[null,"© 2020 Solar Cluster Baden-Württemberg e.V.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Stand Rechner: November 2020"]

{"sheet":"Standardlastprofil G1","index":3,"n_rows":45,"n_cols":3,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,15],[2,1,2,15]]}
[]
[null,"Standardlastprofil G1 - Ablesen der Eigenverbrauchsquote"]
[null,"Das Standardlastprofil G1 gilt für: Bürogebäude (Bildung, Kantinen, Krankenhäuser, Verwaltung, Behörden, Banken, Dienstleister, Praxen, etc) und für produz./verarb. Gewerbe (Werkstätten, Autohäuser, Metall, Elektro, Holz, Fahrzeuge, Ernährung)"]
[null,"Hilfestellung: Einablesebeispiel finden Sie unten erläutert"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Ablese-Beispiel:"]
[null,"§ "," In der linken Abbildung ist das Standardlastprofil für die verschiedenen Wochentage dargestellt. "]
[null,"§  ","In der rechten Abbildung ist die Höhe des Eigenverbrauchs in Abhängigkeit vom elektrischen Energiebedarf und der installierten/geplanten Leistung der PV-Analge in Kilowattpeak (kWp) dargestellt."]
[null," Vorgehen zum Ablesen:"]
[null,"1.","Senkrechte bei entsprechender PV-Anlagenleistung bilden"]
[null,"2.","Kurve für den Elektrischen Energiebedarf identifizieren, und Schnittpunkt mit Senkrechte bilden"]
[null," 3."," An der Ordinate den Eigenverbrauch des Schnittpunkts ablesen"]
[null,"4. ","Wert im Blatt \"RECHNER\" im Feld \"Manuelle Eingabe Eigenverbrauchsquote ohne Batterie\" eintragen"]
[null,"§  ","Die Gelbe Linien stellen ein Beispiel für 50 kWp Anlagenleistung und 50000kWh/a Energiebedarf dar. Der Eigenverbrauch an Solarenergie beträgt in diesem Fall rund 53%."]
[]
[null,"Quellen:","Gewerblicher Eigenverbrauch von Solarstrom - Simulationsergebnisse anhang von Standard-Lastprofile Gewerbebetriebe: SMA Solar Technology AG, 2010 mit Aktualisierung. Gewerblicher Eigenverbrauch von Solarstrom. [Online] Available at: https://www.sma.de/partner/expertenwissen/gewerblicher-eigenverbrauch-von-solarstrom.html"]

{"sheet":"Standardlastprofil G2","index":4,"n_rows":45,"n_cols":3,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,15],[2,1,2,15]]}
[]
[null,"Standardlastprofil G2 - Ablesen der Eigenverbrauchsquote"]
[null,"Das Standardlastprofil G2 gilt für: Hotels, Restaurants, Cafes, Tankstellen, Kultur-, Sport-, oder Freizeitbetriebe"]
[null,"Hilfestellung: Einablesebeispiel finden Sie unten erläutert"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Ablese-Beispiel:"]
[null,"§ "," In der linken Abbildung ist das Standardlastprofil für die verschiedenen Wochentage dargestellt. "]
[null,"§  ","In der rechten Abbildung ist die Höhe des Eigenverbrauchs in Abhängigkeit vom elektrischen Energiebedarf und der installierten/geplanten Leistung der PV-Analge in Kilowattpeak (kWp) dargestellt."]
[null," Vorgehen zum Ablesen:"]
[null,"1.","Senkrechte bei entsprechender PV-Anlagenleistung bilden"]
[null,"2.","Kurve für den Elektrischen Energiebedarf identifizieren, und Schnittpunkt mit Senkrechte bilden"]
[null," 3."," An der Ordinate den Eigenverbrauch des Schnittpunkts ablesen"]
[null,"4. ","Wert im Blatt \"RECHNER\" im Feld \"Manuelle Eingabe Eigenverbrauchsquote ohne Batterie\" eintragen"]
[null,"§  ","Die Gelbe Linien stellen ein Beispiel für 50 kWp Anlagenleistung und 50000kWh/a Energiebedarf dar. Der Eigenverbrauch an Solarenergie beträgt in diesem Fall rund 40%."]
[]
[null,"Quellen:","Gewerblicher Eigenverbrauch von Solarstrom - Simulationsergebnisse anhang von Standard-Lastprofile Gewerbebetriebe: SMA Solar Technology AG, 2010 mit Aktualisierung. Gewerblicher Eigenverbrauch von Solarstrom. [Online] Available at: https://www.sma.de/partner/expertenwissen/gewerblicher-eigenverbrauch-von-solarstrom.html"]

{"sheet":"Standardlastprofil G3","index":5,"n_rows":47,"n_cols":3,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,15],[2,1,2,15]]}
[]
[null,"Standardlastprofil G3 - Ablesen der Eigenverbrauchsquote"]
[null,"Das Standardlastprofil G3 gilt für: Läden mit hoher Kühlung, Kälteanlagen, Zwangsbelüftungen, Parkhäuser, IT-Infrastruktur, Kläranlagen"]
[null,"Hilfestellung: Einablesebeispiel finden Sie unten erläutert"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Ablese-Beispiel:"]
[null,"§ "," In der linken Abbildung ist das Standardlastprofil für die verschiedenen Wochentage dargestellt. "]
[null,"§  ","In der rechten Abbildung ist die Höhe des Eigenverbrauchs in Abhängigkeit vom elektrischen Energiebedarf und der installierten/geplanten Leistung der PV-Analge in Kilowattpeak (kWp) dargestellt."]
[null," Vorgehen zum Ablesen:"]
[null,"1.","Senkrechte bei entsprechender PV-Anlagenleistung bilden"]
[null,"2.","Kurve für den Elektrischen Energiebedarf identifizieren, und Schnittpunkt mit Senkrechte bilden"]
[null," 3."," An der Ordinate den Eigenverbrauch des Schnittpunkts ablesen"]
[null,"4. ","Wert im Blatt \"RECHNER\" im Feld \"Manuelle Eingabe Eigenverbrauchsquote ohne Batterie\" eintragen"]
[null,"§  ","Die Gelbe Linien stellen ein Beispiel für 50 kWp Anlagenleistung und 50000kWh/a Energiebedarf dar. Der Eigenverbrauch an Solarenergie beträgt in diesem Fall rund 43%."]
[]
[null,"Quellen:","Gewerblicher Eigenverbrauch von Solarstrom - Simulationsergebnisse anhang von Standard-Lastprofile Gewerbebetriebe: SMA Solar Technology AG, 2010 mit Aktualisierung. Gewerblicher Eigenverbrauch von Solarstrom. [Online] Available at: https://www.sma.de/partner/expertenwissen/gewerblicher-eigenverbrauch-von-solarstrom.html"]

{"sheet":"Standardlastprofil G4","index":6,"n_rows":47,"n_cols":3,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,15],[2,1,2,15]]}
[]
[null,"Standardlastprofil G4 - Ablesen der Eigenverbrauchsquote"]
[null,"Das Standardlastprofil G4 gilt für: Ladengeschäfte, Kaufhäuser, Möbelhäuser, Reinigung, etc."]
[null,"Hilfestellung: Einablesebeispiel finden Sie unten erläutert"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Ablese-Beispiel:"]
[null,"§ "," In der linken Abbildung ist das Standardlastprofil für die verschiedenen Wochentage dargestellt. "]
[null,"§  ","In der rechten Abbildung ist die Höhe des Eigenverbrauchs in Abhängigkeit vom elektrischen Energiebedarf und der installierten/geplanten Leistung der PV-Analge in Kilowattpeak (kWp) dargestellt."]
[null," Vorgehen zum Ablesen:"]
[null,"1.","Senkrechte bei entsprechender PV-Anlagenleistung bilden"]
[null,"2.","Kurve für den Elektrischen Energiebedarf identifizieren, und Schnittpunkt mit Senkrechte bilden"]
[null," 3."," An der Ordinate den Eigenverbrauch des Schnittpunkts ablesen"]
[null,"4. ","Wert im Blatt \"RECHNER\" im Feld \"Manuelle Eingabe Eigenverbrauchsquote ohne Batterie\" eintragen"]
[null,"§  ","Die Gelbe Linien stellen ein Beispiel für 50 kWp Anlagenleistung und 50000kWh/a Energiebedarf dar. Der Eigenverbrauch an Solarenergie beträgt in diesem Fall rund 50%."]
[]
[null,"Quellen:","Gewerblicher Eigenverbrauch von Solarstrom - Simulationsergebnisse anhang von Standard-Lastprofile Gewerbebetriebe: SMA Solar Technology AG, 2010 mit Aktualisierung. Gewerblicher Eigenverbrauch von Solarstrom. [Online] Available at: https://www.sma.de/partner/expertenwissen/gewerblicher-eigenverbrauch-von-solarstrom.html"]

{"sheet":"Standardlastprofil L1","index":7,"n_rows":47,"n_cols":3,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,15],[2,1,2,15]]}
[]
[null,"Standardlastprofil L1 - Ablesen der Eigenverbrauchsquote"]
[null,"Das Standardlastprofil L1 gilt für: Milchviehbetrieb (Stromverbrauch durch zweimaliges Melken und anschließendes Herunterkühlen)"]
[null,"Hilfestellung: Einablesebeispiel finden Sie unten erläutert"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Ablese-Beispiel:"]
[null,"§ "," In der linken Abbildung ist das Standardlastprofil für die verschiedenen Wochentage dargestellt. "]
[null,"§  ","In der rechten Abbildung ist die Höhe des Eigenverbrauchs in Abhängigkeit vom elektrischen Energiebedarf und der installierten/geplanten Leistung der PV-Analge in Kilowattpeak (kWp) dargestellt."]
[null," Vorgehen zum Ablesen:"]
[null,"1.","Senkrechte bei entsprechender PV-Anlagenleistung bilden"]
[null,"2.","Kurve für den Elektrischen Energiebedarf identifizieren, und Schnittpunkt mit Senkrechte bilden"]
[null," 3."," An der Ordinate den Eigenverbrauch des Schnittpunkts ablesen"]
[null,"4. ","Wert im Blatt \"RECHNER\" im Feld \"Manuelle Eingabe Eigenverbrauchsquote ohne Batterie\" eintragen"]
[null,"§  ","Die Gelbe Linien stellen ein Beispiel für 50 kWp Anlagenleistung und 50000kWh/a Energiebedarf dar. Der Eigenverbrauch an Solarenergie beträgt in diesem Fall rund 40%."]
[]
[null,"Quellen:","Gewerblicher Eigenverbrauch von Solarstrom - Simulationsergebnisse anhang von Standard-Lastprofile Gewerbebetriebe: SMA Solar Technology AG, 2010 mit Aktualisierung. Gewerblicher Eigenverbrauch von Solarstrom. [Online] Available at: https://www.sma.de/partner/expertenwissen/gewerblicher-eigenverbrauch-von-solarstrom.html"]

{"sheet":"Standardlastprofil L2","index":8,"n_rows":46,"n_cols":3,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,15],[2,1,2,15]]}
[]
[null,"Standardlastprofil L2 - Ablesen der Eigenverbrauchsquote"]
[null,"Das Standardlastprofil L2 gilt für: Landwirtschaftliche Betriebe mit Produktion und Haushalt, Schweinemast, etc."]
[null,"Hilfestellung: Einablesebeispiel finden Sie unten erläutert"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Ablese-Beispiel:"]
[null,"§ "," In der linken Abbildung ist das Standardlastprofil für die verschiedenen Wochentage dargestellt. "]
[null,"§  ","In der rechten Abbildung ist die Höhe des Eigenverbrauchs in Abhängigkeit vom elektrischen Energiebedarf und der installierten/geplanten Leistung der PV-Analge in Kilowattpeak (kWp) dargestellt."]
[null," Vorgehen zum Ablesen:"]
[null,"1.","Senkrechte bei entsprechender PV-Anlagenleistung bilden"]
[null,"2.","Kurve für den Elektrischen Energiebedarf identifizieren, und Schnittpunkt mit Senkrechte bilden"]
[null," 3."," An der Ordinate den Eigenverbrauch des Schnittpunkts ablesen"]
[null,"4. ","Wert im Blatt \"RECHNER\" im Feld \"Manuelle Eingabe Eigenverbrauchsquote ohne Batterie\" eintragen"]
[null,"§  ","Die Gelbe Linien stellen ein Beispiel für 50 kWp Anlagenleistung und 50000kWh/a Energiebedarf dar. Der Eigenverbrauch an Solarenergie beträgt in diesem Fall rund 53%."]
[]
[null,"Quellen:","Gewerblicher Eigenverbrauch von Solarstrom - Simulationsergebnisse anhang von Standard-Lastprofile Gewerbebetriebe: SMA Solar Technology AG, 2010 mit Aktualisierung. Gewerblicher Eigenverbrauch von Solarstrom. [Online] Available at: https://www.sma.de/partner/expertenwissen/gewerblicher-eigenverbrauch-von-solarstrom.html"]

{"sheet":"KARTE","index":9,"n_rows":566364,"n_cols":3,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["lon","lat","Globalstrahlung [kWh/qm]"]
[5.569247609565922,54.995647664374587,-999]
[5.5700133731507426,54.986679890063733,-999]
[5.5707787114709122,54.97771209530989,-999]
[5.571543624847596,54.968744280117122,-999]
[5.572308113601629,54.959776444489421,-999]
[5.5730721780535148,54.95080858843081,-999]
[5.573835818523432,54.941840711945289,-999]
[5.5745990353312322,54.932872815036873,-999]
[5.575361828796435,54.923904897709548,-999]
[5.5761241992382367,54.914936959967321,-999]
[5.5768861469755073,54.905969001814178,-999]
[5.5776476723267896,54.89700102325412,-999]
[5.5784087756103036,54.888033024291097,-999]
[5.5791694571439381,54.879065004929117,-999]
[5.5799297172452631,54.870096965172152,-999]
[5.5806895562315209,54.861128905024152,-999]
[5.5814489744196294,54.852160824489083,-999]
[5.5822079721261861,54.843192723570937,-999]
[5.5829665496674616,54.834224602273657,-999]
[5.5837247073594103,54.825256460601167,-999]
[5.5844824455176534,54.816288298557453,-999]
[5.5852397644574987,54.807320116146443,-999]
[5.5859966644939334,54.798351913372073,-999]
[5.586753145941616,54.789383690238289,-999]
[5.5875092091148897,54.780415446749011,-999]
[5.588264854327778,54.771447182908183,-999]
[5.589020081893981,54.762478898719714,-999]
[5.5897748921268819,54.75351059418751,-999]
[5.5905292853395441,54.744542269315517,-999]
[5.5912832618447101,54.735573924107626,-999]
[5.5920368219548111,54.726605558567748,-999]
[5.592789965981952,54.717637172699803,-999]
[5.5935426942379234,54.708668766507657,-999]
[5.5942950070342006,54.699700339995218,-999]
[5.59504690468194,54.690731893166387,-999]
[5.5957983874919854,54.681763426025022,-999]
[5.5965494557748574,54.672794938575031,-999]
[5.5973001098407673,54.663826430820279,-999]
[5.5980503499996113,54.654857902764633,-999]
[5.5988001765609683,54.645889354411977,-999]
[5.5995495898341012,54.636920785766179,-999]
[5.6002985901279656,54.627952196831082,-999]
[5.6010471777511972,54.618983587610558,-999]
[5.6017953530121209,54.610014958108437,-999]
[5.6025431162187527,54.601046308328613,-999]
[5.6032904676787867,54.592077638274873,-999]
[5.6040374076996153,54.583108947951096,-999]
[5.6047839365883139,54.574140237361107,-999]
[5.6055300546516467,54.56517150650874,-999]
[5.6062757621960699,54.556202755397827,-999]
[5.6070210595277246,54.547233984032189,-999]
[5.6077659469524512,54.538265192415651,-999]
[5.6085104247757691,54.529296380552019,-999]
[5.6092544933028963,54.52032754844511,-999]
[5.6099981528387382,54.511358696098732,-999]
[5.610741403687892,54.502389823516701,-999]
[5.6114842461546521,54.49342093070279,-999]
[5.6122266805429986,54.484452017660821,-999]
[5.6129687071566057,54.475483084394583,-999]
[5.6137103262988441,54.466514130907854,-999]
[5.6144515382727747,54.457545157204422,-999]
[5.6151923433811533,54.448576163288067,-999]
[5.6159327419264304,54.439607149162583,-999]
[5.6166727342107512,54.430638114831723,-999]
[5.617412320535955,54.421669060299237,-999]
[5.6181515012035774,54.412699985568928,-999]
[5.6188902765148496,54.403730890644553,-999]
[5.6196286467706997,54.394761775529837,-999]
[5.6203666122717504,54.385792640228573,-999]
[5.6211041733183222,54.376823484744477,-999]
[5.6218413302104357,54.367854309081324,-999]
[5.6225780832478032,54.35888511324282,-999]
[5.6233144327298437,54.349915897232727,-999]
[5.6240503789556664,54.340946661054772,-999]
[5.6247859222240786,54.331977404712688,-999]
[5.6255210628335979,54.323008128210198,-999]
[5.626255801082432,54.314038831551017,-999]
[5.6269901372684883,54.305069514738889,-999]
[5.6277240716893822,54.296100177777497,-999]
[5.6284576046424206,54.287130820670562,-999]
[5.6291907364246176,54.278161443421787,-999]
[5.6299234673326861,54.269192046034902,-999]
[5.6306557976630423,54.260222628513567,-999]
[5.6313877277118038,54.251253190861497,-999]
[5.6321192577747894,54.242283733082388,-999]
[5.6328503881475243,54.23331425517992,-999]
[5.6335811191252354,54.22434475715778,-999]
[5.6343114510028514,54.215375239019629,-999]
[5.6350413840750058,54.206405700769182,-999]
[5.6357709186360401,54.197436142410083,-999]
[5.6365000549799946,54.188466563945987,-999]
[5.6372287934006211,54.179496965380601,-999]
[5.637957134191371,54.170527346717563,-999]
[5.6386850776454072,54.161557707960512,-999]
[5.639412624055594,54.152588049113128,-999]
[5.6401397737145054,54.143618370179063,-999]
[5.6408665269144196,54.134648671161948,-999]
[5.6415928839473253,54.125678952065442,-999]
[5.6423188451049189,54.116709212893163,-999]
[5.6430444106786011,54.107739453648747,-999]
[5.6437695809594848,54.098769674335863,-999]
[5.644494356238388,54.089799874958082,-999]
[5.6452187368058446,54.080830055519058,-999]
[5.6459427229520909,54.071860216022422,-999]
[5.6466663149670753,54.062890356471783,-999]
[5.6473895131404577,54.053920476870729,-999]
[5.6481123177616066,54.044950577222913,-999]
[5.6488347291196046,54.035980657531901,-999]
[5.6495567475032438,54.027010717801318,-999]
[5.6502783732010267,54.018040758034751,-999]
[5.6509996065011707,54.009070778235802,-999]
[5.6517204476916003,54.000100778408068,-999]
[5.65244089705996,53.991130758555123,-999]
[5.6531609548936039,53.982160718680539,-999]
[5.6538806214795958,53.973190658787928,-999]
[5.6545998971047213,53.964220578880862,-999]
[5.6553187820554713,53.955250478962881,-999]
[5.6560372766180604,53.946280359037587,-999]
[5.656755381078411,53.937310219108539,-999]
[5.6574730957221631,53.928340059179298,-999]
[5.6581904208346714,53.919369879253424,-999]
[5.6589073567010111,53.910399679334461,-999]
[5.659623903605965,53.90142945942597,-999]
[5.6603400618340416,53.892459219531503,-999]
[5.6610558316694597,53.883488959654592,-999]
[5.6617712133961593,53.874518679798783,-999]
[5.6624862072977971,53.865548379967628,-999]
[5.6632008136577463,53.856578060164637,-999]
[5.6639150327591006,53.847607720393363,-999]
[5.664628864884671,53.838637360657323,-999]
[5.6653423103169889,53.829666980960027,-999]
[5.6660553693383031,53.820696581305008,-999]
[5.6667680422305846,53.811726161695788,-999]
[5.6674803292755227,53.802755722135878,-999]
[5.6681922307545269,53.793785262628781,-999]
[5.6689037469487307,53.784814783177993,-999]
[5.6696148781389839,53.775844283787038,-999]
[5.6703256246058586,53.766873764459397,-999]
[5.6710359866296551,53.757903225198582,-999]
[5.6717459644903876,53.748932666008074,-999]
[5.6724555584677976,53.73996208689136,-999]
[5.6731647688413478,53.730991487851931,-999]
[5.6738735958902238,53.722020868893267,-999]
[5.6745820398933384,53.713050230018837,-999]
[5.6752901011293204,53.704079571232143,-999]
[5.6759977798765293,53.695108892536616,-999]
[5.6767050764130476,53.686138193935761,-999]
[5.677411991016684,53.677167475433023,-999]
[5.6781185239649696,53.668196737031863,-999]
[5.6788246755351617,53.659225978735741,-999]
[5.6795304460042457,53.650255200548123,-999]
[5.6802358356489311,53.641284402472436,-999]
[5.6809408447456526,53.632313584512161,-999]
[5.6816454735705788,53.623342746670723,-999]
[5.6823497223995956,53.614371888951553,-999]
[5.6830535915083216,53.60540101135809,-999]
[5.6837570811721054,53.596430113893803,-999]
[5.6844601916660196,53.587459196562072,-999]
[5.6851629232648691,53.578488259366353,-999]
[5.6858652762431836,53.569517302310082,-999]
[5.6865672508752256,53.560546325396658,-999]
[5.6872688474349857,53.551575328629497,-999]
[5.6879700661961854,53.542604312012017,-999]
[5.6886709074322734,53.533633275547643,-999]
[5.6893713714164296,53.524662219239772,-999]
[5.6900714584215706,53.5156911430918,-999]
[5.6907711687203388,53.50672004710713,-999]
[5.6914705025851076,53.497748931289181,-999]
[5.6921694602879844,53.488777795641333,-999]
[5.692868042100808,53.47980664016697,-999]
[5.6935662482951503,53.470835464869467,-999]
[5.6942640791423154,53.461864269752262,-999]
[5.6949615349133396,53.452893054818681,-999]
[5.6956586158789992,53.443921820072127,-999]
[5.6963553223097927,53.434950565515962,-999]
[5.6970516544759624,53.425979291153581,-999]
[5.6977476126474791,53.417007996988318,-999]
[5.6984431970940541,53.408036683023568,-999]
[5.6991384080851288,53.399065349262692,-999]
[5.6998332458898826,53.39009399570903,-999]
[5.7005277107772319,53.381122622365943,-999]
[5.7012218030158239,53.372151229236778,-999]
[5.7019155228740477,53.363179816324923,-999]
[5.7026088706200282,53.354208383633647,-999]
[5.7033018465216232,53.345236931166362,-999]
[5.703994450846432,53.336265458926377,-999]
[5.7046866838617909,53.327293966917047,-999]
[5.7053785458347743,53.318322455141683,-999]
[5.7060700370321937,53.309350923603617,-999]
[5.7067611577205994,53.300379372306203,-999]
[5.7074519081662798,53.291407801252738,-999]
[5.7081422886352673,53.282436210446548,-999]
[5.708832299393328,53.27346459989095,-999]
[5.7095219407059714,53.264492969589263,-999]
[5.7102112128384466,53.255521319544783,-999]
[5.7109001160557407,53.246549649760837,-999]
[5.7115886506225859,53.237577960240714,-999]
[5.7122768168034517,53.228606250987731,-999]
[5.7129646148625541,53.219634522005173,-999]
[5.7136520450638448,53.210662773296328,-999]
[5.7143391076710186,53.201691004864522,-999]
[5.7150258029475181,53.192719216713023,-999]
[5.7157121311565247,53.183747408845107,-999]
[5.7163980925609597,53.174775581264058,-999]
[5.7170836874234956,53.165803733973192,-999]
[5.7177689160065412,53.156831866975743,-999]
[5.7184537785722531,53.147859980274987,-999]
[5.7191382753825319,53.138888073874227,-999]
[5.7198224066990218,53.129916147776711,-999]
[5.7205061727831117,53.120944201985708,-999]
[5.7211895738959369,53.111972236504457,-999]
[5.7218726102983766,53.103000251336248,-999]
[5.7225552822510588,53.094028246484321,-999]
[5.7232375900143539,53.08505622195193,-999]
[5.7239195338483801,53.076084177742317,-999]
[5.7246011140130042,53.067112113858741,-999]
[5.7252823307678371,53.058140030304443,-999]
[5.7259631843722403,53.049167927082657,-999]
[5.7266436750853202,53.040195804196642,-999]
[5.7273238031659304,53.031223661649577,-999]
[5.7280035688726763,53.022251499444756,-999]
[5.7286829724639086,53.013279317585393,-999]
[5.7293620141977311,53.004307116074678,-999]
[5.7300406943319917,52.995334894915857,-999]
[5.7307190131242907,52.98636265411217,-999]
[5.7313969708319767,52.977390393666788,-999]
[5.7320745677121501,52.968418113582977,-999]
[5.7327518040216594,52.959445813863908,-999]
[5.7334286800171057,52.950473494512799,-999]
[5.7341051959548421,52.941501155532848,-999]
[5.7347813520909687,52.932528796927272,-999]
[5.7354571486813413,52.923556418699278,-999]
[5.7361325859815659,52.914584020852033,-999]
[5.7368076642470012,52.905611603388728,-999]
[5.7374823837327584,52.896639166312582,-999]
[5.7381567446936979,52.887666709626757,-999]
[5.7388307473844389,52.878694233334471,-999]
[5.7395043920593514,52.869721737438859,-999]
[5.74017767897256,52.860749221943131,-999]
[5.74085060837794,52.851776686850457,-999]
[5.7415231805291249,52.842804132163998,-999]
[5.7421953956795004,52.833831557886938,-999]
[5.7428672540822063,52.824858964022432,-999]
[5.7435387559901407,52.815886350573649,-999]
[5.7442099016559567,52.806913717543758,-999]
[5.7448806913320594,52.797941064935912,-999]
[5.7455511252706133,52.788968392753247,-999]
[5.7462212037235378,52.779995700998931,-999]
[5.7468909269425099,52.771022989676119,-999]
[5.7475602951789613,52.762050258787959,-999]
[5.748229308684083,52.75307750833759,-999]
[5.7488979677088237,52.744104738328147,-999]
[5.7495662725038894,52.735131948762778,-999]
[5.7502342233197412,52.726159139644608,-999]
[5.7509018204066038,52.717186310976793,-999]
[5.7515690640144577,52.708213462762401,-999]
[5.7522359543930399,52.699240595004632,-999]
[5.7529024917918514,52.690267707706589,-999]
[5.7535686764601497,52.68129480087137,-999]
[5.7542345086469524,52.672321874502117,-999]
[5.7548999886010384,52.663348928601927,-999]
[5.7555651165709456,52.654375963173933,-999]
[5.7562298928049724,52.645402978221242,-999]
[5.7568943175511791,52.636429973746942,-999]
[5.7575583910573878,52.627456949754148,-999]
[5.7582221135711809,52.618483906245977,-999]
[5.7588854853399019,52.609510843225507,-999]
[5.7595485066106571,52.600537760695858,-999]
[5.7602111776303158,52.591564658660097,-999]
[5.760873498645509,52.582591537121331,-999]
[5.7615354699026309,52.573618396082637,-999]
[5.7621970916478391,52.564645235547118,-999]
[5.7628583641270552,52.555672055517853,-999]
[5.7635192875859644,52.546698855997903,-999]
[5.764179862270014,52.537725636990338,-999]
[5.7648400884244184,52.528752398498277,-999]
[5.7654999662941524,52.519779140524761,-999]
[5.7661594961239588,52.510805863072861,-999]
[5.7668186781583506,52.501832566145659,-999]
[5.7674775126415954,52.492859249746203,-999]
[5.7681359998177317,52.483885913877558,-999]
[5.7687941399305682,52.474912558542783,-999]
[5.7694519332236736,52.465939183744922,-999]
[5.7701093799403864,52.456965789487057,-999]
[5.7707664803238092,52.447992375772202,-999]
[5.7714232346168144,52.43901894260344,-999]
[5.7720796430620416,52.430045489983797,-999]
[5.772735705901896,52.421072017916323,-999]
[5.7733914233785546,52.412098526404037,-999]
[5.7740467957339563,52.403125015450001,-999]
[5.7747018232098144,52.394151485057243,-999]
[5.7753565060476078,52.385177935228803,-999]
[5.776010844488586,52.376204365967681,-999]
[5.776664838773768,52.367230777276923,-999]
[5.7773184891439398,52.358257169159558,-999]
[5.777971795839659,52.349283541618611,-999]
[5.7786247591012554,52.340309894657082,-999]
[5.779277379168823,52.331336228277998,-999]
[5.7799296562822349,52.32236254248437,-999]
[5.7805815906811286,52.31338883727922,-999]
[5.7812331826049146,52.304415112665531,-999]
[5.7818844322927756,52.29544136864633,-999]
[5.7825353399836681,52.286467605224622,-999]
[5.7831859059163149,52.2774938224034,-999]
[5.7838361303292132,52.268520020185647,-999]
[5.7844860134606382,52.259546198574377,-999]
[5.7851355555486297,52.250572357572608,-999]
[5.7857847568310063,52.241598497183283,-999]
[5.7864336175453586,52.232624617409407,-999]
[5.7870821379290476,52.223650718253971,-999]
[5.7877303182192161,52.214676799719953,-999]
[5.7883781586527716,52.20570286181033,-999]
[5.7890256594664011,52.196728904528094,-999]
[5.7896728208965644,52.187754927876213,-999]
[5.7903196431795001,52.178780931857631,-999]
[5.7909661265512176,52.169806916475373,-999]
[5.7916122712475024,52.160832881732361,-999]
[5.7922580775039192,52.151858827631578,-999]
[5.7929035455558049,52.142884754175988,-999]
[5.7935486756382746,52.133910661368553,-999]
[5.7941934679862177,52.124936549212222,-999]
[5.7948379228343043,52.115962417709959,-999]
[5.795482040416978,52.106988266864697,-999]
[5.7961258209684612,52.098014096679421,-999]
[5.7967692647227533,52.089039907157058,-999]
[5.7974123719136346,52.080065698300537,-999]
[5.7980551427746576,52.071091470112833,-999]
[5.7986975775391567,52.062117222596861,-999]
[5.7993396764402476,52.053142955755582,-999]
[5.7999814397108187,52.044168669591897,-999]
[5.8006228675835443,52.035194364108769,-999]
[5.8012639602908704,52.026220039309123,-999]
[5.8019047180650292,52.017245695195882,-999]
[5.8025451411380313,52.008271331771979,-999]
[5.8031852297416657,51.999296949040307,-999]
[5.8038249841075018,51.990322547003842,-999]
[5.8044644044668932,51.981348125665463,-999]
[5.8051034910509696,51.972373685028082,-999]
[5.8057422440906459,51.963399225094633,-999]
[5.8063806638166149,51.954424745868032,-999]
[5.8070187504593571,51.945450247351147,-999]
[5.8076565042491266,51.936475729546927,-999]
[5.8082939254159669,51.927501192458259,-999]
[5.8089310141896977,51.918526636088053,-999]
[5.80956777079993,51.909552060439182,-999]
[5.8102041954760493,51.90057746551458,-999]
[5.8108402884472294,51.89160285131711,-999]
[5.8114760499424234,51.882628217849692,-999]
[5.8121114801903717,51.873653565115191,-999]
[5.8127465794196009,51.864678893116498,-999]
[5.8133813478584164,51.855704201856511,-999]
[5.8140157857349077,51.846729491338117,-999]
[5.8146498932769566,51.837754761564177,-999]
[5.8152836707122226,51.828780012537557,-999]
[5.8159171182681542,51.81980524426119,-999]
[5.8165502361719819,51.810830456737889,-999]
[5.8171830246507277,51.801855649970541,-999]
[5.8178154839311924,51.792880823962022,-999]
[5.8184476142399699,51.783905978715211,-999]
[5.8190794158034347,51.774931114232963,-999]
[5.8197108888477542,51.765956230518107,-999]
[5.8203420335988776,51.756981327573548,-999]
[5.8209728502825442,51.748006405402123,-999]
[5.8216033391242794,51.739031464006693,-999]
[5.8222335003493946,51.730056503390088,-999]
[5.8228633341829967,51.721081523555178,-999]
[5.8234928408499727,51.712106524504833,-999]
[5.8241220205749986,51.703131506241853,-999]
[5.8247508735825457,51.694156468769101,-999]
[5.8253794000968684,51.685181412089428,-999]
[5.8260076003420131,51.676206336205659,-999]
[5.8266354745418152,51.667231241120632,-999]
[5.8272630229198974,51.658256126837188,-999]
[5.8278902456996731,51.649280993358168,-999]
[5.8285171431043494,51.640305840686374,-999]
[5.8291437153569223,51.631330668824653,-999]
[5.8297699626801762,51.622355477775812,-999]
[5.8303958852966886,51.613380267542702,-999]
[5.8310214834288274,51.604405038128128,-999]
[5.8316467572987518,51.595429789534911,-999]
[5.832271707128414,51.586454521765852,-999]
[5.8328963331395567,51.577479234823791,-999]
[5.8335206355537146,51.568503928711529,-999]
[5.8341446145922156,51.559528603431858,-999]
[5.8347682704761814,51.550553258987627,-999]
[5.8353916034265234,51.5415778953816,-999]
[5.8360146136639486,51.532602512616592,-999]
[5.836637301408957,51.523627110695408,-999]
[5.8372596668818399,51.514651689620848,-999]
[5.8378817103026872,51.505676249395712,-999]
[5.8385034318913789,51.496700790022793,-999]
[5.839124831867589,51.48772531150486,-999]
[5.8397459104507909,51.478749813844743,-999]
[5.8403666678602457,51.469774297045191,-999]
[5.8409871043150163,51.460798761108997,-999]
[5.841607220033957,51.451823206038974,-999]
[5.8422270152357161,51.442847631837871,-999]
[5.8428464901387418,51.43387203850849,-999]
[5.8434656449612783,51.424896426053579,-999]
[5.8440844799213583,51.415920794475937,-999]
[5.8447029952368226,51.406945143778337,-999]
[5.8453211911253016,51.397969473963542,-999]
[5.8459390678042222,51.388993785034323,-999]
[5.8465566254908099,51.380018076993437,-999]
[5.8471738644020901,51.371042349843648,-999]
[5.8477907847548822,51.362066603587742,-999]
[5.8484073867658024,51.353090838228447,-999]
[5.8490236706512704,51.344115053768547,-999]
[5.8496396366275007,51.33513925021078,-999]
[5.8502552849105056,51.326163427557908,-999]
[5.850870615716099,51.317187585812682,-999]
[5.8514856292598898,51.308211724977838,-999]
[5.8521003257572914,51.299235845056153,-999]
[5.8527147054235114,51.290259946050327,-999]
[5.8533287684735598,51.281284027963153,-999]
[5.8539425151222471,51.272308090797338,-999]
[5.8545559455841811,51.263332134555633,-999]
[5.8551690600737736,51.254356159240771,-999]
[5.8557818588052362,51.245380164855497,-999]
[5.856394341992579,51.236404151402517,-999]
[5.8570065098496151,51.227428118884603,-999]
[5.8576183625899576,51.21845206730444,-999]
[5.8582299004270251,51.2094759966648,-999]
[5.858841123574031,51.200499906968368,-999]
[5.859452032243996,51.191523798217879,-999]
[5.860062626649742,51.182547670416056,-999]
[5.8606729070038943,51.17357152356562,-999]
[5.8612828735188769,51.164595357669278,-999]
[5.8618925264069217,51.155619172729757,-999]
[5.8625018658800592,51.146642968749767,-999]
[5.8631108921501269,51.137666745732012,-999]
[5.8637196054287637,51.128690503679188,-999]
[5.8643280059274137,51.119714242594021,-999]
[5.864936093857323,51.110737962479227,-999]
[5.865543869429545,51.101761663337477,-999]
[5.8661513328549351,51.092785345171478,-999]
[5.866758484344154,51.083809007983938,-999]
[5.8673653241076664,51.074832651777562,-999]
[5.8679718523557467,51.065856276555017,-999]
[5.8685780692984659,51.056879882319024,-999]
[5.8691839751457104,51.04790346907226,1039]
[5.8697895701071667,51.038927036817398,1039]
[5.8703948543923268,51.029950585557152,-999]
[5.8709998282104934,51.020974115294187,-999]
[5.8716044917707686,51.01199762603121,-999]
[5.8722088452820733,51.003021117770857,-999]
[5.8728128889531206,50.994044590515848,-999]
[5.8734166229924396,50.98506804426885,-999]
[5.8740200476083659,50.976091479032533,-999]
[5.8746231630090424,50.967114894809548,-999]
[5.8752259694024156,50.958138291602609,-999]
[5.8758284669962482,50.949161669414337,-999]
[5.876430655998103,50.940185028247463,-999]
[5.8770325366153546,50.931208368104578,-999]
[5.8776341090551876,50.922231688988397,-999]
[5.8782353735245954,50.913254990901571,-999]
[5.8788363302303788,50.904278273846742,-999]
[5.8794369793791459,50.895301537826569,-999]
[5.8800373211773209,50.886324782843722,-999]
[5.8806373558311309,50.877348008900867,-999]
[5.8812370835466172,50.868371216000611,-999]
[5.8818365045296312,50.859394404145633,-999]
[5.8824356189858316,50.850417573338582,-999]
[5.8830344271206876,50.84144072358211,-999]
[5.8836329291394884,50.832463854878831,-999]
[5.8842311252473207,50.82348696723141,-999]
[5.8848290156490917,50.81451006064249,-999]
[5.8854266005495166,50.8055331351147,-999]
[5.8860238801531226,50.796556190650684,-999]
[5.886620854664252,50.787579227253048,-999]
[5.8872175242870517,50.778602244924478,-999]
[5.887813889225491,50.769625243667562,-999]
[5.888409949683342,50.760648223484942,-999]
[5.8890057058641956,50.751671184379241,-999]
[5.889601157971458,50.742694126353094,-999]
[5.8901963062083391,50.733717049409101,-999]
[5.8907911507778703,50.724739953549907,-999]
[5.8913856918828946,50.71576283877814,-999]
[5.8919799297260687,50.706785705096401,-999]
[5.8925738645098624,50.697808552507297,-999]
[5.8931674964365586,50.688831381013458,-999]
[5.8937608257082603,50.679854190617498,-999]
[5.8943538525268799,50.670876981322031,-999]
[5.8949465770941449,50.661899753129653,-999]
[5.8955389996115999,50.652922506042962,-999]
[5.8961311202806037,50.643945240064568,-999]
[5.8967229393023306,50.634967955197112,-999]
[5.8973144568777736,50.625990651443139,-999]
[5.8979056732077373,50.617013328805292,-999]
[5.8984965884928444,50.608035987286151,-999]
[5.8990872029335311,50.599058626888308,-999]
[5.8996775167300566,50.590081247614357,-999]
[5.9002675300824912,50.581103849466913,-999]
[5.9008572431907247,50.572126432448542,-999]
[5.9014466562544623,50.563148996561843,-999]
[5.9020357694732297,50.55417154180941,-999]
[5.9026245830463644,50.545194068193808,-999]
[5.9032130971730314,50.536216575717653,-999]
[5.9038013120522006,50.527239064383487,-999]
[5.9043892278826728,50.518261534193918,-999]
[5.9049768448630591,50.509283985151519,-999]
[5.9055641631917926,50.500306417258862,-999]
[5.9061511830671236,50.491328830518533,-999]
[5.906737904687124,50.48235122493309,-999]
[5.9073243282496808,50.47337360050512,-999]
[5.9079104539525051,50.464395957237173,-999]
[5.9084962819931226,50.455418295131828,-999]
[5.9090818125688847,50.446440614191651,-999]
[5.9096670458769562,50.437462914419221,-999]
[5.9102519821143291,50.428485195817082,-999]
[5.9108366214778094,50.419507458387812,-999]
[5.9114209641640292,50.410529702133942,-999]
[5.9120050103694366,50.401551927058058,-999]
[5.9125887602903058,50.392574133162697,-999]
[5.9131722141227288,50.383596320450422,-999]
[5.9137553720626181,50.374618488923787,-999]
[5.9143382343057107,50.365640638585361,-999]
[5.9149208010475647,50.356662769437648,-999]
[5.9155030724835598,50.347684881483232,-999]
[5.9160850488088981,50.338706974724637,-999]
[5.9166667302186031,50.329729049164428,-999]
[5.9172481169075244,50.320751104805147,-999]
[5.9178292090703293,50.311773141649311,-999]
[5.9184100069015129,50.302795159699492,-999]
[5.9189905105953899,50.293817158958191,-999]
[5.9195707203461012,50.284839139427973,-999]
[5.9201506363476089,50.275861101111367,-999]
[5.9207302587937054,50.266883044010868,-999]
[5.9213095878779933,50.257904968129068,-999]
[5.9218886237939152,50.248926873468463,-999]
[5.9224673667347281,50.239948760031588,-999]
[5.9230458168935183,50.230970627820959,-999]
[5.9236239744631929,50.221992476839112,-999]
[5.9242018396364893,50.213014307088557,-999]
[5.9247794126059654,50.204036118571842,-999]
[5.9253566935640052,50.195057911291443,-999]
[5.9259336827028228,50.186079685249908,-999]
[5.9265103802144523,50.177101440449754,-999]
[5.9270867862907561,50.168123176893488,-999]
[5.9276629011234236,50.159144894583633,-999]
[5.9282387249039727,50.15016659352267,-999]
[5.9288142578237411,50.141188273713148,-999]
[5.9293895000738992,50.132209935157547,-999]
[5.9299644518454411,50.123231577858398,-999]
[5.9305391133291927,50.11425320181818,-999]
[5.9311134847157989,50.105274807039407,-999]
[5.931687566195742,50.09629639352459,-999]
[5.9322613579593257,50.087317961276213,-999]
[5.9328348601966834,50.078339510296793,-999]
[5.933408073097775,50.069361040588809,-999]
[5.9339809968523918,50.060382552154763,-999]
[5.9345536316501537,50.051404044997163,-999]
[5.935125977680503,50.042425519118467,-999]
[5.9356980351327202,50.033446974521212,-999]
[5.9362698041959074,50.024468411207842,-999]
[5.9368412850590024,50.015489829180858,-999]
[5.9374124779107618,50.00651122844279,-999]
[5.9379833829397866,49.99753260899606,-999]
[5.938554000334495,49.988553970843178,-999]
[5.9391243302831436,49.979575313986622,-999]
[5.939694372973813,49.970596638428873,-999]
[5.9402641285944187,49.96161794417241,-999]
[5.9408335973327064,49.952639231219713,-999]
[5.9414027793762463,49.943660499573262,-999]
[5.94197167491245,49.934681749235509,-999]
[5.9425402841285546,49.925702980208939,-999]
[5.9431086072116246,49.916724192496027,-999]
[5.9436766443485638,49.907745386099243,-999]
[5.9442443957261029,49.898766561021063,-999]
[5.9448118615308081,49.889787717263907,-999]
[5.9453790419490744,49.880808854830299,-999]
[5.9459459371671253,49.871829973722683,-999]
[5.9465125473710287,49.862851073943489,-999]
[5.9470788727466743,49.853872155495218,-999]
[5.9476449134797909,49.844893218380307,-999]
[5.9482106697559338,49.835914262601221,-999]
[5.9487761417604998,49.826935288160421,-999]
[5.9493413296787132,49.817956295060341,-999]
[5.949906233695633,49.808977283303442,-999]
[5.9504708539961548,49.799998252892188,-999]
[5.9510351907650021,49.791019203829023,-999]
[5.95159924418674,49.782040136116393,-999]
[5.9521630144457616,49.773061049756727,-999]
[5.9527265017262989,49.764081944752519,-999]
[5.9532897062124173,49.755102821106163,-999]
[5.9538526280880157,49.746123678820112,-999]
[5.9544152675368283,49.737144517896823,-999]
[5.9549776247424253,49.728165338338727,-999]
[5.955539699888214,49.719186140148253,-999]
[5.9561014931574352,49.710206923327853,-999]
[5.9566630047331648,49.701227687879957,-999]
[5.957224234798316,49.692248433807002,-999]
[5.9577851835356377,49.683269161111411,-999]
[5.9583458511277172,49.674289869795608,-999]
[5.9589062377569739,49.665310559862057,-999]
[5.9594663436056674,49.656331231313153,-999]
[5.9600261688558938,49.647351884151313,-999]
[5.9605857136895848,49.638372518379001,-999]
[5.9611449782885106,49.629393133998633,-999]
[5.9617039628342789,49.62041373101259,-999]
[5.9622626675083321,49.611434309423338,-999]
[5.9628210924919554,49.602454869233277,-999]
[5.9633792379662696,49.593475410444832,-999]
[5.9639371041122322,49.584495933060417,-999]
[5.9644946911106382,49.575516437082442,-999]
[5.9650519991421254,49.566536922513343,-999]
[5.9656090283871688,49.557557389355487,-999]
[5.9661657790260794,49.548577837611319,-999]
[5.9667222512390099,49.539598267283239,-999]
[5.9672784452059489,49.530618678373678,-999]
[5.9678343611067328,49.521639070885023,-999]
[5.9683899991210252,49.512659444819661,-999]
[5.9689453594283401,49.503679800180016,-999]
[5.9695004422080249,49.494700136968511,-999]
[5.9700552476392694,49.485720455187518,-999]
[5.9706097759011074,49.47674075483944,-999]
[5.9711640271724038,49.467761035926692,-999]
[5.9717180016318716,49.458781298451648,-999]
[5.9722716994580667,49.449801542416722,-999]
[5.9728251208293761,49.440821767824303,-999]
[5.9733782659240369,49.431841974676793,-999]
[5.9739311349201234,49.422862162976557,-999]
[5.9744837279955512,49.413882332726011,-999]
[5.9750360453280811,49.404902483927543,-999]
[5.9755880870953106,49.395922616583533,-999]
[5.9761398534746828,49.386942730696383,-999]
[5.9766913446434842,49.377962826268437,-999]
[5.9772425607788389,49.368982903302133,-999]
[5.9777935020577173,49.360002961799808,-999]
[5.9783441686569301,49.351023001763878,-999]
[5.9788945607531341,49.342043023196702,-999]
[5.9794446785228228,49.333063026100668,-999]
[5.9799945221423423,49.324083010478141,-999]
[5.9805440917878752,49.315102976331517,-999]
[5.9810933876354504,49.306122923663153,-999]
[5.9816424098609353,49.297142852475417,-999]
[5.9821911586400498,49.28816276277071,-999]
[5.9827396341483512,49.279182654551377,-999]
[5.9832878365612441,49.270202527819812,-999]
[5.9838357660539776,49.261222382578353,-999]
[5.9843834228016437,49.25224221882938,-999]
[5.9849308069791807,49.243262036575267,-999]
[5.9854779187613678,49.234281835818379,-999]
[5.986024758322837,49.225301616561048,-999]
[5.9865713258380593,49.216321378805681,-999]
[5.9871176214813522,49.20734112255461,-999]
[5.9876636454268786,49.198360847810207,-999]
[5.9882093978486521,49.189380554574818,-999]
[5.9887548789205267,49.180400242850808,-999]
[5.9893000888162007,49.171419912640523,-999]
[5.989845027709225,49.162439563946343,-999]
[5.9903896957729934,49.153459196770577,-999]
[5.990934093180746,49.144478811115633,-999]
[5.9914782201055719,49.1354984069838,-999]
[5.9920220767204064,49.126517984377479,-999]
[5.9925656631980253,49.117537543298987,-999]
[5.9931089797110646,49.108557083750682,-999]
[5.9936520264319979,49.099576605734917,-999]
[5.9941948035331496,49.090596109254022,-999]
[5.9947373111866904,49.08161559431035,-999]
[5.9952795495646418,49.072635060906222,-999]
[5.995821518838869,49.063654509044007,-999]
[5.9963632191810916,49.05467393872604,-999]
[5.99690465076287,49.045693349954639,-999]
[5.997445813755621,49.036712742732163,-999]
[5.9979867083306031,49.027732117060943,-999]
[5.9985273346589301,49.018751472943293,-999]
[5.9990676929115603,49.009770810381561,-999]
[5.999607783259302,49.000790129378103,-999]
[6.0001476058728151,48.991809429935202,-999]
[6.0006871609226078,48.982828712055223,-999]
[6.001226448579037,48.973847975740483,-999]
[6.0017654690123097,48.964867220993312,-999]
[6.0023042223924854,48.955886447816027,-999]
[6.0028427088894709,48.946905656210973,-999]
[6.0033809286730264,48.937924846180437,-999]
[6.0039188819127576,48.928944017726792,-999]
[6.0044565687781271,48.919963170852313,-999]
[6.0049939894384439,48.910982305559358,-999]
[6.0055311440628714,48.902001421850223,-999]
[6.0060680328204201,48.89302051972723,-999]
[6.0066046558799542,48.88403959919269,-999]
[6.007141013410191,48.875058660248932,-999]
[6.0076771055796971,48.866077702898259,-999]
[6.0082129325568907,48.857096727143002,-999]
[6.0087484945100451,48.848115732985448,-999]
[6.0092837916072828,48.839134720427921,-999]
[6.0098188240165786,48.830153689472731,-999]
[6.0103535919057611,48.821172640122178,-999]
[6.0108880954425112,48.81219157237858,-999]
[6.0114223347943616,48.80321048624424,-999]
[6.0119563101287028,48.794229381721472,-999]
[6.0124900216127699,48.785248258812558,-999]
[6.0130234694136577,48.776267117519822,-999]
[6.0135566536983109,48.767285957845537,-999]
[6.014089574633533,48.758304779792049,-999]
[6.0146222323859746,48.74932358336163,-999]
[6.0151546271221452,48.740342368556583,-999]
[6.0156867590084051,48.731361135379188,-999]
[6.0162186282109733,48.722379883831763,-999]
[6.0167502348959152,48.713398613916603,-999]
[6.0172815792291612,48.70441732563598,-999]
[6.0178126613764853,48.695436018992218,-999]
[6.0183434815035266,48.686454693987592,-999]
[6.0188740397757732,48.677473350624382,-999]
[6.0194043363585674,48.668491988904897,-999]
[6.0199343714171141,48.659510608831411,-999]
[6.0204641451164633,48.650529210406233,-999]
[6.0209936576215286,48.641547793631609,-999]
[6.0215229090970794,48.632566358509862,-999]
[6.0220518997077326,48.623584905043273,-999]
[6.0225806296179716,48.614603433234102,-999]
[6.0231090989921308,48.605621943084643,-999]
[6.0236373079944006,48.596640434597177,-999]
[6.0241652567888302,48.587658907773999,-999]
[6.0246929455393259,48.578677362617363,-999]
[6.0252203744096464,48.569695799129548,-999]
[6.0257475435634111,48.560714217312857,-999]
[6.0262744531640982,48.551732617169527,-999]
[6.026801103375039,48.542750998701869,-999]
[6.0273274943594251,48.533769361912142,-999]
[6.0278536262803044,48.524787706802599,-999]
[6.0283794993005833,48.51580603337554,-999]
[6.0289051135830256,48.506824341633219,-999]
[6.0294304692902552,48.497842631577917,-999]
[6.0299555665847508,48.488860903211886,-999]
[6.0304804056288521,48.479879156537407,-999]
[6.0310049865847564,48.470897391556747,-999]
[6.0315293096145206,48.461915608272157,-999]
[6.0320533748800571,48.452933806685913,-999]
[6.032577182543144,48.443951986800258,-999]
[6.033100732765412,48.434970148617488,-999]
[6.0336240257083533,48.425988292139849,-999]
[6.0341470615333206,48.417006417369578,-999]
[6.0346698404015271,48.408024524308964,-999]
[6.0351923624740422,48.399042612960258,-999]
[6.0357146279117977,48.390060683325707,-999]
[6.0362366368755849,48.38107873540757,-999]
[6.0367583895260557,48.372096769208113,-999]
[6.0372798860237209,48.363114784729561,-999]
[6.0378011265289544,48.354132781974208,-999]
[6.0383221112019871,48.345150760944271,-999]
[6.0388428402029177,48.336168721642011,-999]
[6.0393633136916964,48.327186664069693,-999]
[6.0398835318281394,48.318204588229541,-999]
[6.0404034947719252,48.309222494123823,-999]
[6.0409232026825936,48.300240381754769,-999]
[6.0414426557195444,48.291258251124653,-999]
[6.0419618540420368,48.282276102235677,-999]
[6.0424807978091986,48.273293935090102,-999]
[6.0429994871800119,48.264311749690201,-999]
[6.0435179223133257,48.255329546038183,-999]
[6.0440361033678514,48.246347324136288,-999]
[6.0445540305021606,48.237365083986766,-999]
[6.0450717038746911,48.228382825591858,-999]
[6.0455891236437358,48.219400548953807,-999]
[6.0461062899674589,48.210418254074838,-999]
[6.0466232030038833,48.201435940957197,-999]
[6.0471398629108961,48.192453609603113,-999]
[6.0476562698462493,48.183471260014798,-999]
[6.0481724239675527,48.174488892194518,-999]
[6.0486883254322876,48.165506506144503,-999]
[6.0492039743977939,48.156524101866957,-999]
[6.0497193710212764,48.147541679364153,-999]
[6.0502345154598034,48.138559238638273,-999]
[6.0507494078703088,48.129576779691583,-999]
[6.0512640484095899,48.120594302526293,-999]
[6.0517784372343097,48.111611807144627,-999]
[6.0522925745009939,48.10262929354883,-999]
[6.0528064603660354,48.093646761741098,-999]
[6.053320094985688,48.084664211723677,-999]
[6.0538334785160748,48.075681643498783,-999]
[6.0543466111131821,48.066699057068632,-999]
[6.0548594929328612,48.057716452435457,-999]
[6.0553721241308311,48.048733829601467,-999]
[6.0558845048626742,48.039751188568879,-999]
[6.0563966352838383,48.03076852933993,-999]
[6.0569085155496376,48.021785851916817,-999]
[6.0574201458152563,48.012803156301771,-999]
[6.0579315262357367,48.003820442496988,-999]
[6.0584426569659957,47.994837710504711,-999]
[6.0589535381608099,47.985854960327138,-999]
[6.05946416997483,47.976872191966471,-999]
[6.0599745525625659,47.967889405424927,-999]
[6.0604846860783974,47.958906600704744,-999]
[6.0609945706765709,47.949923777808102,-999]
[6.0615042065112057,47.940940936737213,-999]
[6.0620135937362774,47.931958077494293,-999]
[6.062522732505637,47.922975200081552,-999]
[6.0630316229730026,47.913992304501193,-999]
[6.063540265291957,47.905009390755417,-999]
[6.0640486596159526,47.896026458846443,-999]
[6.0645568060983086,47.887043508776458,-999]
[6.0650647048922171,47.878060540547679,-999]
[6.0655723561507324,47.869077554162288,-999]
[6.0660797600267768,47.860094549622502,-999]
[6.066586916673149,47.851111526930531,-999]
[6.067093826242508,47.842128486088548,-999]
[6.067600488887388,47.833145427098778,-999]
[6.068106904760187,47.824162349963409,-999]
[6.0686130740131752,47.815179254684629,-999]
[6.0691189967984922,47.80619614126465,-999]
[6.0696246732681427,47.797213009705658,-999]
[6.0701301035740087,47.788229860009842,-999]
[6.0706352878678356,47.779246692179413,-999]
[6.0711402263012424,47.770263506216537,-999]
[6.0716449190257098,47.761280302123438,-999]
[6.0721493661926029,47.752297079902291,-999]
[6.0726535679531439,47.743313839555277,-999]
[6.0731575244584359,47.734330581084599,-999]
[6.0736612358594408,47.725347304492438,-999]
[6.0741647023070016,47.71636400978101,-999]
[6.0746679239518278,47.707380696952463,-999]
[6.0751709009444994,47.698397366008983,-999]
[6.0756736334354686,47.689414016952789,-999]
[6.0761761215750569,47.680430649786047,-999]
[6.0766783655134597,47.671447264510917,-999]
[6.0771803654007428,47.662463861129631,-999]
[6.0776821213868422,47.653480439644348,-999]
[6.0781836336215678,47.644497000057243,-999]
[6.0786849022546026,47.635513542370482,-999]
[6.0791859274354962,47.626530066586277,-999]
[6.0796867093136742,47.6175465727068,-999]
[6.0801872480384338,47.60856306073422,-999]
[6.0806875437589456,47.599579530670717,-999]
[6.0811875966242539,47.590595982518458,-999]
[6.081687406783268,47.58161241627964,-999]
[6.0821869743847801,47.572628831956408,-999]
[6.0826862995774489,47.563645229550978,-999]
[6.0831853825098081,47.554661609065477,-999]
[6.0836842233302661,47.545677970502133,-999]
[6.0841828221871017,47.536694313863052,-999]
[6.0846811792284683,47.527710639150463,-999]
[6.0851792946023933,47.518726946366499,-999]
[6.0856771684567796,47.509743235513326,-999]
[6.0861748009393999,47.500759506593162,-999]
[6.0866721921979048,47.491775759608117,-999]
[6.0871693423798137,47.482791994560387,-999]
[6.0876662516325286,47.473808211452138,-999]
[6.0881629201033176,47.464824410285537,-999]
[6.0886593479393296,47.455840591062739,-999]
[6.089155535287583,47.446856753785923,-999]
[6.0896514822949754,47.437872898457222,-999]
[6.0901471891082748,47.428889025078831,-999]
[6.0906426558741291,47.419905133652897,-999]
[6.0911378827390594,47.410921224181592,-999]
[6.0916328698494588,47.401937296667057,-999]
[6.0921276173516024,47.392953351111473,-999]
[6.0926221253916344,47.383969387516991,-999]
[6.0931163941155777,47.374985405885759,-999]
[6.0936104236693334,47.366001406219951,-999]
[6.0941042141986754,47.357017388521712,-999]
[6.0945977658492518,47.348033352793188,-999]
[6.0950910787665924,47.339049299036567,-999]
[6.0955841530960972,47.330065227253982,-999]
[6.0960769889830502,47.321081137447592,-999]
[6.0965695865726044,47.31209702961953,-999]
[6.0970619460097932,47.303112903771982,-999]
[6.0975540674395283,47.294128759907068,-999]
[6.0980459510065952,47.285144598026967,-999]
[6.0985375968556568,47.276160418133827,-999]
[6.0990290051312579,47.267176220229771,-999]
[6.0995201759778128,47.258192004316967,-999]
[6.1000111095396186,47.249207770397568,-999]
[6.1005018059608531,47.240223518473712,-999]
[5.5840837345032837,55.005054930149228,-999]
[5.5848464565489806,54.996087030762652,-999]
[5.5856087549233084,54.987119110993689,-999]
[5.5863706299463214,54.978151170846331,-999]
[5.587132081937753,54.969183210324552,-999]
[5.5878931112170056,54.960215229432293,-999]
[5.588653718103159,54.951247228173543,-999]
[5.5894139029149557,54.942279206552243,-999]
[5.5901736659708234,54.933311164572352,-999]
[5.590933007588859,54.924343102237827,-999]
[5.591691928086834,54.915375019552599,-999]
[5.5924504277821949,54.906406916520623,-999]
[5.5932085069920658,54.897438793145817,-999]
[5.5939661660332431,54.888470649432143,-999]
[5.5947234052222008,54.879502485383497,-999]
[5.5954802248750912,54.870534301003843,-999]
[5.5962366253077427,54.861566096297061,-999]
[5.596992606835661,54.852597871267093,-999]
[5.5977481697740261,54.843629625917828,-999]
[5.5985033144377017,54.834661360253207,-999]
[5.5992580411412307,54.825693074277098,-999]
[5.6000123501988286,54.816724767993414,-999]
[5.6007662419243953,54.807756441406063,-999]
[5.601519716631512,54.798788094518898,-999]
[5.602272774633434,54.789819727335853,-999]
[5.6030254162431046,54.780851339860789,-999]
[5.6037776417731422,54.771882932097569,-999]
[5.6045294515358499,54.762914504050087,-999]
[5.605280845843212,54.75394605572221,-999]
[5.6060318250068946,54.744977587117788,-999]
[5.6067823893382496,54.736009098240721,-999]
[5.6075325391483082,54.72704058909482,-999]
[5.6082822747477836,54.718072059683962,-999]
[5.6090315964470792,54.709103510012,-999]
[5.6097805045562774,54.700134940082769,-999]
[5.6105289993851457,54.691166349900108,-999]
[5.6112770812431432,54.68219773946786,-999]
[5.6120247504394074,54.673229108789862,-999]
[5.6127720072827589,54.664260457869943,-999]
[5.6135188520817154,54.655291786711913,-999]
[5.614265285144473,54.646323095319602,-999]
[5.6150113067789187,54.637354383696852,-999]
[5.6157569172926252,54.628385651847417,-999]
[5.6165021169928506,54.619416899775153,-999]
[5.6172469061865478,54.610448127483849,-999]
[5.6179912851803522,54.601479334977313,-999]
[5.6187352542805931,54.592510522259317,-999]
[5.6194788137932852,54.583541689333693,-999]
[5.620221964024136,54.574572836204197,-999]
[5.6209647052785403,54.565603962874633,-999]
[5.6217070378615857,54.556635069348758,-999]
[5.6224489620780496,54.547666155630381,-999]
[5.6231904782324049,54.538697221723247,-999]
[5.6239315866288093,54.529728267631143,-999]
[5.6246722875711201,54.52075929335782,-999]
[5.6254125813628786,54.511790298907037,-999]
[5.6261524683073274,54.502821284282568,-999]
[5.6268919487073958,54.49385224948815,-999]
[5.6276310228657129,54.484883194527526,-999]
[5.6283696910845968,54.475914119404479,-999]
[5.6291079536660638,54.466945024122708,-999]
[5.6298458109118208,54.457975908685967,-999]
[5.6305832631232748,54.449006773097977,-999]
[5.6313203106015246,54.440037617362492,-999]
[5.6320569536473686,54.431068441483212,-999]
[5.6327931925613006,54.422099245463869,-999]
[5.6335290276435046,54.413130029308178,-999]
[5.6342644591938713,54.404160793019877,-999]
[5.634999487511986,54.395191536602631,-999]
[5.6357341128971292,54.38622226006018,-999]
[5.6364683356482796,54.377252963396202,-999]
[5.6372021560641192,54.368283646614422,-999]
[5.6379355744430253,54.359314309718513,-999]
[5.6386685910830741,54.35034495271217,-999]
[5.6394012062820442,54.341375575599088,-999]
[5.6401334203374143,54.332406178382953,-999]
[5.6408652335463607,54.323436761067413,-999]
[5.6415966462057634,54.314467323656167,-999]
[5.6423276586121993,54.305497866152912,-999]
[5.643058271061955,54.296528388561264,-999]
[5.6437884838510133,54.287558890884917,-999]
[5.6445182972750603,54.278589373127531,-999]
[5.6452477116294837,54.269619835292758,-999]
[5.6459767272093773,54.260650277384251,-999]
[5.6467053443095381,54.251680699405647,-999]
[5.647433563224463,54.242711101360612,-999]
[5.6481613842483576,54.233741483252757,-999]
[5.6488888076751307,54.224771845085769,-999]
[5.6496158337983964,54.215802186863229,-999]
[5.650342462911472,54.206832508588803,-999]
[5.6510686953073854,54.197862810266102,-999]
[5.6517945312788598,54.188893091898748,-999]
[5.6525199711183411,54.179923353490359,-999]
[5.6532450151179701,54.170953595044573,-999]
[5.6539696635696002,54.161983816564963,-999]
[5.6546939167647849,54.153014018055153,-999]
[5.6554177749947971,54.144044199518753,-999]
[5.6561412385506067,54.135074360959372,-999]
[5.6568643077229011,54.126104502380592,-999]
[5.6575869828020711,54.117134623786008,-999]
[5.6583092640782189,54.108164725179208,-999]
[5.659031151841158,54.099194806563787,-999]
[5.6597526463804089,54.09022486794332,-999]
[5.6604737479852032,54.081254909321373,-999]
[5.6611944569444859,54.072284930701549,-999]
[5.6619147735469104,54.063314932087408,-999]
[5.6626346980808409,54.054344913482502,-999]
[5.663354230834357,54.04537487489042,-999]
[5.6640733720952499,54.0364048163147,-999]
[5.6647921221510193,54.027434737758917,-999]
[5.6655104812888828,54.018464639226607,-999]
[5.666228449795768,54.009494520721333,-999]
[5.6669460279583177,54.000524382246638,-999]
[5.6676632160628877,53.991554223806062,-999]
[5.6683800143955523,53.982584045403129,-999]
[5.6690964232420926,53.973613847041399,-999]
[5.6698124428880101,53.964643628724403,-999]
[5.6705280736185228,53.955673390455651,-999]
[5.671243315718562,53.946703132238682,-999]
[5.6719581694727754,53.937732854077012,-999]
[5.6726726351655277,53.928762555974153,-999]
[5.673386713080899,53.919792237933628,-999]
[5.6741004035026892,53.910821899958947,-999]
[5.6748137067144127,53.90185154205362,-999]
[5.675526622999306,53.89288116422113,-999]
[5.6762391526403198,53.883910766465,-999]
[5.6769512959201238,53.874940348788712,-999]
[5.6776630531211092,53.865969911195769,-999]
[5.6783744245253853,53.85699945368966,-999]
[5.6790854104147774,53.848028976273859,-999]
[5.6797960110708372,53.83905847895187,-999]
[5.6805062267748339,53.830087961727138,-999]
[5.6812160578077542,53.82111742460318,-999]
[5.6819255044503114,53.812146867583436,-999]
[5.6826345669829337,53.803176290671402,-999]
[5.6833432456857764,53.794205693870524,-999]
[5.6840515408387162,53.785235077184247,-999]
[5.6847594527213499,53.77626444061606,-999]
[5.6854669816129979,53.767293784169411,-999]
[5.6861741277927038,53.758323107847751,-999]
[5.6868808915392348,53.74935241165452,-999]
[5.6875872731310819,53.740381695593172,-999]
[5.6882932728464564,53.731410959667137,-999]
[5.6889988909633047,53.72244020387987,-999]
[5.6897041277592848,53.713469428234788,-999]
[5.690408983511789,53.70449863273533,-999]
[5.6911134584979282,53.695527817384928,-999]
[5.6918175529945456,53.686556982187007,-999]
[5.692521267278206,53.67758612714497,-999]
[5.6932246016252037,53.668615252262249,-999]
[5.6939275563115546,53.659644357542263,-999]
[5.6946301316130112,53.65067344298842,-999]
[5.6953323278050432,53.641702508604119,-999]
[5.6960341451628516,53.632731554392777,-999]
[5.6967355839613694,53.623760580357782,-999]
[5.6974366444752524,53.614789586502532,-999]
[5.6981373269788893,53.605818572830422,-999]
[5.6988376317463958,53.596847539344857,-999]
[5.6995375590516204,53.587876486049218,-999]
[5.7002371091681319,53.578905412946881,-999]
[5.7009362823692404,53.569934320041241,-999]
[5.701635078927981,53.560963207335661,-999]
[5.7023334991171204,53.551992074833528,-999]
[5.703031543209157,53.543020922538183,-999]
[5.7037292114763192,53.534049750453043,-999]
[5.7044265041905664,53.525078558581427,-999]
[5.7051234216235942,53.516107346926738,-999]
[5.7058199640468281,53.507136115492308,-999]
[5.706516131731421,53.498164864281492,-999]
[5.7072119249482709,53.489193593297649,-999]
[5.7079073439680004,53.480222302544142,-999]
[5.7086023890609638,53.471250992024267,-999]
[5.709297060497259,53.46227966174142,-999]
[5.7099913585467066,53.453308311698912,-999]
[5.7106852834788748,53.444336941900083,-999]
[5.7113788355630541,53.435365552348273,-999]
[5.7120720150682773,53.426394143046792,-999]
[5.7127648222633134,53.417422713998988,-999]
[5.713457257416664,53.408451265208178,-999]
[5.7141493207965688,53.399479796677667,-999]
[5.7148410126710054,53.390508308410787,-999]
[5.7155323333076842,53.381536800410863,-999]
[5.7162232829740569,53.372565272681172,-999]
[5.7169138619373134,53.363593725225037,-999]
[5.7176040704643736,53.354622158045757,-999]
[5.7182939088219067,53.345650571146663,-999]
[5.718983377276313,53.336678964531004,-999]
[5.7196724760937343,53.327707338202103,-999]
[5.7203612055400512,53.318735692163237,-999]
[5.7210495658808824,53.309764026417717,-999]
[5.7217375573815863,53.300792340968798,-999]
[5.7224251803072672,53.291820635819803,-999]
[5.7231124349227613,53.282848910973968,-999]
[5.7237993214926526,53.273877166434588,-999]
[5.7244858402812593,53.264905402204938,-999]
[5.7251719915526502,53.255933618288267,-999]
[5.7258577755706233,53.246961814687872,-999]
[5.7265431925987311,53.237989991406977,-999]
[5.7272282429002601,53.229018148448887,-999]
[5.727912926738246,53.220046285816842,-999]
[5.7285972443754583,53.211074403514068,-999]
[5.7292811960744183,53.202102501543862,-999]
[5.7299647820973867,53.193130579909429,-999]
[5.7306480027063698,53.184158638614043,-999]
[5.7313308581631173,53.175186677660932,-999]
[5.7320133487291223,53.166214697053341,-999]
[5.7326954746656256,53.157242696794498,-999]
[5.7333772362336086,53.148270676887648,-999]
[5.7340586336938042,53.139298637336019,-999]
[5.7347396673066848,53.130326578142828,-999]
[5.7354203373324717,53.121354499311302,-999]
[5.7361006440311328,53.112382400844638,-999]
[5.736780587662385,53.103410282746111,-999]
[5.7374601684856836,53.094438145018898,-999]
[5.7381393867602428,53.085465987666197,-999]
[5.7388182427450172,53.076493810691247,-999]
[5.7394967366987073,53.067521614097238,-999]
[5.7401748688797678,53.058549397887383,-999]
[5.7408526395463992,53.04957716206485,-999]
[5.7415300489565499,53.040604906632872,-999]
[5.7422070973679187,53.031632631594633,-999]
[5.7428837850379502,53.022660336953322,-999]
[5.7435601122238484,53.013688022712117,-999]
[5.7442360791825529,53.004715688874207,-999]
[5.7449116861707656,52.995743335442803,-999]
[5.7455869334449341,52.986770962421033,-999]
[5.7462618212612568,52.977798569812101,-999]
[5.7469363498756838,52.968826157619191,-999]
[5.747610519543918,52.959853725845448,-999]
[5.7482843305214111,52.950881274494073,-999]
[5.7489577830633687,52.941908803568182,-999]
[5.7496308774247522,52.932936313070961,-999]
[5.7503036138602663,52.923963803005591,-999]
[5.7509759926243804,52.914991273375193,-999]
[5.7516480139713053,52.906018724182942,-999]
[5.7523196781550174,52.897046155431973,-999]
[5.7529909854292347,52.888073567125439,-999]
[5.7536619360474406,52.879100959266488,-999]
[5.7543325302628672,52.870128331858261,-999]
[5.7550027683284997,52.861155684903892,-999]
[5.7556726504970834,52.852183018406507,-999]
[5.7563421770211134,52.84321033236926,-999]
[5.7570113481528438,52.834237626795272,-999]
[5.7576801641442863,52.825264901687667,-999]
[5.7583486252472058,52.816292157049567,-999]
[5.7590167317131238,52.807319392884096,-999]
[5.7596844837933183,52.798346609194368,-999]
[5.7603518817388286,52.789373805983523,-999]
[5.7610189258004434,52.78040098325463,-999]
[5.7616856162287187,52.77142814101083,-999]
[5.7623519532739582,52.762455279255228,-999]
[5.7630179371862331,52.753482397990929,-999]
[5.7636835682153711,52.744509497221017,-999]
[5.764348846610952,52.735536576948618,-999]
[5.7650137726223214,52.726563637176803,-999]
[5.765678346498583,52.717590677908703,-999]
[5.7663425684886009,52.708617699147332,-999]
[5.767006438840995,52.69964470089586,-999]
[5.7676699578041504,52.690671683157341,-999]
[5.76833312562621,52.681698645934837,-999]
[5.7689959425550796,52.672725589231469,-999]
[5.7696584088384224,52.663752513050269,-999]
[5.770320524723668,52.654779417394337,-999]
[5.7709822904580026,52.645806302266763,-999]
[5.7716437062883807,52.636833167670567,-999]
[5.77230477246151,52.627860013608853,-999]
[5.7729654892238704,52.618886840084663,-999]
[5.773625856821698,52.609913647101067,-999]
[5.7742858755009951,52.600940434661119,-999]
[5.774945545507526,52.591967202767883,-999]
[5.7756048670868179,52.582993951424399,-999]
[5.7762638404841669,52.574020680633723,-999]
[5.7769224659446259,52.565047390398902,-999]
[5.7775807437130178,52.556074080722979,-999]
[5.7782386740339282,52.547100751608987,-999]
[5.7788962571517102,52.538127403059967,-999]
[5.7795534933104777,52.529154035078982,-999]
[5.7802103827541131,52.520180647669036,-999]
[5.7808669257262633,52.511207240833173,-999]
[5.7815231224703441,52.502233814574403,-999]
[5.7821789732295361,52.493260368895761,-999]
[5.7828344782467864,52.484286903800289,-999]
[5.7834896377648102,52.475313419290977,-999]
[5.7841444520260872,52.466339915370867,-999]
[5.7847989212728681,52.457366392042957,-999]
[5.78545304574717,52.448392849310267,-999]
[5.7861068256907764,52.439419287175809,-999]
[5.7867602613452442,52.430445705642583,-999]
[5.7874133529518916,52.421472104713601,-999]
[5.7880661007518137,52.412498484391847,-999]
[5.7887185049858694,52.403524844680348,-999]
[5.7893705658946883,52.394551185582081,-999]
[5.7900222837186686,52.385577507100052,-999]
[5.7906736586979832,52.376603809237231,-999]
[5.7913246910725729,52.367630091996617,-999]
[5.7919753810821426,52.358656355381228,-999]
[5.7926257289661809,52.349682599394001,-999]
[5.7932757349639363,52.340708824037939,-999]
[5.7939253993144337,52.331735029316008,-999]
[5.7945747222564687,52.322761215231203,-999]
[5.7952237040286096,52.31378738178649,-999]
[5.7958723448691973,52.304813528984823,-999]
[5.7965206450163409,52.295839656829187,-999]
[5.7971686047079292,52.28686576532256,-999]
[5.7978162241816174,52.277891854467889,-999]
[5.7984635036748404,52.268917924268123,-999]
[5.799110443424798,52.259943974726241,-999]
[5.7997570436684747,52.25097000584519,-999]
[5.8004033046426198,52.241996017627933,-999]
[5.8010492265837632,52.233022010077391,-999]
[5.8016948097282039,52.224047983196549,-999]
[5.8023400543120207,52.215073936988333,-999]
[5.8029849605710639,52.20609987145567,-999]
[5.8036295287409638,52.197125786601532,-999]
[5.8042737590571196,52.188151682428852,-999]
[5.804917651754713,52.179177558940538,-999]
[5.805561207068699,52.170203416139557,-999]
[5.8062044252338074,52.161229254028832,-999]
[5.8068473064845474,52.152255072611268,-999]
[5.807489851055208,52.143280871889807,-999]
[5.8081320591798464,52.134306651867377,-999]
[5.8087739310923059,52.125332412546904,-999]
[5.809415467026203,52.11635815393128,-999]
[5.8100566672149343,52.107383876023441,-999]
[5.8106975318916758,52.098409578826299,-999]
[5.8113380612893781,52.089435262342768,-999]
[5.8119782556407751,52.080460926575732,-999]
[5.8126181151783749,52.071486571528133,-999]
[5.81325764013447,52.06251219720285,-999]
[5.813896830741129,52.053537803602786,-999]
[5.8145356872302019,52.044563390730858,-999]
[5.8151742098333186,52.035588958589933,-999]
[5.8158123987818886,52.026614507182941,-999]
[5.8164502543071048,52.017640036512731,-999]
[5.8170877766399363,52.008665546582229,-999]
[5.8177249660111388,51.999691037394307,-999]
[5.8183618226512426,51.990716508951827,-999]
[5.8189983467905666,51.98174196125774,-999]
[5.8196345386592103,51.972767394314843,-999]
[5.8202703984870503,51.963792808126058,-999]
[5.8209059265037491,51.95481820269427,-999]
[5.8215411229387541,51.945843578022313,-999]
[5.8221759880212929,51.936868934113072,-999]
[5.8228105219803759,51.927894270969418,-999]
[5.8234447250447987,51.918919588594242,-999]
[5.8240785974431386,51.90994488699036,-999]
[5.8247121394037613,51.900970166160668,-999]
[5.8253453511548088,51.891995426107997,-999]
[5.8259782329242151,51.883020666835243,-999]
[5.826610784939696,51.874045888345208,-999]
[5.8272430074287529,51.865071090640782,-999]
[5.8278749006186699,51.856096273724802,-999]
[5.8285064647365186,51.847121437600123,-999]
[5.8291377000091584,51.838146582269573,-999]
[5.8297686066632304,51.829171707735988,-999]
[5.8303991849251648,51.820196814002237,-999]
[5.8310294350211764,51.81122190107115,-999]
[5.8316593571772719,51.802246968945539,-999]
[5.832288951619236,51.793272017628247,-999]
[5.8329182185726483,51.784297047122131,-999]
[5.8335471582628697,51.775322057429989,-999]
[5.8341757709150572,51.76634704855465,-999]
[5.8348040567541473,51.757372020498948,-999]
[5.8354320160048694,51.748396973265713,-999]
[5.8360596488917391,51.739421906857729,-999]
[5.8366869556390633,51.730446821277837,-999]
[5.8373139364709337,51.721471716528853,-999]
[5.837940591611237,51.712496592613597,-999]
[5.8385669212836433,51.703521449534868,-999]
[5.8391929257116164,51.694546287295474,-999]
[5.8398186051184089,51.685571105898212,-999]
[5.8404439597270619,51.676595905345899,-999]
[5.8410689897604122,51.667620685641317,-999]
[5.8416936954410792,51.658645446787297,-999]
[5.8423180769914804,51.649670188786622,-999]
[5.8429421346338213,51.640694911642072,-999]
[5.8435658685900966,51.631719615356459,-999]
[5.844189279082098,51.622744299932549,-999]
[5.8448123663314044,51.613768965373161,-999]
[5.8454351305593901,51.60479361168106,-999]
[5.8460575719872176,51.595818238859039,-999]
[5.8466796908358489,51.586842846909867,-999]
[5.8473014873260301,51.577867435836339,-999]
[5.8479229616783073,51.568892005641217,-999]
[5.8485441141130172,51.559916556327281,-999]
[5.8491649448502887,51.550941087897307,-999]
[5.8497854541100507,51.541965600354082,-999]
[5.8504056421120163,51.53299009370032,-999]
[5.8510255090756997,51.524014567938842,-999]
[5.85164505522041,51.515039023072397,-999]
[5.8522642807652474,51.506063459103743,-999]
[5.8528831859291079,51.497087876035629,-999]
[5.8535017709306842,51.488112273870819,-999]
[5.8541200359884664,51.479136652612091,-999]
[5.8547379813207341,51.47016101226216,-999]
[5.8553556071455688,51.461185352823797,-999]
[5.8559729136808452,51.452209674299759,-999]
[5.8565899011442353,51.443233976692781,-999]
[5.8572065697532061,51.434258260005613,-999]
[5.8578229197250256,51.425282524240977,-999]
[5.8584389512767521,51.416306769401658,-999]
[5.8590546646252504,51.407330995490362,-999]
[5.8596700599871729,51.398355202509812,-999]
[5.8602851375789786,51.389379390462778,-999]
[5.8608998976169184,51.380403559351969,-999]
[5.8615143403170453,51.371427709180118,-999]
[5.862128465895208,51.362451839949962,-999]
[5.8627422745670552,51.353475951664208,-999]
[5.8633557665480351,51.344500044325613,-999]
[5.8639689420533951,51.335524117936863,-999]
[5.8645818012981801,51.326548172500686,-999]
[5.8651943444972368,51.317572208019818,-999]
[5.865806571865213,51.308596224496959,-999]
[5.8664184836165498,51.299620221934823,-999]
[5.8670300799654997,51.290644200336118,-999]
[5.8676413611261058,51.281668159703557,-999]
[5.8682523273122156,51.272692100039848,-999]
[5.8688629787374822,51.263716021347712,-999]
[5.86947331561535,51.25473992362982,-999]
[5.8700833381590733,51.24576380688891,-999]
[5.8706930465817067,51.236787671127637,-999]
[5.8713024410961054,51.22781151634873,-999]
[5.8719115219149236,51.218835342554883,-999]
[5.8725202892506241,51.209859149748773,-999]
[5.8731287433154691,51.200882937933102,-999]
[5.8737368843215236,51.191906707110547,-999]
[5.8743447124806556,51.182930457283831,-999]
[5.8749522280045401,51.173954188455582,-999]
[5.8755594311046488,51.164977900628521,-999]
[5.8761663219922626,51.156001593805343,-999]
[5.8767729008784642,51.147025267988681,-999]
[5.8773791679741416,51.138048923181238,-999]
[5.8779851234899869,51.129072559385683,-999]
[5.8785907676364948,51.120096176604697,-999]
[5.879196100623969,51.111119774840951,-999]
[5.8798011226625144,51.102143354097109,-999]
[5.8804058339620449,51.093166914375821,-999]
[5.881010234732277,51.084190455679781,-999]
[5.8816143251827313,51.075213978011647,-999]
[5.8822181055227416,51.066237481374067,-999]
[5.8828215759614411,51.057260965769707,-999]
[5.883424736707771,51.048284431201218,1039]
[5.8840275879704826,51.03930787767127,1039]
[5.8846301299581292,51.0303313051825,1039]
[5.8852323628790737,51.021354713737573,1039]
[5.8858342869414857,51.012378103339138,1039]
[5.8864359023533446,51.003401473989832,-999]
[5.8870372093224379,50.994424825692278,-999]
[5.8876382080563516,50.985448158449181,-999]
[5.8882388987624923,50.976471472263142,-999]
[5.8888392816480701,50.967494767136799,-999]
[5.8894393569201018,50.9585180430728,-999]
[5.8900391247854174,50.949541300073783,-999]
[5.8906385854506507,50.940564538142382,-999]
[5.8912377391222499,50.931587757281207,-999]
[5.8918365860064696,50.922610957492928,-999]
[5.8924351263093744,50.913634138780147,-999]
[5.8930333602368412,50.904657301145512,-999]
[5.8936312879945536,50.895680444591598,-999]
[5.8942289097880094,50.886703569121067,-999]
[5.8948262258225101,50.877726674736557,-999]
[5.8954232363031789,50.868749761440647,-999]
[5.8960199414349406,50.859772829235979,-999]
[5.8966163414225372,50.850795878125147,-999]
[5.8972124364705154,50.841818908110817,-999]
[5.8978082267832432,50.832841919195523,-999]
[5.8984037125648907,50.823864911381918,-999]
[5.8989988940194484,50.814887884672622,-999]
[5.8995937713507107,50.805910839070222,-999]
[5.9001883447622916,50.796933774577312,-999]
[5.9007826144576176,50.787956691196513,-999]
[5.9013765806399237,50.778979588930433,-999]
[5.9019702435122587,50.770002467781637,-999]
[5.9025636032774891,50.761025327752748,-999]
[5.9031566601382934,50.752048168846358,-999]
[5.9037494142971578,50.743070991065061,-999]
[5.9043418659563924,50.734093794411443,-999]
[5.9049340153181147,50.725116578888091,-999]
[5.9055258625842599,50.716139344497599,-999]
[5.9061174079565744,50.707162091242552,-999]
[5.906708651636623,50.69818481912553,-999]
[5.9072995938257851,50.689207528149119,-999]
[5.9078902347252527,50.680230218315913,-999]
[5.9084805745360356,50.671252889628462,-999]
[5.9090706134589617,50.662275542089361,-999]
[5.9096603516946704,50.653298175701188,-999]
[5.9102497894436148,50.644320790466509,-999]
[5.9108389269060737,50.635343386387888,-999]
[5.9114277642821342,50.626365963467912,-999]
[5.9120163017717049,50.617388521709138,-999]
[5.9126045395745077,50.608411061114147,-999]
[5.9131924778900844,50.599433581685489,-999]
[5.9137801169177928,50.590456083425721,-999]
[5.9143674568568114,50.581478566337417,-999]
[5.9149544979061286,50.572501030423133,-999]
[5.9155412402645604,50.563523475685429,-999]
[5.9161276841307338,50.554545902126861,-999]
[5.9167138297030988,50.545568309749967,-999]
[5.9172996771799218,50.536590698557333,-999]
[5.9178852267592861,50.527613068551467,-999]
[5.9184704786390991,50.518635419734963,-999]
[5.9190554330170837,50.509657752110343,-999]
[5.919640090090784,50.500680065680143,-999]
[5.920224450057562,50.491702360446922,-999]
[5.9208085131145989,50.482724636413217,-999]
[5.9213922794588987,50.473746893581577,-999]
[5.9219757492872871,50.464769131954519,-999]
[5.9225589227964033,50.455791351534607,-999]
[5.9231418001827123,50.446813552324357,-999]
[5.9237243816425007,50.43783573432632,-999]
[5.9243066673718729,50.428857897543011,-999]
[5.9248886575667559,50.419880041976967,-999]
[5.9254703524228987,50.410902167630717,-999]
[5.926051752135872,50.40192427450679,-999]
[5.926632856901068,50.392946362607709,-999]
[5.9272136669137012,50.383968431935983,-999]
[5.9277941823688058,50.374990482494169,-999]
[5.928374403461242,50.366012514284748,-999]
[5.9289543303856922,50.357034527310269,-999]
[5.9295339633366586,50.34805652157322,-999]
[5.930113302508472,50.339078497076137,-999]
[5.9306923480952776,50.33010045382153,-999]
[5.9312711002910552,50.321122391811898,-999]
[5.9318495592896019,50.312144311049778,-999]
[5.9324277252845352,50.303166211537672,-999]
[5.9330055984693013,50.294188093278059,-999]
[5.9335831790371731,50.285209956273469,-999]
[5.9341604671812442,50.276231800526404,-999]
[5.9347374630944323,50.267253626039341,-999]
[5.93531416696948,50.25827543281482,-999]
[5.9358905789989604,50.249297220855318,-999]
[5.9364666993752619,50.240318990163331,-999]
[5.9370425282906094,50.231340740741359,-999]
[5.9376180659370412,50.22236247259189,-999]
[5.938193312506435,50.21338418571743,-999]
[5.9387682681904828,50.204405880120468,-999]
[5.9393429331807086,50.195427555803477,-999]
[5.9399173076684653,50.186449212768949,-999]
[5.9404913918449243,50.177470851019372,-999]
[5.9410651859010901,50.168492470557247,-999]
[5.9416386900277924,50.159514071385033,-999]
[5.9422119044156867,50.150535653505223,-999]
[5.9427848292552614,50.141557216920297,-999]
[5.943357464736823,50.132578761632722,-999]
[5.9439298110505137,50.12360028764499,-999]
[5.9445018683862996,50.114621794959561,-999]
[5.9450736369339792,50.105643283578942,-999]
[5.9456451168831741,50.09666475350555,-999]
[5.9462163084233364,50.087686204741892,-999]
[5.9467872117437492,50.078707637290421,-999]
[5.9473578270335201,50.069729051153629,-999]
[5.9479281544815912,50.060750446333948,-999]
[5.948498194276727,50.051771822833857,-999]
[5.9490679466075278,50.042793180655842,-999]
[5.9496374116624207,50.03381451980232,-999]
[5.9502065896296648,50.024835840275777,-999]
[5.9507754806973443,50.015857142078673,-999]
[5.9513440850533774,50.006878425213444,-999]
[5.9519124028855144,49.997899689682562,-999]
[5.9524804343813313,49.988920935488473,-999]
[5.9530481797282393,49.979942162633627,-999]
[5.9536156391134787,49.97096337112049,-999]
[5.9541828127241194,49.961984560951493,-999]
[5.9547497007470671,49.953005732129093,-999]
[5.9553163033690542,49.944026884655727,-999]
[5.9558826207766478,49.935048018533848,-999]
[5.9564486531562446,49.926069133765878,-999]
[5.9570144006940762,49.91709023035429,-999]
[5.9575798635762043,49.908111308301507,-999]
[5.9581450419885247,49.89913236760998,-999]
[5.9587099361167644,49.89015340828211,-999]
[5.9592745461464851,49.881174430320371,-999]
[5.9598388722630791,49.872195433727192,-999]
[5.9604029146517741,49.863216418504983,-999]
[5.9609666734976292,49.854237384656173,-999]
[5.9615301489855392,49.845258332183228,-999]
[5.9620933413002302,49.836279261088542,-999]
[5.9626562506262664,49.82730017137456,-999]
[5.9632188771480408,49.81832106304369,-999]
[5.9637812210497838,49.809341936098363,-999]
[5.9643432825155616,49.800362790541023,-999]
[5.9649050617292714,49.791383626374049,-999]
[5.9654665588746489,49.782404443599887,-999]
[5.9660277741352621,49.773425242220952,-999]
[5.9665887076945161,49.764446022239667,-999]
[5.9671493597356493,49.75546678365842,-999]
[5.9677097304417401,49.746487526479648,-999]
[5.9682698199956974,49.737508250705758,-999]
[5.9688296285802673,49.728528956339161,-999]
[5.9693891563780364,49.719549643382258,-999]
[5.9699484035714203,49.710570311837458,-999]
[5.9705073703426788,49.701590961707197,-999]
[5.9710660568739042,49.692611592993828,-999]
[5.971624463347025,49.683632205699787,-999]
[5.9721825899438086,49.674652799827477,-999]
[5.972740436845859,49.665673375379292,-999]
[5.9732980042346178,49.656693932357634,-999]
[5.9738552922913639,49.647714470764868,-999]
[5.9744123011972148,49.638734990603453,-999]
[5.9749690311331234,49.629755491875741,-999]
[5.9755254822798847,49.620775974584127,-999]
[5.9760816548181293,49.611796438731012,-999]
[5.9766375489283261,49.602816884318813,-999]
[5.9771931647907861,49.593837311349859,-999]
[5.9777485025856532,49.584857719826587,-999]
[5.9783035624929184,49.575878109751358,-999]
[5.9788583446923989,49.566898481126593,-999]
[5.9794128493637686,49.557918833954631,-999]
[5.9799670766865276,49.548939168237872,-999]
[5.9805210268400204,49.539959483978699,-999]
[5.981074700003429,49.530979781179511,-999]
[5.9816280963557817,49.522000059842647,-999]
[5.9821812160759409,49.513020319970522,-999]
[5.9827340593426124,49.504040561565468,-999]
[5.9832866263343396,49.495060784629914,-999]
[5.9838389172295106,49.486080989166197,-999]
[5.9843909322063524,49.477101175176699,-999]
[5.9849426714429326,49.468121342663792,-999]
[5.9854941351171611,49.459141491629843,-999]
[5.9860453234067901,49.450161622077196,-999]
[5.986596236489409,49.441181734008246,-999]
[5.9871468745424581,49.432201827425367,-999]
[5.9876972377432098,49.423221902330909,-999]
[5.988247326268783,49.414241958727217,-999]
[5.9887971402961426,49.40526199661668,-999]
[5.9893466800020878,49.396282016001649,-999]
[5.9898959455632683,49.387302016884483,-999]
[5.9904449371561714,49.378321999267527,-999]
[5.9909936549571317,49.36934196315314,-999]
[5.9915420991423209,49.360361908543688,-999]
[5.9920902698877629,49.351381835441529,-999]
[5.992638167369317,49.342401743849003,-999]
[5.9931857917626896,49.333421633768452,-999]
[5.993733143243432,49.324441505202238,-999]
[5.994280221986938,49.315461358152717,-999]
[5.9948270281684461,49.306481192622208,-999]
[5.9953735619630386,49.297501008613089,-999]
[5.9959198235456439,49.288520806127693,-999]
[5.9964658130910342,49.279540585168363,-999]
[5.9970115307738272,49.270560345737429,-999]
[5.9975569767684833,49.261580087837238,-999]
[5.998102151249312,49.252599811470127,-999]
[5.9986470543904638,49.243619516638461,-999]
[5.9991916863659407,49.234639203344543,-999]
[5.9997360473495833,49.225658871590717,-999]
[6.0002801375150856,49.216678521379322,-999]
[6.0008239570359816,49.207698152712688,-999]
[6.0013675060856562,49.198717765593159,-999]
[6.0019107848373361,49.189737360023052,-999]
[6.002453793464098,49.180756936004677,-999]
[6.0029965321388641,49.171776493540399,-999]
[6.0035390010344027,49.162796032632542,-999]
[6.004081200323335,49.153815553283401,-999]
[6.0046231301781212,49.144835055495328,-999]
[6.0051647907710732,49.135854539270618,-999]
[6.0057061822743476,49.126874004611643,-999]
[6.0062473048599569,49.117893451520679,-999]
[6.0067881586997496,49.108912880000048,-999]
[6.0073287439654326,49.099932290052102,-999]
[6.0078690608285559,49.090951681679108,-999]
[6.0084091094605183,49.081971054883432,-999]
[6.0089488900325678,49.072990409667327,-999]
[6.0094884027158013,49.064009746033193,-999]
[6.0100276476811674,49.055029063983262,-999]
[6.0105666250994574,49.046048363519887,-999]
[6.0111053351413162,49.037067644645361,-999]
[6.0116437779772376,49.028086907362017,-999]
[6.0121819537775671,49.019106151672133,-999]
[6.0127198627124958,49.010125377578028,-999]
[6.0132575049520653,49.001144585082002,-999]
[6.0137948806661701,48.992163774186373,-999]
[6.0143319900245524,48.983182944893422,-999]
[6.0148688331968074,48.974202097205463,-999]
[6.0154054103523782,48.965221231124808,-999]
[6.0159417216605613,48.956240346653729,-999]
[6.0164777672904997,48.94725944379455,-999]
[6.0170135474111932,48.938278522549552,-999]
[6.0175490621914873,48.929297582921031,-999]
[6.0180843118000817,48.920316624911287,-999]
[6.0186192964055296,48.911335648522623,-999]
[6.0191540161762314,48.9023546537573,-999]
[6.0196884712804444,48.893373640617646,-999]
[6.0202226618862733,48.884392609105937,-999]
[6.0207565881616762,48.875411559224453,-999]
[6.0212902502744656,48.866430490975468,-999]
[6.0218236483923047,48.857449404361333,-999]
[6.0223567826827091,48.848468299384258,-999]
[6.0228896533130509,48.839487176046568,-999]
[6.0234222604505483,48.830506034350528,-999]
[6.0239546042622782,48.82152487429844,-999]
[6.0244866849151686,48.812543695892558,-999]
[6.0250185025760032,48.80356249913519,-999]
[6.0255500574114151,48.794581284028602,-999]
[6.0260813495878969,48.785600050575063,-999]
[6.0266123792717892,48.776618798776859,-999]
[6.0271431466292889,48.767637528636271,-999]
[6.0276736518264507,48.758656240155567,-999]
[6.0282038950291783,48.749674933337012,-999]
[6.0287338764032334,48.740693608182887,-999]
[6.0292635961142302,48.731712264695467,-999]
[6.0297930543276408,48.722730902877018,-999]
[6.030322251208788,48.713749522729799,-999]
[6.030851186922856,48.704768124256077,-999]
[6.0313798616348748,48.695786707458147,-999]
[6.0319082755097417,48.686805272338248,-999]
[6.0324364287122014,48.677823818898638,-999]
[6.0329643214068547,48.66884234714162,-999]
[6.0334919537581628,48.659860857069411,-999]
[6.0340193259304398,48.650879348684292,-999]
[6.0345464380878573,48.641897821988522,-999]
[6.0350732903944406,48.632916276984361,-999]
[6.0355998830140773,48.623934713674068,-999]
[6.0361262161105067,48.614953132059902,-999]
[6.0366522898473267,48.605971532144103,-999]
[6.0371781043879924,48.596989913928937,-999]
[6.037703659895814,48.588008277416677,-999]
[6.0382289565339633,48.579026622609547,-999]
[6.0387539944654662,48.570044949509807,-999]
[6.0392787738532068,48.561063258119717,-999]
[6.0398032948599312,48.5520815484415,-999]
[6.0403275576482347,48.543099820477437,-999]
[6.0408515623805776,48.53411807422976,-999]
[6.0413753092192772,48.52513630970072,-999]
[6.0418987983265087,48.516154526892549,-999]
[6.0424220298643059,48.507172725807507,-999]
[6.0429450039945616,48.498190906447832,-999]
[6.0434677208790264,48.489209068815782,-999]
[6.0439901806793106,48.480227212913562,-999]
[6.044512383556885,48.471245338743437,-999]
[6.0450343296730784,48.462263446307652,-999]
[6.0455560191890783,48.453281535608433,-999]
[6.0460774522659344,48.444299606648023,-999]
[6.046598629064551,48.435317659428641,-999]
[6.0471195497457,48.426335693952552,-999]
[6.0476402144700083,48.417353710221967,-999]
[6.0481606233979628,48.408371708239123,-999]
[6.0486807766899124,48.399389688006274,-999]
[6.0492006745060678,48.390407649525613,-999]
[6.0497203170064964,48.381425592799403,-999]
[6.0502397043511298,48.372443517829844,-999]
[6.0507588366997602,48.363461424619203,-999]
[6.0512777142120386,48.354479313169684,-999]
[6.0517963370474819,48.345497183483502,-999]
[6.0523147053654647,48.336515035562897,-999]
[6.0528328193252214,48.327532869410092,-999]
[6.0533506790858516,48.318550685027319,-999]
[6.0538682848063177,48.309568482416793,-999]
[6.0543856366454429,48.300586261580733,-999]
[6.0549027347619093,48.291604022521348,-999]
[6.0554195793142664,48.282621765240883,-999]
[6.0559361704609227,48.273639489741527,-999]
[6.0564525083601479,48.264657196025532,-999]
[6.0569685931700823,48.255674884095093,-999]
[6.0574844250487203,48.246692553952421,-999]
[6.0580000041539241,48.23771020559974,-999]
[6.0585153306434174,48.228727839039259,-999]
[6.0590304046747852,48.219745454273209,-999]
[6.0595452264054837,48.210763051303779,-999]
[6.0600597959928217,48.201780630133193,-999]
[6.0605741135939812,48.192798190763646,-999]
[6.0610881793660054,48.183815733197378,-999]
[6.0616019934657963,48.174833257436561,-999]
[6.062115556050129,48.165850763483419,-999]
[6.0626288672756354,48.156868251340157,-999]
[6.0631419272988163,48.147885721008983,-999]
[6.0636547362760336,48.1389031724921,-999]
[6.0641672943635214,48.12992060579171,-999]
[6.0646796017173674,48.120938020910017,-999]
[6.0651916584935339,48.111955417849217,-999]
[6.0657034648478447,48.102972796611532,-999]
[6.0662150209359886,48.09399015719913,-999]
[6.0667263269135203,48.085007499614242,-999]
[6.0672373829358612,48.076024823859029,-999]
[6.0677481891582969,48.067042129935707,-999]
[6.0682587457359816,48.058059417846508,-999]
[6.0687690528239306,48.049076687593562,-999]
[6.0692791105770318,48.040093939179101,-999]
[6.0697889191500316,48.031111172605321,-999]
[6.0702984786975538,48.02212838787441,-999]
[6.0708077893740793,48.013145584988543,-999]
[6.0713168513339584,48.004162763949928,-999]
[6.0718256647314082,47.995179924760748,-999]
[6.0723342297205161,47.986197067423213,-999]
[6.0728425464552327,47.977214191939467,-999]
[6.0733506150893799,47.968231298311743,-999]
[6.0738584357766401,47.9592483865422,-999]
[6.0743660086705731,47.950265456633034,-999]
[6.0748733339245966,47.941282508586433,-999]
[6.0753804116920049,47.932299542404557,-999]
[6.0758872421259538,47.923316558089638,-999]
[6.07639382537947,47.914333555643807,-999]
[6.0769001616054501,47.905350535069267,-999]
[6.0774062509566553,47.896367496368207,-999]
[6.0779120935857183,47.887384439542799,-999]
[6.078417689645141,47.87840136459522,-999]
[6.0789230392872922,47.869418271527643,-999]
[6.0794281426644101,47.860435160342249,-999]
[6.0799329999286016,47.851452031041227,-999]
[6.0804376112318472,47.842468883626722,-999]
[6.0809419767259909,47.833485718100938,-999]
[6.0814460965627477,47.824502534466042,-999]
[6.0819499708937048,47.815519332724207,-999]
[6.0824535998703197,47.806536112877588,-999]
[6.0829569836439141,47.797552874928392,-999]
[6.083460122365687,47.788569618878753,-999]
[6.0839630161867042,47.779586344730852,-999]
[6.0844656652579001,47.770603052486862,-999]
[6.0849680697300821,47.761619742148952,-999]
[6.0854702297539296,47.752636413719287,-999]
[6.0859721454799924,47.743653067200043,-999]
[6.0864738170586854,47.734669702593358,-999]
[6.0869752446403016,47.725686319901421,-999]
[6.0874764283750036,47.716702919126398,-999]
[6.0879773684128224,47.707719500270443,-999]
[6.0884780649036641,47.698736063335701,-999]
[6.0889785179973046,47.689752608324362,-999]
[6.0894787278433924,47.680769135238577,-999]
[6.0899786945914469,47.671785644080508,-999]
[6.0904784183908571,47.662802134852313,-999]
[6.090977899390893,47.65381860755614,-999]
[6.0914771377406858,47.644835062194161,-999]
[6.0919761335892471,47.635851498768517,-999]
[6.0924748870854568,47.62686791728138,-999]
[6.0929733983780707,47.617884317734898,-999]
[6.0934716676157121,47.608900700131237,-999]
[6.0939696949468871,47.599917064472542,-999]
[6.0944674805199606,47.59093341076094,-999]
[6.0949650244831846,47.581949738998617,-999]
[6.0954623269846788,47.572966049187727,-999]
[6.0959593881724343,47.563982341330387,-999]
[6.0964562081943168,47.554998615428786,-999]
[6.0969527871980693,47.546014871485063,-999]
[6.0974491253313037,47.537031109501328,-999]
[6.0979452227415107,47.528047329479783,-999]
[6.09844107957605,47.519063531422553,-999]
[6.0989366959821636,47.510079715331763,-999]
[6.099432072106957,47.501095881209579,-999]
[6.0999272080974194,47.492112029058141,-999]
[6.1004221041004101,47.483128158879623,-999]
[6.1009167602626651,47.474144270676113,-999]
[6.101411176730795,47.46516036444978,-999]
[6.1019053536512837,47.456176440202768,-999]
[6.1023992911704932,47.44719249793723,-999]
[6.1028929894346593,47.438208537655278,-999]
[6.1033864485898937,47.429224559359071,-999]
[6.1038796687821817,47.420240563050733,-999]
[6.1043726501573863,47.411256548732418,-999]
[6.1048653928612504,47.402272516406271,-999]
[6.1053578970393829,47.393288466074388,-999]
[6.1058501628372772,47.384304397738951,-999]
[6.1063421904003006,47.375320311402056,-999]
[6.1068339798736968,47.366336207065856,-999]
[6.1073255314025836,47.357352084732497,-999]
[6.1078168451319597,47.348367944404103,-999]
[6.1083079212066984,47.339383786082792,-999]
[6.1087987597715472,47.330399609770701,-999]
[6.1092893609711361,47.321415415469957,-999]
[6.1097797249499681,47.312431203182733,-999]
[6.1102698518524257,47.303446972911097,-999]
[6.1107597418227684,47.294462724657208,-999]
[6.1112493950051334,47.285478458423192,-999]
[6.1117388115435318,47.276494174211173,-999]
[6.1122279915818556,47.267509872023282,-999]
[6.1127169352638813,47.258525551861638,-999]
[6.1132056427332504,47.249541213728378,-999]
[6.1136941141334908,47.240556857625613,-999]
[5.5996864726033566,55.005492443796832,-999]
[5.6004457272034029,54.996524399546018,-999]
[5.6012045600471803,54.987556334977143,-999]
[5.6019629714533066,54.978588250094148,-999]
[5.6027209617400819,54.969620144900951,-999]
[5.6034785312254796,54.960652019401458,-999]
[5.6042356802271467,54.951683873599578,-999]
[5.604992409062401,54.942715707499239,-999]
[5.6057487180482406,54.933747521104323,-999]
[5.6065046075013374,54.924779314418743,-999]
[5.6072600777380366,54.915811087446379,-999]
[5.6080151290743672,54.906842840191153,-999]
[5.6087697618260259,54.897874572656917,-999]
[5.6095239763083944,54.888906284847593,-999]
[5.6102777728365263,54.879937976767017,-999]
[5.6110311517251539,54.870969648419099,-999]
[5.6117841132886941,54.86200129980768,-999]
[5.6125366578412352,54.853032930936649,-999]
[5.6132887856965477,54.844064541809878,-999]
[5.6140404971680837,54.835096132431197,-999]
[5.6147917925689743,54.82612770280447,-999]
[5.615542672212027,54.817159252933543,-999]
[5.6162931364097366,54.808190782822287,-999]
[5.6170431854742757,54.799222292474496,-999]
[5.6177928197174989,54.790253781894052,-999]
[5.6185420394509427,54.781285251084768,-999]
[5.6192908449858292,54.772316700050482,-999]
[5.6200392366330574,54.763348128795009,-999]
[5.6207872147032143,54.754379537322173,-999]
[5.6215347795065709,54.745410925635802,-999]
[5.6222819313530774,54.736442293739692,-999]
[5.6230286705523769,54.727473641637651,-999]
[5.6237749974137898,54.718504969333502,-999]
[5.6245209122463242,54.709536276831031,-999]
[5.6252664153586727,54.700567564134047,-999]
[5.6260115070592187,54.691598831246331,-999]
[5.6267561876560297,54.682630078171677,-999]
[5.6275004574568559,54.673661304913857,-999]
[5.6282443167691394,54.66469251147668,-999]
[5.6289877659000114,54.655723697863877,-999]
[5.629730805156286,54.646754864079277,-999]
[5.6304734348444683,54.637786010126618,-999]
[5.6312156552707551,54.628817136009651,-999]
[5.6319574667410262,54.619848241732157,-999]
[5.6326988695608566,54.610879327297887,-999]
[5.633439864035509,54.601910392710593,-999]
[5.6341804504699393,54.592941437974019,-999]
[5.6349206291687883,54.583972463091918,-999]
[5.6356604004363948,54.575003468068033,-999]
[5.636399764576784,54.566034452906081,-999]
[5.6371387218936739,54.557065417609827,-999]
[5.6378772726904778,54.548096362182967,-999]
[5.6386154172703007,54.539127286629252,-999]
[5.6393531559359387,54.530158190952378,-999]
[5.640090488989884,54.521189075156073,-999]
[5.6408274167343224,54.512219939244048,-999]
[5.6415639394711299,54.503250783220039,-999]
[5.6423000575018829,54.494281607087707,-999]
[5.6430357711278516,54.485312410850788,-999]
[5.6437710806499961,54.476343194512957,-999]
[5.6445059863689826,54.467373958077921,-999]
[5.6452404885851628,54.458404701549362,-999]
[5.6459745875985918,54.449435424930968,-999]
[5.6467082837090192,54.44046612822644,-999]
[5.6474415772158926,54.431496811439423,-999]
[5.6481744684183601,54.422527474573599,-999]
[5.6489069576152611,54.413558117632647,-999]
[5.6496390451051379,54.404588740620262,-999]
[5.6503707311862348,54.395619343540048,-999]
[5.6511020161564884,54.386649926395712,-999]
[5.6518329003135399,54.377680489190872,-999]
[5.6525633839547256,54.368711031929223,-999]
[5.6532934673770914,54.359741554614367,-999]
[5.6540231508773759,54.350772057249984,-999]
[5.6547524347520168,54.341802539839676,-999]
[5.6554813192971629,54.332833002387133,-999]
[5.6562098048086566,54.323863444895942,-999]
[5.6569378915820474,54.31489386736974,-999]
[5.6576655799125817,54.305924269812166,-999]
[5.6583928700952173,54.296954652226837,-999]
[5.6591197624246066,54.287985014617369,-999]
[5.6598462571951149,54.279015356987372,-999]
[5.6605723547008013,54.270045679340463,-999]
[5.6612980552354371,54.261075981680243,-999]
[5.6620233590924967,54.252106264010301,-999]
[5.6627482665651572,54.243136526334247,-999]
[5.6634727779463034,54.234166768655697,-999]
[5.6641968935285254,54.225196990978233,-999]
[5.6649206136041208,54.216227193305407,-999]
[5.6656439384650934,54.207257375640857,-999]
[5.6663668684031503,54.198287537988129,-999]
[5.6670894037097126,54.189317680350811,-999]
[5.6678115446759056,54.18034780273247,-999]
[5.6685332915925608,54.171377905136673,-999]
[5.6692546447502243,54.162407987566993,-999]
[5.6699756044391414,54.153438050026978,-999]
[5.6706961709492791,54.144468092520221,-999]
[5.6714163445703001,54.135498115050247,-999]
[5.6721361255915888,54.126528117620623,-999]
[5.6728555143022357,54.117558100234866,-999]
[5.6735745109910374,54.108588062896573,-999]
[5.6742931159465098,54.099618005609237,-999]
[5.6750113294568729,54.090647928376413,-999]
[5.6757291518100654,54.081677831201617,-999]
[5.6764465832937292,54.072707714088423,-999]
[5.6771636241952264,54.063737577040307,-999]
[5.6778802748016286,54.054767420060827,-999]
[5.6785965353997234,54.04579724315348,-999]
[5.6793124062760052,54.036827046321797,-999]
[5.6800278877166912,54.027856829569266,-999]
[5.6807429800077056,54.018886592899428,-999]
[5.681457683434691,54.009916336315761,-999]
[5.6821719982830032,54.000946059821793,-999]
[5.6828859248377146,53.991975763420982,-999]
[5.6835994633836124,53.983005447116852,-999]
[5.6843126142051981,53.974035110912887,-999]
[5.6850253775866957,53.965064754812573,-999]
[5.6857377538120373,53.95609437881938,-999]
[5.6864497431648804,53.947123982936823,-999]
[5.6871613459285912,53.938153567168342,-999]
[5.6878725623862616,53.929183131517433,-999]
[5.6885833928206946,53.920212675987543,-999]
[5.6892938375144224,53.911242200582173,-999]
[5.6900038967496824,53.902271705304749,-999]
[5.6907135708084402,53.893301190158738,-999]
[5.6914228599723771,53.884330655147622,-999]
[5.6921317645228982,53.875360100274818,-999]
[5.6928402847411217,53.866389525543809,-999]
[5.6935484209078941,53.857418930958012,-999]
[5.6942561733037786,53.84844831652088,-999]
[5.6949635422090576,53.839477682235852,-999]
[5.6956705279037418,53.830507028106361,-999]
[5.6963771306675586,53.821536354135837,-999]
[5.6970833507799572,53.812565660327706,-999]
[5.6977891885201126,53.803594946685408,-999]
[5.6984946441669182,53.794624213212359,-999]
[5.6991997179989973,53.785653459911963,-999]
[5.6999044102946916,53.77668268678763,-999]
[5.7006087213320669,53.767711893842801,-999]
[5.7013126513889159,53.758741081080863,-999]
[5.7020162007427544,53.749770248505207,-999]
[5.702719369670822,53.740799396119272,-999]
[5.7034221584500866,53.731828523926431,-999]
[5.7041245673572396,53.722857631930083,-999]
[5.7048265966687,53.713886720133601,-999]
[5.7055282466606094,53.704915788540397,-999]
[5.7062295176088389,53.69594483715386,-999]
[5.7069304097889884,53.686973865977357,-999]
[5.7076309234763816,53.678002875014258,-999]
[5.7083310589460696,53.66903186426795,-999]
[5.7090308164728354,53.660060833741802,-999]
[5.7097301963311873,53.65108978343919,-999]
[5.7104291987953646,53.642118713363438,-999]
[5.7111278241393286,53.633147623517978,-999]
[5.7118260726367822,53.624176513906107,-999]
[5.7125239445611458,53.615205384531208,-999]
[5.7132214401855768,53.60623423539662,-999]
[5.7139185597829609,53.597263066505697,-999]
[5.7146153036259149,53.588291877861778,-999]
[5.715311671986786,53.579320669468217,-999]
[5.7160076651376519,53.570349441328347,-999]
[5.7167032833503253,53.561378193445492,-999]
[5.7173985268963472,53.552406925823,-999]
[5.7180933960469913,53.543435638464167,-999]
[5.7187878910732666,53.534464331372362,-999]
[5.7194820122459102,53.525493004550903,-999]
[5.7201757598353993,53.516521658003079,-999]
[5.7208691341119398,53.507550291732208,-999]
[5.7215621353454704,53.498578905741617,-999]
[5.7222547638056671,53.48960750003463,-999]
[5.7229470197619428,53.480636074614523,-999]
[5.7236389034834367,53.471664629484607,-999]
[5.7243304152390326,53.462693164648208,-999]
[5.7250215552973458,53.453721680108593,-999]
[5.7257123239267251,53.444750175869054,-999]
[5.7264027213952584,53.435778651932878,-999]
[5.7270927479707714,53.426807108303393,-999]
[5.7277824039208207,53.417835544983816,-999]
[5.7284716895127072,53.408863961977502,-999]
[5.7291606050134671,53.399892359287684,-999]
[5.729849150689871,53.390920736917622,-999]
[5.730537326808431,53.381949094870627,-999]
[5.7312251336353972,53.372977433149941,-999]
[5.731912571436756,53.364005751758853,-999]
[5.7325996404782371,53.355034050700588,-999]
[5.7332863410253054,53.34606232997843,-999]
[5.7339726733431684,53.33709058959564,-999]
[5.7346586376967696,53.328118829555457,-999]
[5.7353442343507988,53.31914704986113,-999]
[5.7360294635696834,53.310175250515911,-999]
[5.736714325617589,53.301203431523042,-999]
[5.7373988207584281,53.29223159288577,-999]
[5.7380829492558494,53.28325973460732,-999]
[5.7387667113732466,53.274287856690933,-999]
[5.7394501073737541,53.265315959139834,-999]
[5.740133137520254,53.256344041957249,-999]
[5.7408158020753612,53.247372105146411,-999]
[5.7414981013014419,53.238400148710539,-999]
[5.7421800354606019,53.22942817265286,-999]
[5.7428616048146948,53.220456176976583,-999]
[5.7435428096253132,53.211484161684901,-999]
[5.7442236501537964,53.202512126781059,-999]
[5.7449041266612291,53.193540072268242,-999]
[5.7455842394084398,53.18456799814966,-999]
[5.7462639886560041,53.175595904428498,-999]
[5.74694337466424,53.166623791107988,-999]
[5.747622397693215,53.157651658191298,-999]
[5.7483010580027418,53.148679505681621,-999]
[5.7489793558523772,53.139707333582152,-999]
[5.7496572915014266,53.130735141896082,-999]
[5.7503348652089423,53.121762930626581,-999]
[5.7510120772337281,53.112790699776824,-999]
[5.7516889278343282,53.103818449350008,-999]
[5.752365417269039,53.094846179349297,-999]
[5.7530415457959059,53.085873889777872,-999]
[5.7537173136727224,53.076901580638868,-999]
[5.7543927211570276,53.067929251935482,-999]
[5.7550677685061151,53.058956903670868,-999]
[5.7557424559770247,53.049984535848182,-999]
[5.7564167838265483,53.041012148470593,-999]
[5.7570907523112256,53.032039741541212,-999]
[5.7577643616873493,53.023067315063258,-999]
[5.7584376122109608,53.014094869039823,-999]
[5.7591105041378521,53.005122403474061,-999]
[5.7597830377235697,52.996149918369127,-999]
[5.760455213223409,52.987177413728162,-999]
[5.7611270308924176,52.978204889554277,-999]
[5.7617984909853979,52.969232345850642,-999]
[5.7624695937569026,52.960259782620348,-999]
[5.7631403394612368,52.951287199866563,-999]
[5.7638107283524604,52.942314597592372,-999]
[5.7644807606843873,52.933341975800907,-999]
[5.7651504367105808,52.924369334495331,-999]
[5.7658197566843654,52.915396673678693,-999]
[5.7664887208588116,52.906423993354117,-999]
[5.7671573294867544,52.89745129352476,-999]
[5.7678255828207732,52.888478574193691,-999]
[5.7684934811132109,52.879505835364021,-999]
[5.7691610246161629,52.870533077038857,-999]
[5.7698282135814756,52.861560299221289,-999]
[5.7704950482607638,52.852587501914421,-999]
[5.7711615289053873,52.843614685121352,-999]
[5.7718276557664661,52.834641848845138,-999]
[5.7724934290948777,52.825668993088918,-999]
[5.7731588491412582,52.816696117855741,-999]
[5.7738239161559992,52.807723223148699,-999]
[5.7744886303892509,52.79875030897086,-999]
[5.7751529920909208,52.789777375325322,-999]
[5.7758170015106769,52.780804422215127,-999]
[5.7764806588979454,52.771831449643393,-999]
[5.7771439645019083,52.762858457613142,-999]
[5.7778069185715113,52.75388544612747,-999]
[5.7784695213554587,52.744912415189411,-999]
[5.779131773102212,52.735939364802057,-999]
[5.779793674059996,52.726966294968442,-999]
[5.7804552244767944,52.717993205691627,-999]
[5.7811164246003521,52.709020096974662,-999]
[5.7817772746781761,52.700046968820601,-999]
[5.7824377749575309,52.691073821232493,-999]
[5.7830979256854489,52.68210065421335,-999]
[5.7837577271087186,52.673127467766257,-999]
[5.7844171794738921,52.664154261894218,-999]
[5.785076283027287,52.655181036600297,-999]
[5.7857350380149786,52.646207791887498,-999]
[5.7863934446828127,52.637234527758856,-999]
[5.7870515032763894,52.628261244217427,-999]
[5.7877092140410769,52.619287941266208,-999]
[5.7883665772220114,52.610314618908227,-999]
[5.9498928258571651,50.249665883273622,-999]
[6.0449473227304047,48.696135800119073,-999]
[5.7584887391572872,53.211892047705561,-999]
[5.8974779872610812,51.264478555795591,-999]
[6.0980882460897128,48.004842733257192,-999]
[6.1381419493459424,47.277157129384442,-999]
[5.9572480487822297,50.57361459855931,-999]
[6.0031875494061584,49.846343705849577,-999]
[6.1174805008328894,47.897381296551373,-999]
[5.8467682303460311,52.414080123612763,-999]
[6.0588499006450247,49.155224763384091,-999]
[5.6643365295474482,54.980316601846518,-999]
[5.9095718037754237,51.723396055605647,-999]
[6.1125632556829874,48.46397889190866,-999]
[5.6873192590266433,54.89105461195674,-999]
[5.9694621408698723,51.041556536326048,1039]
[6.0899201948687418,49.093051136354127,-999]
[6.1316378518465182,48.365508135209517,-999]
[5.8574901456044079,52.881896239811773,-999]
[5.9906826688506376,50.934195149702497,-999]
[6.1830877389440797,47.674111178415821,-999]
[5.8268945033763142,53.50142422425953,-999]
[6.0484717420873606,50.24322018450556,-999]
[5.744852885463966,54.757776098661132,-999]
[5.8922939570259478,52.810887430600843,-999]
[6.1041910773885943,49.552117150824692,-999]
[6.1463754143387321,48.82462284604113,-999]
[5.9552091239786886,52.120216497899428,-999]
[6.0037630633420642,51.393138952313294,-999]
[6.2051835870973866,48.007500285357636,-999]
[5.8371757277456444,53.969170185359637,-999]
[6.0616492792842438,50.71118930506934,-999]
[6.1771155310409043,48.76241673338999,-999]
[5.9034317974241164,53.278681585207508,-999]
[6.1180078199862109,50.020134519264317,-999]
[6.2285862739112332,48.071037206204267,-999]
[5.9671437673508656,52.588058744272139,-999]
[6.094373578368379,50.640068531270437,-999]
[6.278298814765372,47.379535357106462,-999]
[5.8481669719355978,54.427916401244367,-999]
[6.150134998185723,49.948981203855261,-999]
[6.1922313599665371,49.221507848622522,-999]
[6.297038130983494,47.272021523981387,-999]
[6.0500157246553457,51.789949554209528,1029]
[6.2064507596754792,49.212858613221783,-999]
[5.8837088339396209,54.365915963146719,-999]
[6.1079584769915387,51.108014197114997,1039]
[6.2939708422452449,47.847704517222667,-999]
[5.9500846074437064,53.675438732092843,-999]
[6.00150524182631,52.948555075236392,-999]
[6.2746579801082696,48.467934453696508,-999]
[6.312887218840042,47.740198583189539,-999]
[6.0630003553687084,52.257818293452083,-999]
[6.1847954398760931,50.309556388809753,-999]
[5.8951576798794187,54.824640502735669,-999]
[6.036132985563011,52.877502157823542,-999]
[6.238693874961645,49.618363742679847,-999]
[5.9623731703826746,54.134208998829678,-999]
[6.1511765930704367,51.333875403737743,-999]
[6.2902067532077934,48.93603092726287,-999]
[6.3288430513878939,48.208344915363107,-999]
[6.154929743121718,51.50480978862209,-999]
[6.1993215844888274,50.777527613463121,1029]
[5.9974769124433784,54.072166947460268,-999]
[6.0488303122289624,53.345300130776337,-999]
[6.2538095034831152,50.086382538063077,1049]
[6.3594222167502021,48.137088792601013,-999]
[6.1103808012797636,52.654576258249513,-999]
[6.3063591624851707,49.39511423657882,-999]
[6.4075114498023789,47.445506506815967,-999]
[6.1696082487867834,51.963724039076389,-999]
[6.2857856238249159,50.015189758303372,1053]
[6.0102446770111104,54.530914615421601,-999]
[6.1474972130543364,52.538600997110073,-999]
[6.1903167896970333,51.865318213988758,1033]
[6.3757791424500976,48.605209853425528,-999]
[6.0328322634500173,54.432597162655362,-999]
[6.2468553737390264,51.174312933274813,1035]
[6.4243408396238753,47.913675155418836,-999]
[6.0969014639843948,53.742015300813421,-999]
[6.3013346385937181,50.483183569162627,-999]
[6.0224443250701727,54.998606117846201,-999]
[6.1584891066515528,53.051304010107224,-999]
[6.2053356497294327,52.324210299412513,-999]
[6.4545992965171903,47.842384869841567,-999]
[6.0459626890105582,54.891323711682013,-999]
[6.2624841148864832,51.633250387937302,1025]
[6.3735645293803156,49.684459123987892,-999]
[6.1634465346218734,53.428986765859023,-999]
[6.3170129619838944,50.95114662605409,1045]
[6.4233315446684536,49.00204400549368,-999]
[6.1725100698868056,53.519095224938532,-999]
[6.2950809257450704,51.571067326397618,1025]
[6.4718412211745706,48.310527485020764,-999]
[6.5071125124337774,47.582658245617118,-999]
[6.3495337914636716,50.879953466632827,1041]
[6.3899887322208988,50.152476659734539,1046]
[6.2073536891992021,53.448000765538808,-999]
[6.2540559482044111,52.720925494180094,-999]
[6.4407218294953621,49.461124647441181,1100]
[6.537050208338175,47.511337030230777,-999]
[6.3111868485450078,52.029979775781086,-999]
[6.3929410152964463,50.611166517744458,1011]
[6.1595475847628691,54.606420664245427,-999]
[6.3656836341434602,51.347890867049081,1028]
[6.4715228886140057,49.398846562441818,-999]
[6.2218906938388612,53.915767399593058,-999]
[6.2691405892866268,53.188740205253623,-999]
[6.3861538310113559,51.240451564491252,1033]
[6.5550452477966692,47.979502676497972,-999]
[6.2441857759859793,53.808416710387803,-999]
[6.4387011559981264,50.549235984608437,1018]
[6.6003409496896932,47.287774754341207,-999]
[6.3035375413239247,53.117608756798603,-999]
[6.4893671826396266,49.857900966262498,1076]
[6.5263376768906456,49.130217245760477,-999]
[6.3606311098576134,52.426676966331847,-999]
[6.4144376122968767,51.501829917356453,1028]
[6.2097507422537586,55.003049247077307,-999]
[6.2591214225702343,54.276160541332729,-999]
[6.4557561902939016,51.017195939644743,1048]
[6.5568112254784134,49.067908221094562,-999]
[6.3191522296981084,53.585398044847167,-999]
[6.506920927850147,50.325907366379042,1026]
[6.6036019401650181,48.376314676255092,-999]
[6.3768737528493311,52.89451186022837,-999]
[6.4881160940218781,50.945962525139429,1046]
[6.6487982760588844,47.684606174873373,-999]
[6.2748182765548668,54.734900180395947,-999]
[6.5386962037276248,50.254644351397793,1032]
[6.5754484460188376,49.526983600717777,1094]
[6.6669158278106728,47.577025907792382,-999]
[6.436154616849695,52.392379324033847,-999]
[6.6222171852363543,48.844420893123797,-999]
[6.309999284679277,54.672773058596469,-999]
[6.5056761654981958,51.413895566808471,1028]
[6.6678070414803594,48.152759205272417,-999]
[6.3699813916601036,53.982022658857261,-999]
[6.5567453335524251,50.722623474377599,1046]
[6.6528051224556126,48.773093398053469,-999]
[6.6860848275483216,48.045186042816717,-999]
[6.4704142498540822,52.563926298220501,-999]
[6.5764545019740002,50.61513084045383,1039]
[6.7297487578752069,47.353386400402869,-999]
[6.4490354400238052,53.18374115310236,-999]
[6.6252451265911221,49.923716219764117,1071]
[6.3869147563328497,54.440780052596487,-999]
[6.4581344723739553,53.282814967208452,-999]
[6.6718968541677732,49.241171565608077,-999]
[6.7054494247569441,48.513313544741543,-999]
[6.5563489425297057,51.81056104792134,1031]
[6.5948965985795107,51.083084882714587,1041]
[6.421660102952214,54.378613185688657,-999]
[6.4662565135897516,53.651525392359822,-999]
[6.6441342989685861,50.391716225506947,1030]
[6.7357049742426591,48.441955372753107,-999]
[6.5217478364972976,52.960549436241173,-999]
[6.6916229085378216,49.700232490642662,1082]
[6.779231283891975,47.750175756702212,-999]
[6.5751432341940124,52.269454847126163,-999]
[6.6757528353124984,50.320414233443543,1036]
[6.7845321050779246,47.939183838354467,-999]
[6.4836931617218356,54.119278446207993,-999]
[6.7222680694455592,49.63788753993331,1076]
[6.7555534041470926,48.910054122987368,-999]
[6.4609446805311883,54.738942734111603,-999]
[6.646074801442615,51.479737266883063,1024]
[6.7994287274865863,48.218321007705732,-999]
[6.518545161397566,54.048099517268611,-999]
[6.6951695791744292,50.788385663561137,1054]
[6.8418217692253602,47.526476657361229,-999]
[6.5739114752158976,53.35713723527742,-999]
[6.6143549561508621,52.629842199001722,-999]
[6.8293661274629232,48.146930189089289,-999]
[6.8594800314488804,47.418856192477811,-999]
[6.6657569445968514,51.938649669519528,-999]
[6.8136160078228158,48.830222981780693,-999]
[6.5366024451189917,54.515825118865543,-999]
[6.7148234736520029,51.256324372578227,1025]
[6.8063502683374546,49.306759222127397,1099]
[6.592528606663933,53.824906859453797,-999]
[6.6980365205017023,51.876353734519711,1025]
[6.8500575544714133,48.615045866915722,-999]
[6.8803744067904882,47.887021376828898,-999]
[6.7469662327792213,51.185019045704401,1026]
[6.7817302991149866,50.457367279410128,1038]
[6.6269370706430042,53.753688782411103,-999]
[6.6670662886336602,53.026414373362101,-999]
[6.8273484501381239,49.765809905163763,1072]
[6.9099945779369074,47.815601184944391,-999]
[6.7182997066712913,52.33523738484358,-999]
[6.8291535579139273,50.035625500724557,1061]
[6.5904293357248109,54.912335268691713,-999]
[6.7671923463816226,51.652928346079563,1015]
[6.8578649774025608,49.703427933327561,1075]
[6.6461922655418633,54.221429908947648,-999]
[6.6866754826265051,53.494202388508818,-999]
[6.7868805195035034,51.545414771980617,1010]
[6.9313891205500138,48.283736102770078,-999]
[6.6675832248449236,54.113996632283751,-999]
[6.8339849416763094,50.853987468780133,1044]
[6.9721165852485374,47.591826091290443,-999]
[6.7206423100980039,53.422949325773978,-999]
[6.8794064002928366,50.162448697909703,1050]
[6.6662451363361983,54.680162136258822,-999]
[6.8005109402269319,52.157003759734913,-999]
[6.8075678144122236,52.013297286064763,1017]
[7.0010910265369928,47.529364447009307,-999]
[6.6873499218768027,54.581711811013193,-999]
[6.8550546784771456,51.321914874816557,1009]
[6.941163214762077,49.372194271342963,1095]
[6.7409009603707348,53.890707930158733,-999]
[6.9008275942598152,50.630421301506203,1046]
[6.9831016713809992,48.680413648093868,-999]
[6.7923911407994568,53.199590086391893,-999]
[6.8870304084096832,51.250569812223617,1013]
[7.0236175753981591,47.98852486059166,-999]
[7.0508870339323213,47.260342505800608,-999]
[6.9322321500315391,50.55904956826069,1043]
[6.9634427361284823,49.831232048020418,1070]
[6.8300071958269513,53.047477167752113,-999]
[6.8614491991834923,52.409831587551317,-999]
[7.0052930056138534,49.148483253341361,-999]
[6.7427297345807817,54.978165035458609,-999]
[6.9087070654042062,51.718466396592802,1008]
[7.0460750588642904,48.456640503999971,-999]
[6.7960550649294298,54.287174701182423,-999]
[6.9542457584048263,51.026991018290573,1020]
[7.0355368039586308,49.077053066415992,-999]
[6.847309804133447,53.596071564707238,1032]
[6.8835078005307961,52.868669162808878,-999]
[6.9731923314165316,50.919427726557181,1028]
[7.1027382188864916,47.657031174578051,-999]
[6.931112702069905,52.177346811804718,1007]
[7.0166826196207266,50.22781972399995,1051]
[6.8439700999542081,54.25209324086601,-999]
[6.9162038605311729,52.806326574766693,-999]
[7.0582923259501014,49.545090803978937,1077]
[7.0865771723186768,48.817090531052763,-999]
[6.9632067486564351,52.114978485967207,1010]
[6.9956884433165447,51.387340938884648,996]
[6.8521737294726428,54.683601691206484,-999]
[6.8897420894999666,53.956328971054617,-999]
[7.0394765790365934,50.695777861391569,1041]
[7.1164924895554416,48.7456312769595,-999]
[6.9389315954590591,53.265133073980579,-999]
[7.0817145740504843,50.004107180299428,1068]
[7.1552906358006414,48.05368100426621,-999]
[6.9862650625742564,52.573827444194777,1006]
[7.0707185564237598,50.624367671460689,1039]
[7.19279798445005,47.361625597631857,-999]
[6.9120097355474934,54.424039823286229,-999]
[7.1120642977132649,49.941658609576884,1061]
[7.1399505514574892,49.213685754555549,1101]
[7.0185851569220317,52.511450134841972,1005]
[7.0506334163466242,51.78383730891769,1011]
[7.1789687503344641,48.52178138707508,-999]
[6.946397784785149,54.35273644768484,-999]
[7.0941382249414637,51.092293205918558,1005]
[7.2166769422841179,47.829772154300073,-999]
[6.9952920684023807,53.661556019335912,-999]
[7.1360912860445316,50.40064243826312,1043]
[7.2085687758830144,48.450291012739811,-999]
[7.2336873661743653,47.722090883455131,-999]
[7.0710047551216908,52.323546301613213,1004]
[7.15398866545116,50.302018160076081,1049]
[6.9694161940896322,54.820415445036197,-999]
[7.117907709324931,51.560183577798973,991]
[7.1940963119683614,49.610240435043877,1071]
[7.0186761937691644,54.129277493492317,-999]
[7.1064574482687366,52.180292323793473,1006]
[7.2328255134793267,48.918357907628682,-999]
[7.2580114646352012,48.190207605264703,-999]
[7.1496521281747096,51.488767145647437,988]
[7.1785132592156691,50.760972649965289,1028]
[7.0526248077888383,54.057936937250673,-999]
[7.0859226543887406,53.330498989482663,1015]
[7.2188256651717477,50.06923875932651,1062]
[7.2872981297496287,48.118689420369499,-999]
[7.1060951733099884,53.213978908927601,-999]
[7.2574214687749841,49.38638870393131,1093]
[7.32285138043793,47.435569700568301,-999]
[7.1740988527148906,51.956623886358123,1010]
[7.2490418604970204,50.006753550874727,1065]
[7.0767747038672741,54.525625423030633,-999]
[7.110222890109152,53.798233979745262,-999]
[7.2874577498614617,49.314892910347609,1092]
[7.3122054288079186,48.586771924131767,-999]
[7.0972216146599267,54.418113786926767,-999]
[7.2344270099234667,51.15743097597592,990]
[7.3482008312182581,47.894706708925092,-999]
[7.1437354900521832,53.726860451561713,-999]
[7.2744073330910668,50.465717860394363,1046]
[7.1017779574940176,54.984300310622181,-999]
[7.1422066529125354,54.10428787696749,-999]
[7.2179772772412383,52.316866363207787,1004]
[7.3769058716487832,47.832149947460081,-999]
[7.1220012493925546,54.885772653929997,-999]
[7.2596523341882238,51.625301572917877,988]
[7.3302644549962723,49.675233661369923,1080]
[7.1688100764928837,54.19456147995971,-999]
[7.2998298442671343,50.933633007391741,1008]
[7.3671738614596123,48.983293953776382,-999]
[7.2138206789361234,53.503245155486951,1029]
[7.2912234485341658,51.55384596038747,990]
[7.402840847537747,48.291252249852192,-999]
[7.4251125482525024,47.562959831166687,-999]
[7.3308442446499162,50.862153637593082,1015]
[7.4016668793995679,48.758934498714403,-999]
[7.2465457604095924,53.44081813100361,1026]
[7.2758682891599404,52.713226633177662,999]
[7.3930616701495433,49.451304464093347,1094]
[7.453534852688569,47.500377311271961,-999]
[7.3171619308980071,52.021681347967608,1012]
[7.4288617742076042,48.759308539905753,-999]
[7.2284419091842027,54.590844112339909,-999]
[7.3569602567852366,51.330033298767347,984]
[7.4229438275120501,49.379772635713429,1092]
[7.2730408683737409,53.899544778167012,-999]
[7.3024022387776064,53.171999242516478,1012]
[7.3751129992816074,51.222403150943038,989]
[7.4800555854189694,47.959493357327908,-999]
[7.3438721068828547,52.48049615048555,999]
[7.4419350220898854,49.649812690660383,1089]
[7.5129516521184714,47.276268134333279,-999]
[7.334736167806744,53.109541724876522,1011]
[7.4494870236456512,49.847747049523107,1081]
[7.2996405358388063,54.367217255831477,-999]
[7.3756172070041748,52.418015936096992,999]
[7.4018048761747011,51.690251000079193,994]
[7.2891584503271636,54.987080695945018,-999]
[7.3194193589476901,54.259660801316627,-999]
[7.4399385212599061,50.998523897885853,996]
[7.5018732772846466,49.048076140212252,-999]
[7.3620570362671316,53.568278617800161,1032]
[7.4767311446716507,50.306695929267107,1063]
[7.5357737510483256,48.355982898505893,-999]
[7.4030918761564886,52.876794707619638,998]
[7.4833186216509278,50.540558716837587,1037]
[7.5683119255846387,47.672782473912349,1183]
[7.3466979030915924,54.72730159504178,-999]
[7.5067692485019037,50.244144443445599,1071]
[7.5290620443359577,49.516063630212898,1099]
[7.4350528764309107,52.814304181817498,998]
[7.4606421434476857,52.086567468769012,1010]
[7.5630479029579076,48.824016226643273,-999]
[7.3805958539166294,54.65587503050498,-999]
[7.4983456963204711,51.394861881807287,985]
[7.5959042381224702,48.131869691303159,1165]
[7.4227597273848636,53.964510867454223,-999]
[7.5347137098564394,50.703056388296673,1025]
[7.5922937376615014,48.752427361389323,-999]
[7.6203820747077238,47.718397084138523,1177]
[7.4885602377116127,52.554340684516163,994]
[7.5519095947452746,50.604370027462203,1028]
[7.6434838354678387,47.340859106492843,-999]
[7.5263745262198656,51.862679025397092,1009]
[7.5866636584163958,49.912445840778553,1089]
[7.4510866149486148,54.432156523775717,-999]
[7.520457929061469,52.482836667237542,994]
[7.6202344458109037,49.220422888970532,1102]
[7.6401085195182654,48.492177307098842,-999]
[7.5576996572041253,51.791152659630463,1004]
[7.5804399352886147,51.063248992432179,988]
[7.4845497893839843,54.360694760394921,-999]
[7.510750203808473,53.633130501664731,1025]
[7.6152505929014724,50.371368615279152,1047]
[7.6640894161317936,48.609380643467432,-999]
[7.549186712462971,52.950571789599152,998]
[7.648615466448609,49.68837939405249,1094]
[7.6998904353056483,47.737316026082063,1169]
[7.5865152196462313,52.258931448356108,1001]
[7.6451501395570274,50.308780903722983,1051]
[7.5137760532232756,54.828302323449122,-999]
[7.5399127193084139,54.100785056365837,-999]
[7.6782775561550256,49.616782551529226,1097]
[7.6975812766506806,48.888569879918641,-999]
[7.6180345916572438,52.187395033275521,1005]
[7.6401326291548113,51.459521953288323,988]
[7.7286766129573881,48.196377356761573,1158]
[7.5729461270918002,54.029292342416333,-999]
[7.6744698392979682,50.767665125020272,1014]
[7.7006832497895994,49.814866718836953,1090]
[7.6108624604448023,53.346753576283298,1014]
[7.7073770601658067,50.084699953606709,1072]
[7.7570982138110374,48.133726185044473,1161]
[7.7743360750414077,47.405303526132073,-999]
[7.6696581686822194,51.927310569879239,1009]
[7.7242090503087946,49.976984376639699,1084]
[7.6030135757601247,54.496907781787677,-999]
[7.7040310158000684,51.235498291292558,972]
[7.7559079690474704,49.284914675468123,1092]
[7.6412888705095403,53.805427715833218,-999]
[7.7008035447129384,51.855745616677453,1005]
[7.7865532159855686,48.592748467518383,-999]
[7.8036535999147016,47.86437615579807,1138]
[7.7346351919931564,51.163912472269018,978]
[7.7470152905292213,50.705531800730043,1015]
[7.6736263418655906,53.742884766424893,-999]
[7.6960510951177676,53.015186719117622,996]
[7.7856156247381056,49.752842834190588,1100]
[7.8317957044419089,47.801700660953713,1137]
[7.7311529854005832,52.323494125629523,997]
[7.8162550985408306,49.060722702856083,1101]
[7.667280187488263,54.892978954078757,-999]
[7.7649951499320711,51.631705335517658,1002]
[7.8151180941934051,49.681210509785707,1101]
[7.7049590190992969,54.20151895866654,-999]
[7.727220465196214,53.473867838919723,1012]
[7.8452847162523769,48.989070827581649,-999]
[7.8617838777684206,48.260733514325551,1149]
[7.7520117750743207,53.141609937131918,1003]
[7.8143848155073128,50.841096391509147,1003]
[7.8899703266550949,47.577396932092903,1152]
[7.7591715549606253,53.411296233576429,1009]
[7.8455759489312253,50.149097907483508,1073]
[7.7366312203073617,54.669096817697273,-999]
[7.7936958825599341,52.719626243160413,992]
[7.8133550540529404,51.991769353884898,1005]
[7.9180344761831654,47.50570143386728,-999]
[7.7554225218591242,54.561469660627978,-999]
[7.8456235962899692,51.299909907897813,971]
[7.8919369010088403,49.349248844635852,1085]
[7.7912508452997571,53.869936424431067,-999]
[7.8767708025376884,50.607955529770123,1027]
[7.9207658493075623,48.657041374955952,1131]
[7.8018247161147549,54.031791120379943,-999]
[7.8758340169776728,51.237274616433552,970]
[7.9484784554487584,47.973732523190463,1119]
[7.7878970864897923,55.029011358789127,-999]
[7.9064805764754862,50.545301920142762,1032]
[7.9229804373673964,49.817145851302499,1103]
[7.8573250325458872,53.115705600746743,1001]
[7.8762133542095203,52.387881194743173,997]
[7.9517541958916196,49.124984720017657,1104]
[7.8212778380707464,54.95746300671469,-999]
[7.9078984493134206,51.696046469118002,1005]
[7.9795874255205383,48.432729500442413,1131]
[7.856445083106494,54.265951157745327,-999]
[7.9384752338284166,51.004117758998532,982]
[7.9806285124393073,49.053298520397227,1113]
[7.8535179644136512,54.921832987238624,-999]
[7.9087140129636291,52.855554987468217,992]
[7.9549414700307359,50.905372849962177,991]
[8.0217132632115966,47.641563615751089,1157]
[7.9403341788900592,52.163764556021071,1000]
[7.984147419450748,50.213332830712403,1067]
[7.8898955329762721,54.733492173307589,-999]
[7.9401536782333357,52.783939344930133,993]
[8.0123747459669978,49.521199330457193,1095]
[7.9236745637599206,54.041929407469908,-999]
[7.9712183791028934,52.092129543540807,1000]
[7.9876139228457834,51.364151644857792,972]
[7.9228467579841864,54.661910615999972,-999]
[7.9416757954676003,53.934258974297549,-999]
[8.0389386861589269,49.57537731013975,1101]
[8.0551526894377776,48.730171504589407,1126]
[7.9735852573252011,53.25156968386176,1000]
[8.0446665398591719,49.989057730576647,1089]
[8.0812937668061817,48.037834656343513,1118]
[8.0045549576189874,52.559804018427869,995]
[8.0462875806621756,50.60946664996829,1034]
[8.1066115761794659,47.34540505186316,-999]
[7.975876661606641,54.401804556088827,-999]
[8.0739359753293325,49.9173610508374,1105]
[8.0876047680391245,49.189088967120433,1107]
[8.0078966564116225,53.710173361389273,1008]
[8.0512083818294915,51.760214936258421,1008]
[8.1136277848519107,48.496798080763149,1124]
[8.0084050270749287,54.330194074189571,-999]
[8.0914364678833426,50.465973772116072,1052]
[8.1386756075755269,47.81340872285535,1110]
[8.0396169448456902,53.647528303284467,-999]
[8.1070437659815191,50.385175377803947,1056]
[8.1417514805116618,48.434053280967632,1124]
[8.0698955781223276,52.955787636407322,989]
[8.0851825676172648,52.227895454523861,993]
[8.1230922156142942,50.277403594255489,1066]
[8.0436473029995721,54.797694743819662,-999]
[8.1135357165809996,51.535972065877758,997]
[8.1493944829309601,49.585234130096403,1106]
[8.0749239156989709,54.106087305560152,-999]
[8.115880384128177,52.156222486837308,997]
[8.1748407608103797,48.892972913514662,1128]
[8.1865919750917531,48.164551970804702,1112]
[8.1457214962582274,51.356421568102093,970]
[8.1568938329417993,50.745178867965713,1006]
[8.1068517996488421,54.043429378286902,-999]
[8.1221177386168684,53.315663125132168,997]
[8.1830483898179178,50.053055878729417,1080]
[8.2144397162816425,48.101784287992103,1108]
[8.1507938719547735,52.623857455922213,996]
[8.2083439399053244,49.360841631179909,1098]
[8.2380457692420332,47.409323674119719,-999]
[8.178458069713912,51.931961224624317,1003]
[8.2121525665020876,49.981324303444246,1095]
[8.1431964567499016,54.501942637266687,-999]
[8.1580869922399355,53.774225175245327,-999]
[8.2369895864567901,49.289093091015182,1108]
[8.248007030214227,48.560711505120842,1104]
[8.1962473375566844,52.561260521066991,996]
[8.2211549567752336,51.141193958676119,960]
[8.2713208005218828,47.87729176824962,1114]
[8.1896338009649625,53.711540436735433,-999]
[8.2466552109397551,50.449100164467993,1054]
[8.180125934448796,54.969396218917957,-999]
[8.2175598068301436,53.019761241084417,989]
[8.2713140729745938,49.756915920310853,1116]
[8.2990292363091314,47.80550495365582,1130]
[8.1978875924595975,54.861703141543742,-999]
[8.2566365229072574,51.59989056606733,1001]
[8.2867739372822768,49.649107504214747,1113]
[8.2266413758314023,54.170055735336938,-999]
[8.2819328846319831,50.907841924989363,988]
[8.3038224702342642,49.42440373547322,1102]
[8.2541833404894369,53.487304960486057,-999]
[8.286488176005621,51.537151325467192,993]
[8.3330724392854698,48.273427094373311,1102]
[8.3423676253384969,47.544901653991893,-999]
[8.311297077783232,50.845087073718439,993]
[8.3217993414553746,50.116889722403108,1075]
[8.2855221828281707,53.41560530186252,989]
[8.2974608147404982,52.687730952616619,995]
[8.3451766198471766,49.424645306468847,1104]
[8.369798940019658,47.473092322035747,-999]
[8.3229042276000733,51.995800818292047,999]
[8.3678111839211962,48.732311099110262,1086]
[8.2964804905664877,54.565825114506097,-999]
[8.3474780067273873,51.303781712722341,960]
[8.361111002591441,50.314919998155787,1065]
[8.3232024973553713,53.883100599738107,-999]
[8.3347037938897834,53.155277747897543,992]
[8.3957544869550436,48.669506056199168,1080]
[8.404293006357733,47.941022186071727,1118]
[8.3598982680651943,52.463393046499171,996]
[8.3866437950306665,50.512857974427199,1047]
[8.3352404191427247,55.033231463150003,-999]
[8.3656618511516729,53.083551921685647,989]
[8.4093378175709272,49.820644973916259,1106]
[8.3618269100962088,54.34156582129485,-999]
[8.3903191817159044,52.391650795421121,997]
[8.400140043300576,51.663635043394088,1003]
[8.3676522395524735,54.961531674136992,-999]
[8.3788279239591734,54.233833351498227,-999]
[8.4164394288807021,51.519891178359103,989]
[8.4461123502180708,49.029492211285117,1129]
[8.4039611278534814,53.551049303932807,984]
[8.4456691641885513,50.28838063197005,1068]
[8.4671435307855614,48.337085643762947,1107]
[8.4283329664254332,52.859193587178282,990]
[8.4525530709992704,50.908766599870589,987]
[8.4875361303815406,47.644590123597652,-999]
[8.418248123322897,54.70124025002395,1033]
[8.4745269138288535,50.216585429915142,1073]
[8.4823649698704688,49.488287425632912,1098]
[8.4431940820103417,54.009515115091723,-999]
[8.4677621145342066,52.059463529212231,994]
[8.5031390960142392,48.795928209681747,1099]
[8.4631785528220664,53.641190585218752,-999]
[8.4900851902622403,51.376405319639247,962]
[8.5231946135453196,48.112474582937637,1115]
[8.4744946596912474,53.94675744456223,-999]
[8.5117755886976578,50.684271563253454,1036]
[8.5309499839205198,48.7330906429072,1082]
[8.4979971827288985,53.254931132134082,991]
[8.5063372377230877,52.527008847890578,999]
[8.5270102342740888,50.576447666405294,1043]
[8.5568948010496353,47.312047607422997,-999]
[8.5284497748883261,51.835008330163639,997]
[8.5477248828095096,49.884209854041757,1098]
[8.5148556438295078,54.40517232683802,-999]
[8.536564957604897,52.455229314855821,998]
[8.5677904822597739,49.1918842486564,1126]
[8.5251568328930869,54.845455131518349,-999]
[8.5580829181047147,51.772202104618152,1000]
[8.5650464224277822,51.044090127499508,980]
[8.5463511806272514,54.342400490267458,-999]
[8.5541898194090926,53.614606070378457,994]
[8.585454518604541,50.351900303029673,1058]
[8.6015491062819915,48.40058806239108,1117]
[8.5761995963181903,52.922723065322671,988]
[8.6052181646556978,49.65962319681055,1086]
[8.62018341720397,47.708071822708973,-999]
[8.5974579061538172,52.230754118719133,996]
[8.6141412266860531,50.280070826578708,1063]
[8.5878870651914898,54.800763169637072,-999]
[8.5951278780815095,54.073020371776657,-999]
[8.6334615898866449,49.587779311789433,1084]
[8.6451851791677594,47.95101373113814,1138]
[8.6166689695117284,53.390168289863027,992]
[8.6332163023177859,51.439866124313383,972]
[8.6570838980692457,48.175912814455167,1119]
[8.6262482107993801,54.010223573533153,-999]
[8.6528219818578762,50.747709771768918,1035]
[8.6748860100254639,47.48335864598203,-999]
[8.6473274170797421,53.318371730482902,991]
[8.6718080391843841,50.055466876081589,1081]
[8.6844201514741357,48.104035946604341,1122]
[8.6676851292092199,52.626434852952968,999]
[8.6730832168017695,51.898419629810803,986]
[8.6864759349276213,49.947609449574287,1088]
[8.6683585772731409,54.468584651091163,-999]
[8.6976432071373129,50.388209781602313,1062]
[8.7045688665218091,49.264256674015542,1119]
[8.6889407159367824,53.78576327768495,1005]
[8.7025573535214438,51.835577440000549,987]
[8.7221768053597017,48.571825718804583,1111]
[8.7260894105437927,47.843297909094282,1156]
[8.7213186428279457,51.1434550763434,982]
[8.7256133804680989,50.415251735362183,1059]
[8.7113352295162674,54.935881110467392,-999]
[8.7244996265372041,52.986068204248227,986]
[8.7434051055802087,49.72295565616124,1088]
[8.7531533190907194,47.771400002761958,1167]
[8.74347200795237,52.294077832614562,998]
[8.760661066236759,49.030573276345457,1132]
[8.742999953057323,54.864079781515251,1024]
[8.7635025732867646,51.27839227176559,981]
[8.7714401930630199,49.660070587504613,1079]
[8.7625702181646101,54.181289664186217,-999]
[8.7666488997330951,53.453459358602572,991]
[8.7882808619384374,48.967675942709278,1128]
[8.7913039417765546,48.239194809920747,1122]
[8.785179682287577,52.761516389118022,995]
[8.794250027216254,50.810977003126453,1035]
[8.8073542360224444,47.546625266937987,-999]
[8.7971009799301605,53.381624924799468,988]
[8.8112160307501117,50.118716768159587,1080]
[8.8063771739335994,54.63959096444836,-999]
[8.815114223288937,52.689668434976397,997]
[8.8276725473926714,49.426370889960168,1091]
[8.8341528084818499,47.474704173728597,-999]
[8.831899897895827,52.168404116760072,994]
[8.8351680727228974,51.278515088142257,985]
[8.8417765427554329,49.327474079254728,1103]
[8.8404372462508096,53.848960069973039,-999]
[8.8517188213343569,50.586304193845251,1050]
[8.8575227072049803,48.635028335195742,1130]
[8.8579654729206911,53.157051127907408,983]
[8.8640465698374236,51.206635698635679,993]
[8.8728232015128459,47.942496688286312,1144]
[8.867162146490811,54.999038715827417,-999]
[8.8801452718070149,50.514411892537758,1054]
[8.8819518703914984,49.786122723581578,1084]
[8.8847641824890449,54.307258538962223,1014]
[8.8899028812580454,52.357220385677508,1001]
[8.8972961517735811,49.093726341470692,1133]
[8.9030409771177581,53.058242548849847,984]
[8.9060247265547048,51.674118099644971,982]
[8.9121892033203753,48.410238423180857,1133]
[8.9156222775137177,54.244389412810669,1014]
[8.92167065807174,50.981943832103617,1009]
[8.9247788824476082,49.030796951554947,1137]
[8.9320948452374864,53.552515138520143,989]
[8.9332351461330024,52.824602382644798,996]
[8.9392934856549058,48.338303802254721,1125]
[8.940141501755388,47.609738274874033,-999]
[8.9488801837179643,52.132560150536428,987]
[8.9509915951338428,50.181798587909903,1079]
[8.9612154356763973,54.702630020205802,1018]
[8.9629694991221438,52.752717862606353,997]
[8.9649545074610728,50.235750557316813,1077]
[8.9771120385840391,54.0197876952423,1003]
[8.9781223089360829,52.069651538041683,988]
[8.9795770072704801,48.805990604096081,1126]
[8.9922550624400213,54.639745471153333,1015]
[8.9923903449108931,53.911964690135022,995]
[8.9929295500276147,50.649331986659497,1043]
[8.9932068999867489,48.698071146309609,1131]
[9.0074864622196245,53.220041659027608,986]
[9.0069685539713191,49.957024490512588,1084]
[9.006701666373365,48.005529391475413,1137]
[9.0221047479120493,52.528036207257983,999]
[9.0211790298197911,50.57740606835344,1044]
[9.0198408356078197,47.312902451130363,-999]
[9.038470651049634,54.370201421370147,1011]
[9.0357147292272391,51.125802166135919,1002]
[9.0342842118252484,49.165709595612448,1131]
[9.0529836480303505,53.687311675113392,991]
[9.0506723431078875,51.737066667255149,974]
[9.0473412246986236,48.473219547188549,1133]
[9.069141540040718,54.307293762231218,1011]
[9.0641744468862129,51.044881828779687,1009]
[9.0600544147201028,47.780644676753973,1154]
[9.08311848719495,53.615407456380709,990]
[9.0772891781000205,50.352613423480598,1067]
[9.0742883567089887,48.401253982836828,1126]
[9.0966576005389754,52.923439502785129,994]
[9.0950707326364402,52.195449920473209,986]
[9.0911353693108889,50.244711212856522,1071]
[9.1165339143109225,54.765470105880723,1008]
[9.1100301642117181,52.330256835276671,994]
[9.1036811531955451,49.561336805794767,1075]
[9.1298942989374599,54.0826167477491,1007]
[9.1241479942281352,52.132505887163617,990]
[9.1158752831797685,48.868887211632043,1138]
[9.1428111091274822,53.390698212477417,982]
[9.1366462030308551,51.440360221090941,1000]
[9.1345181424982211,50.712187553431512,1037]
[9.1259794954542599,47.447768560462833,-999]
[9.1574461592488721,53.282843386315072,983]
[9.1465304788872679,50.019872655483042,1081]
[9.1409063450664974,48.06840498819389,1132]
[9.1697119384819619,52.590829448628007,995]
[9.1582234572445671,49.327474079254728,1118]
[9.1927315234603757,54.450916581242701,1002]
[9.1816577921530378,51.907722023605459,985]
[9.1742134238847033,49.956893886044647,1080]
[9.2082867709779315,54.477844828212447,1002]
[9.2046699736002413,53.750049145821897,991]
[9.1855040542518136,49.264485456542403,1124]
[9.1828277107232115,48.536040782427669,1130]
[9.2162925318218551,53.058085471032143,986]
[9.2070643483462931,51.107644793170131,1011]
[9.1937422083752782,47.843461182840123,1159]
[9.234590901631929,53.67810782193186,989]
[9.2181026743392636,50.415370853765673,1051]
[9.2574581404447827,54.935951200807366,-999]
[9.2457168666082747,52.986133483215951,988]
[9.2288551535528374,49.723013780210522,1074]
[9.2192549199558318,47.555572797138723,-999]
[9.2565799301143024,52.303065678077232,994]
[9.2524598523239714,51.57500553917167,996]
[9.24223328529974,49.624074606613071,1075]
[9.2831378971975624,54.145250299341001,998]
[9.2629119489419729,50.882783672998563,1027]
[9.2525150596893777,48.93162135906389,1135]
[9.2935699604808484,53.453326575201899,983]
[9.2808690533973337,51.503028009323202,1000]
[9.2625525785127483,48.239084448118312,1124]
[9.258897601381685,47.510513458115447,-999]
[9.2908868923340506,50.810795808824388,1033]
[9.2864563326617695,50.08255154275971,1066]
[9.3327358213669136,54.603350774837843,995]
[9.3177408793746732,52.653437188942682,993]
[9.2924661844275942,48.760654454458461,1134]
[9.2851100276100578,47.447483291242158,-999]
[9.3274397734318679,51.970326395490673,986]
[9.3057416979316319,48.706659195773277,1134]
[9.3631278729233021,54.540371480102067,992]
[9.3368280848925931,51.278146641040102,1008]
[9.3233241378536178,49.327130147269763,1120]
[9.3723095569301549,53.848488603800043,991]
[9.3659904518526496,53.120626682643469,979]
[9.3324446340956797,48.634636693562477,1131]
[9.327752545414981,47.906120509591098,1160]
[9.3749350378808547,52.428579641922518,996]
[9.3592879436808261,50.477956261428851,1037]
[9.414136135105414,54.998406439085208,-999]
[9.3952074175376552,53.048638889644167,981]
[9.3670108432706751,49.650722503022543,1088]
[9.422617490158169,54.315558303580609,989]
[9.4037663186595495,52.365569822424654,995]
[9.376644868252944,49.10215048955606,1121]
[9.4446954653774231,54.93541050962758,-999]
[9.4368436502929214,54.207687012706423,987]
[9.4055699560153574,50.945305967595381,1029]
[9.389496888644743,48.994191981281723,1126]
[9.4447719982128913,53.515762899711262,980]
[9.4136867552613115,50.253001807237553,1043]
[9.3976803307196963,48.301655905725113,1124]
[9.4525098152294618,52.823758696959537,992]
[9.4333618512823048,50.873285181541391,1032]
[9.4057024690757274,47.609036499460338,1145]
[9.4875987998231608,54.611810683738881,989]
[9.4411516085198599,50.189962536160387,1049]
[9.4345774268351104,49.461652261865289,1109]
[9.4954686142179998,53.982827146806272,988]
[9.4736276027585173,52.032748446884113,986]
[9.4421751257825264,48.769170735355843,1132]
[9.5184419094066435,54.602697976144754,988]
[9.4808117481815746,51.340570566559691,999]
[9.4496302198780704,48.076606190455031,1146]
[9.5250540495611951,53.910817086127857,986]
[9.4878516238569244,50.64831109299238,1033]
[9.4687157173788172,48.697117929122349,1127]
[9.5315262984696556,53.218856693392929,981]
[9.5227071989258505,52.490933304649033,998]
[9.4758098168887042,48.004544215825497,1155]
[9.4731833260335474,47.716719892424123,1159]
[9.5292685788848317,51.807796517872639,985]
[9.5076547434514076,49.857005405020502,1077]
[9.57716962357126,54.377812854892078,986]
[9.551367602408698,52.427888644710407,1000]
[9.5142523599576112,49.164569658961852,1117]
[9.5828036808513009,53.685905599382849,981]
[9.5573816711851283,51.735755904881671,986]
[9.5207423672860543,48.472051266605483,1124]
[9.5134342124621281,47.74353203825823,1165]
[9.5964179748921143,53.578005889244871,-999]
[9.5546444104144843,50.315352392520623,1048]
[9.5331378508660354,48.364066626632393,1123]
[9.6017352692191125,52.886006616731862,981]
[9.5605855272891027,49.622970799571227,1104]
[9.5492501766383278,48.606825834253627,1120]
[9.607094509952967,52.202914755427287,994]
[9.5819582310810105,50.252281042105942,1047]
[9.6604815193392906,54.7727125018422,986]
[9.6488889011769476,54.044995347076423,982]
[9.5875107692465988,49.559891979030937,1110]
[9.5789466764697124,48.831518689086998,1124]
[9.6533520742919343,53.353050153875323,980]
[9.625185923099405,51.402815349776091,991]
[9.5845553196840267,48.138960389409142,1148]
[9.6782526773299491,53.972948999209358,982]
[9.6300919025654288,50.710562548019332,1030]
[9.5900991042098447,47.446319247089043,-999]
[9.6822416049498941,53.280995942300322,980]
[9.6488529096664433,51.0430983655408,1007]
[9.6106835582455989,48.075863126310843,1156]
[9.6863418154222831,52.597950031575522,996]
[9.6752044762741889,51.869970663574108,981]
[9.6158842384256875,47.383214699867892,-999]
[9.7321886409676974,54.439867183553702,988]
[9.6793458835079669,51.177773471617392,1007]
[9.6522050906227381,49.226822612618008,1116]
[9.7352650896181938,53.747968803748812,980]
[9.7031224532039531,51.797896695936977,977]
[9.6568047386814353,48.534312412667028,1125]
[9.7383473197817452,53.055991205786007,980]
[9.7068485047323314,51.105691699621573,1005]
[9.695970042746703,50.377529764226239,1046]
[9.7872391905210936,54.897737793002037,-999]
[9.7343067411053834,51.932537685996607,986]
[9.7000230549021822,49.694148558312953,1108]
[9.6734555946217995,47.74270458161746,1179]
[9.7544358125532611,52.264982371674677,1003]
[9.7039351318354079,49.001695135083743,1109]
[9.8171408296770331,54.834649753926222,-999]
[9.7573479004664314,51.572833564905437,990]
[9.7266724676317899,49.622047416883248,1110]
[9.8187635164650988,54.142799380461042,982]
[9.8047184288149243,53.415031342727083,976]
[9.7302189338795149,48.92958627508083,1113]
[9.7198064201947254,48.201153800893749,1149]
[9.8067234635521512,52.723017949171911,988]
[9.7727080945227556,50.772637978520457,1025]
[9.7235596905231159,47.50852304911767,-999]
[9.8233871402105883,52.821765500317653,981]
[9.7756406979414567,50.08930533587732,1073]
[9.8745429974834735,54.60963409553905,-999]
[9.8351234373428618,52.659908217765441,989]
[9.7784573933449881,49.396901543861517,1116]
[9.7671745009167665,48.668536201685512,1112]
[9.8367496877229321,51.967808904122272,988]
[9.8234730827558234,51.239776426570081,995]
[9.7905035829244316,49.288908275590721,1118]
[9.8881748755366683,53.80983538653269,980]
[9.825465228134588,50.54751063165606,1029]
[9.7931998947424947,48.596410196241052,1118]
[9.8887853848118326,53.117871792477352,975]
[9.8507864282693536,51.167662467047847,999]
[9.7893957588536722,47.472106847975688,-999]
[9.9447895836458322,54.968489969719514,-999]
[9.8525486970320273,50.484379434501562,1029]
[9.8397120238770164,49.756164421376823,1111]
[9.9442469114081291,54.276662118845273,985]
[9.9021875694310086,52.32686338554555,1008]
[9.8416686411967458,49.063724428045852,1111]
[9.9742787085265725,54.896382019907691,-999]
[9.902833922384227,51.634729331603992,997]
[9.8436925351633207,48.371202341784489,1142]
[9.9732563073202183,54.204548187587918,984]
[9.9035903411863622,50.942514579385559,1016]
[9.8677847839028008,48.991585936764046,1111]
[9.9724067727381307,53.512635656174297,969]
[9.9561017452424228,52.784820675739446,981]
[9.8705342172831561,48.362008209535183,1141]
[9.857481524844248,47.579563073103721,1171]
[9.9560219104834076,52.101730614807977,1001]
[9.9165791943461556,50.151218613333953,1071]
[10.0308934421871,54.671297938601427,-999]
[9.9843246693803529,52.721676722770987,983]
[9.917393232411218,49.458830405181523,1115]
[10.028979872054389,53.979443308369781,981]
[9.9836278749732266,52.029594611651447,997]
[9.9183163972589643,48.766360317267747,1116]
[9.9052962109000173,48.037941111178391,1162]
[10.041533742920119,53.871504036425392,978]
[9.9678393599473853,50.60935014272583,1023]
[9.9299283217474503,48.658343569995658,1125]
[10.03965427449964,53.179559282040422,972]
[9.9608847932814832,49.56638643214734,1118]
[9.9309824797146007,47.974772836183647,1165]
[10.03819484712138,52.496521088054699,1000]
[9.9947665655940821,50.546187429898353,1020]
[9.9319815619249496,47.282127318849483,-999]
[10.09942871955703,54.338245089312039,991]
[9.9943884368885598,49.853852127052853,1107]
[9.979743877484152,49.125586393628573,1116]
[10.096474631474971,53.646359253651767,970]
[10.048714784039131,51.696441790945777,999]
[9.9798726778981468,48.433081865942647,1141]
[10.128208501384099,54.266095739629677,990]
[10.047278675861429,51.004246330061292,1016]
[9.9801388464573346,47.740495083617994,1173]
[10.12480397927629,53.574204775670538,969]
[10.049203736978489,50.455799793718178,1037]
[10.005657641508151,48.369900467090979,1146]
[10.12190183138811,52.891219755995998,979]
[10.10350542864785,52.16336257858265,1013]
[10.00559324859605,47.677308551244899,1173]
[10.18771621596029,54.732756765577058,-999]
[10.101118797171759,51.471227121713568,1001]
[10.0566779915165,49.520589249382397,1120]
[10.183170609140999,54.040925607455691,979]
[10.13090958749488,52.09119400675948,1006]
[10.055660801905599,48.828138887257573,1112]
[10.17894283977693,53.349015377517439,983]
[10.12812766166123,51.399053221114258,1006]
[10.05482293660654,48.135606397298979,1162]
[10.04464650719904,47.631983218380192,1169]
[10.19120415188638,53.25003695626939,980]
[10.10871637300885,49.987693307575071,1100]
[10.066211064524611,48.036560369176541,1165]
[10.187119245157479,52.558037241146913,1000]
[10.106853204197581,49.295303745490379,1115]
[10.06542030025448,47.343934966111547,-999]
[10.183330989379041,51.865957280564643,989]
[10.13491129236918,49.915505180703057,1107]
[10.2715800349588,54.435394203559483,-999]
[10.24953537994714,53.707764908818469,976]
[10.13269958673928,49.223110156635641,1117]
[10.11638222594649,48.49479695263372,1138]
[10.244355539767559,53.015825228726449,978]
[10.191346995035531,51.065798002599543,1016]
[10.1305113519897,48.521641084572792,1137]
[10.27791397483352,53.644559953918083,976]
[10.188205479437549,50.382533998000874,1044]
[10.333016468146081,54.901960543277028,-999]
[10.27230309402051,52.952617001376147,979]
[10.1851004551103,49.690200549932072,1116]
[10.167747294037071,48.961959659688262,1115]
[10.267050747618431,52.260593926049943,1021]
[10.24673708554945,51.532696671665747,1005]
[10.36176442193495,54.829762351138612,-999]
[10.33781481636362,54.102206634478129,988]
[10.242397184593649,50.840505623918503,1017]
[10.19334146638481,48.889750387767762,1118]
[10.331044706113779,53.410324677382498,987]
[10.273550294959639,51.460491358681047,1005]
[10.21971294374627,49.411073775752747,1115]
[10.324953721814349,52.727347682985602,989]
[10.269081387124251,50.777283788782427,1016]
[10.249775940523421,50.049202185484077,1092]
[10.399442673525909,54.568762876550032,-999]
[10.33645862014594,52.619362451248122,1000]
[10.24590545520023,49.356837942483423,1113]
[10.19916912114908,47.405583764071203,1115]
[10.33034183131778,51.927310569879239,978]
[10.242321071664209,48.664391592332613,1128]
[10.427848536343349,54.496547207692679,-999]
[10.32460106186676,51.235177726965688,1010]
[10.27157874186482,49.284615429687094,1115]
[10.41941556558378,53.804724567402637,990]
[10.35697356181563,51.846104076513058,975]
[10.267890517518479,48.601155767892912,1134]
[10.25001777292831,47.872799320408483,1173]
[10.38841275445678,52.394057362684457,1021]
[10.330544767208661,50.443931775123453,1040]
[10.491193620024159,54.963017171094222,-999]
[10.42312859284069,53.013820145915282,988]
[10.32538375362725,49.751626040496113,1110]
[10.48146047398987,54.271258314071872,1000]
[10.415488483206399,52.32182789580834,1027]
[10.320557907502801,49.059238215863253,1112]
[10.30164322619016,48.330954737161647,1157]
[10.408285938227611,51.629754702298513,990]
[10.386208514838639,50.901820354829823,1010]
[10.3313588468951,48.951193762425163,1117]
[10.45844426388102,52.73476895924167,993]
[10.38032034711963,50.218565836182783,1073]
[10.32698028584346,48.26770434810647,1162]
[10.47506608902815,52.788491513228408,989]
[10.412731095620639,50.838567601529782,1014]
[10.32267624221411,47.575141660194447,1157]
[10.55641351550792,54.629744367438263,-999]
[10.406225155391899,50.146321740135413,1081]
[10.385302975891211,49.418201026100313,1111]
[10.545777496659079,53.937960520992192,997]
[10.47775176022798,51.98847633167729,994]
[10.379773973305671,48.725783896962938,1129]
[10.5845816002678,54.557494201864579,-999]
[10.469758695440969,51.296375826303922,1020]
[10.37459298142317,48.033284191859842,1177]
[10.564483634777259,53.623183822185332,990]
[10.46249189465617,50.613181195678827,1021]
[10.405200264864931,48.662519571272611,1133]
[10.563370313688671,53.182824383565567,997]
[10.537467017319649,52.455132463242528,1017]
[10.399701976227851,47.970016850366733,1176]
[10.649848429917791,55.023863917548447,-999]
[10.528329627797881,51.76309726984357,967]
[10.466019588367541,49.812877666828541,1098]
[10.637407257220261,54.332143678968308,997]
[10.564334085240279,52.382871257997643,1020]
[10.45920248034979,49.120521461546673,1112]
[10.625611072963761,53.640343056094792,993]
[10.554822669559289,51.690833149725151,971]
[10.452782168032449,48.428082610069367,1155]
[10.688445274450469,54.825657763484642,-999]
[10.6369023251898,53.541331544849527,993]
[10.522408009415139,50.279732401211177,1065]
[10.46345374530152,48.329009525932477,1161]
[10.62559731070691,52.849441248160687,999]
[10.51458022531939,49.587441789437342,1103]
[10.45731397847841,47.636478165461313,1160]
[10.61487901510853,52.157469551081213,1024]
[10.548128677784909,50.207459079762813,1070]
[10.73088343026534,54.726218669470548,-999]
[10.700558541653679,53.998774858415871,999]
[10.539970396458971,49.515165210710578,1105]
[10.51755962541016,48.787008072273217,1129]
[10.68794221134265,53.306950630651357,997]
[10.62710927306151,51.689854007651221,974]
[10.51075774251329,48.103532624000017,1175]
[10.72844265850185,53.935470363601013,1000]
[10.60588223680651,50.674230793184201,1000]
[10.504089295427979,47.410983904963601,-999]
[10.71541556998652,53.243645450113412,997]
[10.596660547132609,49.982003526083027,1082]
[10.57304214186208,49.253924697487712,1110]
[10.70304765686754,52.551738954824849,1010]
[10.6754608568531,51.824019123214967,979]
[10.528502716022111,47.338694191398872,-999]
[10.79381249179764,54.392823054132471,-999]
[10.664576523098489,51.131940605700393,1034]
[10.598186725349461,49.181633887722633,1108]
[10.779401908459951,53.701065495540718,1000]
[10.733585662815599,52.578261421514917,1010]
[10.59011849957035,48.498220736746802,1150]
[10.76607783783404,53.018208886619433,1006]
[10.690843049388899,51.068629527490359,1035]
[10.582213748852819,47.805735121280208,1175]
[10.86118101544308,54.859074555411212,-999]
[10.77654793701133,52.910195640725568,1007]
[10.65496984138889,49.648467852226148,1096]
[10.592264878136509,47.697652281972282,1164]
[10.763437085433891,52.218265811192559,1028]
[10.64559609122022,48.956131699641467,1123]
[10.8889549762317,54.786759451463652,-999]
[10.75098021465026,51.5262535151357,1011]
[10.680181357244891,49.576163092770358,1100]
[10.87267011262287,54.095070528924623,1006]
[10.755037775402929,51.256485198739163,1035]
[10.67079572481572,48.892813673509508,1123]
[10.64700419876772,48.164623854541709,1176]
[10.826546229314809,52.684727228472987,1010]
[10.749642364078589,50.735099424342089,993]
[10.638508434093319,47.472111639856969,-999]
[10.867889587585591,53.304267935608237,1004]
[10.738310374692031,50.0429123887263,1079]
[10.940367200352179,54.561296472846337,-999]
[10.85306792432841,52.612406366049747,1013]
[10.727549194273561,49.350642009043149,1104]
[10.702553516900631,48.622531189056339,1145]
[10.838971736820559,51.920462045151808,1015]
[10.80984572221832,51.192716637060343,1043]
[10.69927506534555,48.118888783532512,1180]
[10.934045824039339,53.770566335947272,1009]
[10.797693431627531,50.509584039345206,1011]
[10.72752599666153,48.559199950819242,1152]
[10.91781630442026,53.078775539697453,1004]
[10.83594513910802,51.129375273372638,1040]
[10.71775098891138,47.866753238147467,1187]
[10.90237355460286,52.386901855268292,1022]
[10.823109629294191,50.437255867841067,1027]
[10.795708200938909,49.709318971209328,1092]
[11.001378831948839,54.227800621868091,1013]
[10.912398398480679,52.278870268533858,1023]
[10.784339426514601,49.017024061411277,1114]
[11.047496120251489,54.847089399563799,-999]
[10.897628331255589,51.586903796174937,1013]
[10.809109984243159,49.32241438672434,1102]
[11.028947840999329,54.164431593598891,-999]
[10.88393503449778,50.903838995554047,1026]
[10.85515094304059,50.175985205396358,1067]
[11.0108583916354,53.472712431235038,1005]
[10.977194289653781,52.745230542244592,1018]
[10.798286495416979,48.261298396842498,1168]
[10.773237090983599,47.533076996868488,1171]
[10.96107800193688,52.053335662182228,1031]
[10.88031628171257,50.103643494326768,1072]
[11.098096651701759,54.621568589686149,-999]
[11.00350030231421,52.672878817813213,1018]
[10.867512023352569,49.411416998360473,1099]
[11.078467027393719,53.929921595443837,1004]
[10.987032512037761,51.980983367368033,1031]
[10.9125587315404,50.211022205049339,1064]
[10.82938996482031,47.999955797608877,1189]
[10.971734182132099,51.297988134688623,1046]
[10.94118716350642,50.570220567553378,1001]
[10.86526144104548,48.6200102411091,1152]
[11.06997799706965,53.139143651539527,1006]
[10.92720105792341,49.878065275767852,1079]
[10.85360404695489,47.927606400526109,1189]
[11.052094338048001,52.447321210275113,1026]
[10.966413271132749,50.497863963370989,1016]
[11.196798909741689,55.015217215179099,-999]
[11.157905978095149,54.288007581575407,-999]
[10.952115710471951,49.805707560916147,1084]
[10.923418790836539,49.07774456021702,1110]
[11.090866617680311,52.644402391515918,1024]
[11.045068715661911,51.656348932278043,1009]
[10.911021500568379,48.394399492080019,1160]
[11.18527186285316,54.224605284434212,-999]
[11.028762515758091,50.964349639740618,1036]
[10.898892756945489,47.701981980438077,1181]
[11.164571903051209,53.532941823058643,1010]
[11.013224721747619,50.272265713972011,1049]
[10.98314173701068,49.544387881898373,1091]
[11.144845609692821,52.841193880440521,1024]
[11.10974394710183,52.113695299077357,1035]
[10.922884272979029,47.629617600256047,1188]
[11.25628940895456,54.681629931981973,-999]
[11.092097756134899,51.42176854659364,1034]
[11.007817866556289,49.472017375179711,1094]
[11.20978769204743,53.532114436491163,1012]
[11.135917933937231,52.050295343190328,1037]
[10.994014518865971,48.788741987034108,1136]
[11.21316603841686,53.307347599054097,1010]
[11.11792765858883,51.358369731914237,1038]
[10.980514646088629,48.096394836622018,1188]
[10.95308553388857,47.368227961676681,-999]
[11.222563414865871,53.199311962940342,1011]
[11.068946602440681,49.938569975653301,1077]
[10.989773288401169,47.98829359668666,1190]
[11.202221959559189,52.507545653965821,1026]
[11.05359835103798,49.246379706536302,1098]
[10.976865096206961,47.295851544064369,-999]
[11.182824848273629,51.815694044329092,1026]
[11.09367691649256,49.866184860470831,1075]
[11.334327849985099,54.419528768466527,-999]
[11.292425820655341,53.665379342967611,1017]
[11.07841202085026,49.182980844260797,1099]
[11.04851722484055,48.454995035356497,1161]
[11.27052813577591,52.973689711224182,1022]
[11.173963458010601,51.024675271666062,1037]
[11.034515100126599,47.762625590042482,1183]
[11.318718587060591,53.592968093142993,1013]
[11.15626008078965,50.332644495420631,1030]
[11.40582256951056,54.849502503083627,-999]
[11.296471296709649,52.901279669617701,1025]
[11.13937305388092,49.640528007186319,1082]
[11.10810581111553,48.91262804442642,1119]
[11.27525033143259,52.209505301468937,1035]
[11.23884541461949,51.481991743725537,1035]
[11.0652741754965,47.528188065274342,1161]
[11.390437170665731,54.058931696768873,-999]
[11.220224251888011,50.799019006688013,1025]
[11.132697922302309,48.849217314543637,1129]
[11.36655424926049,53.367321676730853,1010]
[11.264502589723509,51.418563312797083,1036]
[11.11728048774734,48.156920853057748,1183]
[11.343771378964311,52.675625259640967,1027]
[11.24513110165088,50.726608757490879,1022]
[11.10257666359956,47.464538576349817,1182]
[11.463397554881009,54.515825118865543,-999]
[11.35275687681216,52.567573964642193,1024]
[11.193649731662539,49.306759222127397,1085]
[11.111514930545489,47.356421857043209,-999]
[11.36315002090986,52.486460764579178,1022]
[11.17743744402742,48.623523523992191,1152]
[11.49043101985427,54.452359368804267,-999]
[11.310653796804329,51.192885945049333,1043]
[11.27499119980536,50.465263899163787,1010]
[11.464477885651091,53.760831383627249,1017]
[11.422792939779599,53.033606070222589,1015]
[11.201423317554079,48.55111131584588,1157]
[11.170449892557031,47.823103267815007,1186]
[11.399464150239639,52.341893130021553,1027]
[11.299654981076589,50.392841581429558,1020]
[11.565361168978679,54.909144770384422,-999]
[11.448513229341721,52.96116609081686,1019]
[11.280672157259,49.700781622837788,1076]
[11.537626418095551,54.217697276408273,-999]
[11.487162253448069,53.373856967672211,1010]
[11.26295587833998,49.017620884177781,1112]
[11.23059522438745,48.289701903782181,1175]
[11.4027466970281,51.586637339763882,1033]
[11.365143555783099,50.859111725907063,1032]
[11.564365012154401,54.154215483972052,-999]
[11.520369941721871,53.427092708445258,1009]
[11.34480105300945,50.167129448385651,1052]
[11.25436513144342,48.217278307224923,1178]
[11.495079925483051,52.735462147739383,1030]
[11.38985423164554,50.786673877016369,1032]
[11.237803310156121,47.524949880043003,1185]
[11.470935316346271,52.043743655168669,1043]
[11.3692203560827,50.094692570786911,1055]
[11.33404034577722,49.366963099444597,1077]
[11.63714557340472,54.575072492174193,-999]
[11.48003136597654,51.944657701189882,1039]
[11.315872021272609,48.683783321354063,1148]
[11.648519619742819,54.511910148211527,-999]
[11.45693838562501,51.252843621831282,1040]
[11.29811339880051,47.991531407436803,1184]
[11.61988378220817,53.820453344739967,1021]
[11.4348805220059,50.560941566897867,1008]
[11.398129233626699,49.83330503598895,1061]
[11.592550408879649,53.128907618145838,1012]
[11.54968647788168,52.401675800365062,1023]
[11.321666015847709,47.919094155328281,1179]
[11.72536778643903,54.96857141135964,-999]
[11.52505593090997,51.709941550909633,1037]
[11.381194647762991,48.916304553202593,1122]
[11.69545646683418,54.286173192758582,-999]
[11.57538518384246,52.338187488665888,1025]
[11.402598431173701,49.077754808184807,1108]
[11.66632780660473,53.59471156840123,1009]
[11.550429714739471,51.646456623097933,1041]
[11.383329105878451,48.385581217995863,1172]
[11.349990308118899,47.657643563079013,1154]
[11.52658797647978,50.954636955902529,1041]
[11.487921004360819,50.227099364800139,1041]
[11.391768911112299,48.277466179841547,1179]
[11.64679930048799,52.795099750494167,1030]
[11.46640904333762,49.535091930774939,1071]
[11.373337379241709,47.585195585188252,1156]
[11.620232547150779,52.103450522386439,1041]
[11.510268261368511,50.118705424897577,1049]
[11.79900761569654,54.679290154542898,-999]
[11.595359452393049,51.420691921388709,1051]
[11.49082015811819,49.471613696648213,1072]
[11.45463367681384,48.743870541707118,1142]
[11.72046485772495,53.260893326648358,1013]
[11.60360001689383,51.312612192056257,1052]
[11.434954852602511,48.051678593536053,1179]
[11.77572713519004,53.879867583145789,1031]
[11.5793203214568,50.620776616338411,1023]
[11.416146412233781,47.359398565101714,-999]
[11.745804270243269,53.188396477076182,1015]
[11.556112718735889,49.928851773726528,1061]
[11.518379248061979,49.201202175668627,1102]
[11.71722193331988,52.49683475202368,1020]
[11.629161649612319,51.006323036560467,1045]
[11.43969974247412,47.295925207644963,-999]
[11.85318512815323,54.345461298272127,-999]
[11.648003084705421,51.08682404133252,1048]
[11.54257477712714,49.137713408269853,1107]
[11.82138926117984,53.654077418193403,1013]
[11.698497835923209,51.70608372533777,1041]
[11.52133980475204,48.445602641095313,1170]
[11.79102077569593,52.962602081865597,1022]
[11.67237928001852,51.014333842285971,1045]
[11.50103635434794,47.753403057442313,1164]
[11.931953213692619,54.801978453128591,-999]
[11.798929909622441,52.854536835200328,1029]
[11.60778599459457,49.594945515662872,1076]
[11.509179180549641,47.645274698163149,1156]
[11.75332108713258,51.89362477661372,1043]
[11.58567244073655,48.91189888338409,1122]
[11.95842606007769,54.738417971688293,-999]
[11.74274081548954,51.480274492774733,1052]
[11.5640663667388,48.219780069357718,1178]
[11.92434119472057,54.047127676594229,1042]
[11.87436920695659,53.320207316600943,1016]
[11.60918933478081,48.839413048768691,1133]
[11.572111618127799,48.111656256980389,1174]
[11.843588814886701,52.628719575772458,1033]
[11.724123033504069,50.680425986543682,1032]
[11.551442794130899,47.419439131879081,-999]
[11.899478390731989,53.247681503111821,1019]
[11.69876601991264,49.988570711931402,1059]
[11.99010716188986,54.324166365132783,-999]
[11.86898153292937,52.565173902535562,1033]
[11.674999965354379,49.305607675594722,1094]
[11.6363642605798,48.577947742569151,1154]
[11.839251282806501,51.87359906084442,1042]
[11.79436735154361,51.14635897472612,1052]
[12.02939121251738,54.440040388013607,-999]
[11.976882323438121,53.713235658739819,1018]
[11.76746597998188,50.454588775300223,1024]
[11.659672217456571,48.50545185627869,1163]
[11.94393925305549,53.021841294398428,1023]
[11.8185411546898,51.073842050690843,1051]
[11.63746480833238,47.81331801100184,1163]
[11.912454368573711,52.330353739890477,1028]
[11.791369571017761,50.382074832962239,1023]
[11.6317796228426,47.435614475623858,-999]
[12.056212134017541,54.178683924569548,1040]
[11.92060184840293,52.231252584436938,1032]
[11.725386568572249,48.971641271664467,1122]
[12.118304531172569,54.797329270178828,-999]
[11.89050235831828,51.539664977275571,1051]
[11.70182493045775,48.279590503882531,1175]
[12.08146343214092,54.106126188995191,1038]
[11.861715907548721,50.847984738511677,1041]
[11.81808817989331,50.120631228633499,1035]
[12.0462683608279,53.414828093548287,1017]
[11.995389047013861,52.687910297696632,1034]
[11.724921223874899,48.207082280343514,1175]
[11.68704324333679,47.479313169926478,-999]
[11.96354654278684,51.996410844965197,1038]
[11.744612272950731,48.323553099620803,1175]
[12.16290811664617,54.571451835563849,-999]
[12.020591308936391,52.624335440431793,1033]
[11.81594939494426,49.365215634575407,1095]
[12.125673134109119,53.880247513805351,1031]
[11.98844415699665,51.932841549276333,1038]
[11.790732611766069,48.673251895198867,1145]
[11.75130589735039,47.945581462682782,1169]
[11.957698420416209,51.241253797042617,1058]
[11.911978704927821,50.514010294594407,1032]
[12.15064386762206,53.807676294640878,1026]
[12.09727242595079,53.080876792773168,1023]
[11.88410972976345,49.822223955066953,1061]
[11.77420343864785,47.873063809795362,1165]
[12.126510504253821,53.277899619102961,1020]
[11.85795490406989,49.139326721911942,1115]
[12.271823131747819,54.964074506068528,-999]
[12.03141451317433,51.70695110723193,1046]
[11.908101251589899,49.758667916301881,1069]
[11.865430723978831,49.031207362304222,1118]
[12.17646325386799,53.546285592309658,1017]
[12.038644420427129,51.598862212790628,1048]
[11.839901313397309,48.339228806294457,1172]
[12.239027267912441,54.164912317754499,1040]
[12.007578934675641,50.90726220636369,1050]
[11.815461605033169,47.647158414843418,1154]
[12.20117297874059,53.473704467701239,1018]
[11.97785178784077,50.215568114875488,1036]
[11.93345331474333,49.488209740490873,1090]
[12.269601513721319,54.164085293341003,1040]
[12.113937061934839,52.06446011938084,1036]
[11.838643287011321,47.583613323823712,1160]
[12.322405684490249,54.630099762225441,-999]
[12.081120599171911,51.372951615391898,1052]
[11.95723561666999,49.424644490343709,1092]
[12.2824311439974,53.938989227283997,1033]
[12.13802567273669,51.991887642366272,1036]
[11.93000432832801,48.732756065511808,1145]
[12.24422580609089,53.247780521032908,1022]
[12.104944255886791,51.300383729891642,1057]
[11.903930931584719,48.040774760958662,1169]
[11.86379928814233,47.313094987643041,-999]
[12.07328720985662,50.608784428543842,1044]
[12.026829665742991,49.881538342480603,1062]
[11.87505973726854,47.276826411317693,-999]
[12.21520107872713,52.457366392042957,1029]
[11.998632493914339,49.198717765593159,1109]
[11.88679435726675,47.249541213728378,-999]
[12.18028911115224,51.765956230518107,1041]
[11.971094886416971,48.506824341633219,1161]
[12.39056117323037,54.331546681489201,-999]
[12.146883365451981,51.07444959089009,1062]
[12.021661758696339,49.126160344229341,1116]
[11.97829579510708,48.398693958577468,1166]
[12.293553148582371,52.913763959553201,1032]
[12.153808145853599,50.966349966053443,1064]
[11.951950229908689,47.706698464969882,1140]
[12.356501734393641,53.532372487979977,1014]
[12.085437542839029,49.709106838141473,1072]
[12.476091339338179,54.796587359218947,-999]
[12.31843397146406,52.85013288217278,1032]
[12.091873663443261,49.592011341789267,1081]
[12.04677280930502,48.864650498827963,1137]
[12.28134339158402,52.158823979678083,1026]
[12.22894907786681,51.431914580272966,1053]
[12.50092867795318,54.723953844285468,-999]
[12.43962474392232,53.997518710041383,1034]
[12.19528195074205,50.740396938116163,1056]
[12.06960059102555,48.792084344631228,1143]
[12.398776197231861,53.306406608697891,1020]
[12.252563989289939,51.359320887695787,1057]
[12.04157655511171,48.100181008574943,1171]
[12.35971213211309,52.61519447189719,1025]
[12.21374405963949,50.595997588023053,1047]
[12.01524471994102,47.417166750567333,-999]
[12.524849777622251,54.462547944268508,1052]
[12.186770815413061,49.985176169475942,1049]
[12.13964270915204,49.25792980477167,1105]
[12.02231081288995,47.309021040147542,-999]
[12.32954730015444,51.824765085881708,1032]
[12.110101348299089,48.566116926561548,1157]
[12.549423486983381,54.389905463583489,1049]
[12.293819174070331,51.133348072003507,1065]
[12.081801544162991,47.874209127714131,1163]
[12.506106161005651,53.698902228397152,1025]
[12.44695262509955,52.972347518064403,1027]
[12.13272345736665,48.493539742055702,1161]
[12.088745558576409,47.766068447898093,1139]
[12.37097880121614,51.796606563586018,1033]
[12.26687116911625,50.342699733853301,1030]
[12.63692436612191,54.854799578924407,-999]
[12.471636672811499,52.908688060146972,1031]
[12.23414686642468,49.651080181759397,1079]
[12.591312398329441,54.163901110609139,1040]
[12.432066269956911,52.217474973870232,1021]
[12.20280092988232,48.959363817499238,1132]
[12.157104481393249,48.231999844895427,1173]
[12.394196994365309,51.526161510986853,1051]
[12.341205676033621,50.799256252556098,1062]
[12.61561523878388,54.091246758890527,1039]
[12.55374501447672,53.364824498986309,1020]
[12.306782270286259,50.107730617517397,-999]
[12.179535032656229,48.159414509842719,1173]
[12.512850040547979,52.682682074407118,1031]
[12.27440826948909,49.425084726486908,1093]
[12.151338115599859,47.476479505282413,-999]
[12.47300453789213,51.991468808816172,1023]
[12.330336707983991,50.044098448538001,-999]
[12.703074293977281,54.556109629618547,-999]
[12.638630539560641,53.829813013533673,1029]
[12.479189369881141,51.883376502039297,1025]
[12.249428369626351,48.625233722389957,1153]
[12.70873138383512,54.448047141580297,-999]
[12.441124064477741,51.192053908915923,1062]
[12.219188312224571,47.933408982926501,1167]
[12.66268390261034,53.75715031558213,1029]
[12.40467415143122,50.500631069800498,1026]
[12.196159670003439,47.340287222398892,-999]
[12.619399975615901,53.075117498491707,1016]
[12.559692039241661,52.348574988408672,1027]
[12.241983363277321,47.869793667985221,1163]
[12.798215182492941,54.912790599742557,-999]
[12.51966776860592,51.657353358941528,1037]
[12.376759769377809,49.709966099466833,1069]
[12.74979004174755,54.222002522042402,1044]
[12.58318120587399,52.275925309346391,1024]
[12.343349706615591,49.018337908280706,1127]
[12.70349085727063,53.531107791799087,1021]
[12.542916417211281,51.584710191553633,1043]
[12.311332596933569,48.326611648107473,1173]
[12.265119158149259,47.599245329694369,-999]
[12.504362683355049,50.893393074382388,1072]
[12.31838758495315,48.227453410235547,1174]
[12.72807373502909,53.467401071799038,1017]
[12.665702540813051,52.74099336196911,1036]
[12.416395539966841,49.483936098712739,1088]
[12.28773333708383,47.535622540548722,-999]
[12.623391997532361,52.049881881910743,1025]
[12.382746848104579,48.792305677805373,1149]
[12.863250996597399,54.614032690267081,-999]
[12.58288583362588,51.358666879697161,1060]
[12.438918054074071,49.411309249486493,1095]
[12.389076194122129,48.684173704248693,1153]
[12.7494586046523,53.196974286454562,1015]
[12.588798300528611,51.25056596396108,1061]
[12.356884117206709,47.992436196839883,1170]
[12.8196895116167,53.815185472309928,1029]
[12.445720022011111,49.114270464424649,1111]
[12.32658722532936,47.30958140329404,-999]
[12.77380528969104,53.133259846025162,1014]
[12.51365680013024,49.876787048596547,1052]
[12.46189684875066,49.149766671065912,1108]
[12.72911875566864,52.4422618827465,1032]
[12.66897953354051,51.71572996583479,1037]
[12.34845491520055,47.23696826587603,-999]
[12.908707098819001,54.279887023582752,1041]
[12.628335337432331,51.024506822030872,1067]
[12.484225774706109,49.077132387264612,1121]
[12.85969491828377,53.589105063522453,1026]
[12.58940212226824,50.333180488314532,-999]
[12.450210636045149,48.385496675909131,1168]
[12.91892444352882,54.063753376260827,1037]
[12.651848317495199,50.960817294586867,1068]
[12.418187747865259,47.702740763164229,1173]
[13.000009587947901,54.744459482302609,-999]
[12.61267294553511,50.26949882840583,-999]
[12.558718244275131,49.542604675843002,1076]
[12.424430609188301,47.59459487440256,-999]
[12.77416633617756,52.10809445837404,1030]
[12.52301687307264,48.851067663213378,1144]
[13.023876852734009,54.671735195661881,-999]
[12.731278866033049,51.416983589833883,1059]
[12.48879102911833,48.1594301262339,1170]
[12.97217076927771,53.981075927150343,1036]
[12.690200006635351,50.725767596151456,1056]
[12.545146495532279,48.778423642436408,1150]
[13.082764607684391,54.948508797983102,-999]
[12.858296787937251,52.573005884947356,1041]
[12.696563829492691,50.626630492254598,1039]
[12.462726019073679,47.368523153403032,-999]
[12.928621890833821,53.191193259311362,1012]
[12.657270527484821,49.935303437732877,-999]
[13.063356228434079,54.445616976365798,-999]
[12.88139158196841,52.500306464121358,1039]
[12.619610042773241,49.243873245519659,1104]
[12.567458449424571,48.5168562434325,1158]
[12.83617448602471,51.80931122867986,1046]
[12.775688119603981,51.082789929025992,1067]
[13.0869630076918,54.372882405776217,1041]
[13.01632098565657,53.64688960075118,1032]
[12.73450874631858,50.391566002554427,-999]
[12.563076784440639,48.067185525767059,1171]
[12.967637856992861,52.96507944318757,1024]
[12.695726410478221,49.70921064407375,-999]
[12.555471432260109,47.761540822963333,1177]
[12.92022324562987,52.274195084994354,1030]
[12.757608149306041,50.327859489398662,-999]
[13.180564324031449,54.83727410257957,-999]
[13.107074158274299,54.111421070134583,1036]
[12.71791651399975,49.63653904464816,-999]
[12.66361010976776,48.909650166275888,1137]
[13.18495210340838,54.729215817570747,-999]
[12.88004407172531,51.475103545926721,1058]
[12.62739727765898,48.218108271742537,1168]
[13.130443741294551,54.038679676538607,1037]
[12.83666390947411,50.78399390131932,1062]
[12.71758117956019,49.267744225736422,1104]
[13.079159918490991,53.356992539042857,1019]
[13.011194364759019,52.630870306434019,1041]
[12.64979034256416,48.154424337175087,1170]
[12.599163185866191,47.427294318030683,-999]
[12.96373577515633,51.939980049598397,1044]
[12.80122676288727,49.993633046165499,-999]
[13.22357630164173,54.503061661738762,1051]
[13.034059747752551,52.558146074755491,1040]
[12.76145177991963,49.302304262167233,1099]
[13.16892051798129,53.812530111784213,1033]
[12.986386353690961,51.867264151821217,1050]
[12.723313737183981,48.610871027343791,1152]
[12.670841122795951,47.883857839585858,1157]
[12.958438628848899,51.38253904786194,1065]
[12.880701201768019,50.458731600479197,1018]
[13.19293660338054,53.748740766252837,1033]
[13.12208557674197,53.022768514195143,1022]
[12.83903970254398,49.767509096705417,-999]
[12.69305939840242,47.820167625203332,1148]
[13.07214298016258,52.332001291745897,1031]
[12.799096778328609,49.076180553159723,1117]
[13.34252401507387,54.894528901536219,-999]
[13.024315063561341,51.641121951692277,1056]
[12.861035867343089,49.694815102311473,-999]
[13.285013952157531,54.204130000700808,1034]
[13.21140681777311,53.478297594578869,1029]
[13.029181664310309,51.533025602115359,1058]
[12.76631507064041,48.276610175629521,1167]
[13.11021967416402,52.267724148697198,1033]
[12.98425105084363,50.850995524224409,1059]
[12.73030005721562,47.594040517575721,-999]
[13.23519649897573,53.414501977188223,1024]
[12.940429378337759,50.159889226547087,-999]
[12.88181252994103,49.433252063595482,-999]
[13.182673279828199,52.723861650322164,1034]
[13.114549691574741,51.997755701572601,1044]
[12.751702048868321,47.521365479751893,-999]
[13.38423943753226,54.560284700988483,-999]
[13.066712683511581,51.306870506409403,1067]
[12.903623458593749,49.36055190946022,-999]
[13.3267997332766,53.86988263394548,1036]
[13.020873221340979,50.615874044570091,1025]
[12.863439299229331,48.669222162950902,1153]
[13.300628399406889,53.466120874831837,1030]
[13.08973786424173,51.243105932404788,1070]
[12.82555797620239,47.986761301243043,1163]
[12.77280441220525,47.259754046126197,-999]
[13.04367589238209,50.552119175223687,1019]
[12.982691136277991,49.825620925418917,-999]
[13.29539720123663,53.115556786482017,1020]
[13.224452746591419,52.389602725998728,1035]
[12.94064588250836,49.134399025058407,1092]
[13.50493655771109,54.951558318251273,-999]
[13.17418368229422,51.698842484083038,1054]
[12.900318899241361,48.443069801374669,1161]
[13.44456927457103,54.261294064435951,-999]
[13.126019773694029,51.007968519095463,1066]
[13.067383278067179,50.335410423728547,-999]
[12.90623114370959,48.343907983310487,1166]
[13.314062623600689,52.854056924458547,1034]
[13.131461367747651,50.908832788696657,1059]
[12.86761910174628,47.652465598035882,1154]
[13.391647708984239,53.471797987801502,1032]
[13.085400207774761,50.217839654710318,-999]
[13.54191535991937,54.725338657819577,-999]
[13.33651575504209,52.781284680455038,1034]
[13.041236078106589,49.526735743588027,-999]
[12.982440334967579,48.80010753420207,1139]
[13.283721818411101,52.090653225234298,1041]
[13.215512376779079,51.364563207992823,1072]
[13.564797127725461,54.652526970404153,-999]
[13.485104370303381,53.927017831229961,1037]
[13.245629998182871,51.5343742449949,1061]
[13.00459638769849,48.73636473607506,1141]
[13.4283856318671,53.245587781088418,1021]
[13.121987740579311,49.991659140957758,-999]
[12.964046324965221,48.045036297453038,-999]
[13.373164476057131,52.555079106278512,1033]
[13.189997330371821,50.609904477236682,1029]
[12.92513603610956,47.353601021626787,-999]
[13.5819016421543,54.391054204076703,1036]
[13.14363713660792,49.918921874232517,-999]
[13.082520754902969,49.19243428550574,1082]
[12.93034050938482,47.245453675974552,-999]
[13.324427437728691,51.756362108457537,1053]
[13.040159375437421,48.501213642484757,1154]
[13.604559274923419,54.318237175967766,1031]
[13.40379907383458,52.419023463154048,1038]
[13.000204236957231,47.818857434826768,-999]
[13.54502024106867,53.636944778902077,1037]
[13.226274849262881,50.383707259995717,-999]
[13.06213472190036,48.437462790904867,1154]
[13.005238859408401,47.71071657456725,1155]
[13.41341590670425,52.22078160279036,1043]
[13.23071624457376,50.275599404787997,-999]
[13.70390032538079,54.782109934268682,-999]
[13.36060666251255,51.530149513354388,1061]
[13.18438650796219,49.584610523281917,-999]
[13.64061944399675,54.091992689879461,1026]
[13.43544475442792,52.147995678956782,1042]
[13.13994685758076,48.893509547437183,1119]
[13.74223448341538,54.843576094893578,-999]
[13.383312460057651,51.466336119166712,1065]
[13.315048436708331,50.740263623119063,1035]
[13.664044602838841,54.0281230860123,1031]
[13.58444869977218,53.302639111595099,1032]
[13.266643215001469,50.049391251683844,-999]
[13.10284132494859,48.103134465419167,-999]
[13.526635646823649,52.612263416036853,1036]
[13.220219313585501,49.358404759728323,-999]
[13.062012376809051,47.411806569337493,-999]
[13.471260048857861,51.921765361454263,1050]
[13.288092949584881,49.976632523376857,-999]
[13.762118227576689,54.483008867090867,-999]
[13.67949947485387,53.757679943956397,1039]
[13.24150064691538,49.285654516596303,-999]
[13.132230289231099,47.967124359016601,-999]
[13.766023551248241,54.383911748589327,-999]
[13.4230094559504,51.132015452634732,1073]
[13.138414654517909,47.876930189202568,-999]
[13.702708655665949,53.693805486866182,1038]
[13.37227149426284,50.441271562979672,-999]
[13.86377826788139,54.946697740428831,-999]
[13.6421029248322,53.003571246318153,1027]
[13.565750593932099,52.277941495085138,1045]
[13.15933374297777,47.804195418897912,-999]
[13.866331811268941,54.838654772095481,-999]
[13.51050060783599,51.587439256009922,1056]
[13.32786942611288,49.642298139560197,-999]
[13.800194978553581,54.148684285921711,1025]
[13.457545931696281,50.896816159968083,1043]
[13.27290132742675,48.852664745203342,1114]
[13.737905863520551,53.467538094442872,1043]
[13.533018198811581,51.523601698017558,1059]
[13.23742456091238,48.269186036119521,-999]
[13.178424125178211,47.542577946283487,-999]
[13.47986167181589,50.832990066364353,1035]
[13.411639429467151,50.106932871915816,-999]
[13.75989249397551,53.394700347030223,1044]
[13.68049985490971,52.6692386308954,1038]
[13.363062838874409,49.416066639816123,-999]
[13.199184423082359,47.469838481022421,-999]
[13.62262237429805,51.978875107496727,1047]
[13.316456259502919,48.725085021899467,1133]
[13.92340874832896,54.539500473527802,-999]
[13.56715825121867,51.288387687702823,1071]
[13.419657343360971,49.737783761197413,-999]
[13.858142518814031,53.858502457583377,1033]
[13.7757484837802,53.133199506188127,1033]
[13.57164762796886,51.189258703665431,1069]
[13.276927900130531,47.934826274678272,-999]
[13.86081487284814,53.75044822331224,1035]
[13.51861580094435,50.498642341472923,-999]
[13.234093585235779,47.243611669185931,-999]
[13.79753446594556,53.060357366664213,1030]
[13.46775523201716,49.807906172611347,-999]
[13.402122746047439,49.081709928665163,-999]
[13.736929941744441,52.370136910800518,1043]
[13.660764830028651,51.644527158594073,1055]
[14.049227493827679,54.930123113049568,-999]
[13.7295406807508,52.163532372463038,1041]
[13.606340235878861,50.962996389049351,1047]
[13.42383925438221,49.017900834915963,-999]
[13.8951921429435,53.524153626544887,1037]
[13.55327072863869,50.272384154554011,-999]
[13.377131792125081,48.326923450054977,-999]
[13.831922073664749,52.834069145394928,1032]
[13.627586050029111,50.890186084912372,1036]
[13.33229707113483,47.635831602285762,-999]
[14.063220461114099,54.66865580819271,-999]
[13.57435895855895,50.199583723968118,-999]
[13.506234584848629,49.47354154395952,-999]
[13.853494855083129,52.761220002879888,1036]
[13.774362660353949,52.035779748038138,1048]
[13.457545542175851,48.782681808834788,1114]
[13.900559373947919,53.047152912184153,1036]
[13.71740446424548,51.354387224398337,1066]
[13.41158248739997,48.100673292203567,-999]
[14.017082250047229,53.914919681702663,1027]
[13.661879488821301,50.663912241480773,-999]
[13.47908705669917,48.718865844922938,1124]
[13.41574410988235,47.992544706423942,-999]
[13.868799445687809,52.499707062800873,1042]
[13.6653078961041,50.555818506093871,-999]
[13.370991107574969,47.301446487291827,-999]
[13.80841253164346,51.809488989731577,1058]
[13.61222989172183,49.865211384175183,-999]
[14.11869221260633,54.369439715580853,-999]
[13.890182297600211,52.42685397611681,1040]
[13.56130451021815,49.174483191034987,-999]
[14.1184095542022,54.24350207031852,-999]
[13.830596225635119,51.745603941610973,1056]
[13.75463344708125,51.020015661359629,1049]
[14.141501648709831,54.305492382291689,-999]
[14.052890367612999,53.580551465025508,1030]
[13.699284337062499,50.329536326771503,-999]
[13.51714795036313,48.384480432931007,-999]
[13.986963549404409,52.890616312905848,1040]
[13.64618912407364,49.638933399635029,-999]
[13.47035002296138,47.693508686129718,-999]
[13.923809763742719,52.20054681604406,1042]
[13.720167073790931,50.256715409222103,-999]
[14.24574913645943,54.759835532497178,-999]
[14.15383817558096,54.035066406450653,-999]
[13.82169772877778,51.116223328472437,1057]
[13.599773771230961,48.849059333706627,1101]
[14.24845982519486,54.660752026967359,-999]
[13.86712348950193,51.41122457972309,1058]
[13.55099869326523,48.158208155707463,-999]
[14.17644272258336,53.971115604429883,-999]
[13.8092632491004,50.720886994773473,1043]
[13.504168475835661,47.467239332480567,-999]
[14.107503581841851,53.281337709029017,1049]
[13.75376665530254,50.030422745882348,-999]
[13.57141727749609,48.085415933842981,-999]
[13.508180797096401,47.35910686898044,-999]
[13.959785701414081,51.866163512938172,1061]
[13.757039474340891,49.922325602287437,-999]
[14.279984861194309,54.425453966042063,-999]
[14.02441221719787,52.313252860531833,1047]
[13.70482285709681,49.240690223568308,-999]
[14.20921799024976,53.744771944627523,1019]
[13.98177540329211,51.80225516489493,1062]
[13.653856685872389,48.549972007563383,1127]
[13.58843318098341,47.823804398080192,-999]
[13.921312281090501,51.112063585582199,1053]
[13.845641165160449,50.386494104727433,-999]
[14.23049867891589,53.671866066957243,1024]
[14.142400907426561,52.946950017328042,-999]
[13.7903422112448,49.69602544527072,-999]
[13.608700834722031,47.751008620909531,-999]
[14.076683636480199,52.257030965312012,1048]
[13.73727422984887,49.005432003209741,-999]
[14.408796086198141,54.815637935962613,-999]
[14.202231317983619,53.196258539448827,1051]
[13.811764639987411,49.632155205366722,-999]
[14.33481830605858,54.135120935376477,-999]
[14.24345058642225,53.41038027518664,1044]
[13.75853087618972,48.941573633045223,-999]
[13.69071992038235,48.215562774794677,-999]
[14.33622398627317,54.027088961816432,-999]
[13.95699717465159,50.777664256356047,-999]
[13.64193801481658,47.524718874928048,-999]
[14.26454327805566,53.337471341014563,1047]
[13.89924368684744,50.087338683533368,-999]
[14.44064760205816,54.589263997999417,-999]
[14.19588971704969,52.647710822271527,1050]
[14.111531797870761,51.922632027369481,1061]
[13.662045532506861,47.451917469102561,-999]
[14.38876787469883,54.078725060940307,-999]
[14.049816911915361,51.241528499119283,1054]
[13.847838408406099,49.297745503979911,-999]
[14.36815601978361,53.800722556921428,-999]
[13.98965381107349,50.551338886658392,-999]
[13.794796836463989,48.607159170556088,1124]
[14.29658976308483,53.11111256873928,1049]
[14.070456055788121,51.168656212672452,1054]
[13.74386925955751,47.916449519262741,-999]
[13.6786365042176,47.190295136341852,-999]
[14.010159925125761,50.478477932732218,-999]
[13.934825858950679,49.752926715634459,-999]
[14.31747958616894,53.03819800196716,1047]
[14.229938142268439,52.313305768810537,1049]
[13.849112597363581,48.748842560855877,-999]
[14.57352156039555,54.880151433585191,-999]
[14.16549917217769,51.632354887063983,1060]
[13.827484142142699,48.380847149312977,-999]
[14.4954470597753,54.190861720006673,-999]
[14.102697768046699,50.942316506231123,1035]
[13.90071788862142,48.998589665499857,-999]
[14.42071127114064,53.50142033756083,-999]
[14.32997754947017,52.776704594681362,-999]
[14.1050813417201,50.834242930502647,1036]
[13.780001674357599,47.582021454156973,-999]
[14.26178483232226,52.086948329065201,1058]
[14.045057889616499,50.144060827533458,-999]
[14.6032431656573,54.644814349474068,-999]
[14.35068953177375,52.703787373395649,1056]
[14.00577560448134,49.632906768641078,-999]
[14.526575085560109,53.964474526908333,-999]
[14.283425724400971,52.02299391525343,1057]
[14.19953824496312,51.297939286382231,1053]
[14.625411415271071,54.580791984122897,-999]
[14.527508842241261,53.856450924565593,-999]
[14.1370412654181,50.607897349608713,-999]
[13.93604808867366,48.664162268056351,-999]
[14.45322007676206,53.167007134402411,-999]
[14.077080831953721,49.917720879029773,-999]
[13.88311218012165,47.973585782102752,-999]
[14.382053047551169,52.477415167362373,1059]
[14.157335946123769,50.535016925861058,-999]
[13.83226920672541,47.282885024145223,-999]
[14.63452428213129,54.3104010567708,-999]
[14.16942300698781,50.516484074677138,-999]
[14.023204749305529,49.128276683065558,-999]
[14.40366897539926,52.413440598333032,1058]
[14.3166770990277,51.688573580274493,1062]
[13.9681198247818,48.437831535272167,-999]
[14.656499419795971,54.24637656857648,-999]
[14.251484654336521,50.998687701768809,1044]
[13.915219577888021,47.747259508156553,-999]
[14.578970937217649,53.557107142867537,-999]
[14.18894812243121,50.308663614111651,-999]
[13.98801990451744,48.364984259795293,-999]
[13.918359541647449,47.639146105423372,-999]
[14.41465441649961,52.142992889414607,1055]
[14.191209328624559,50.200588112685892,-999]
[13.93754765370938,47.701307606213028,-999]
[14.34787481519334,51.462203185418417,1057]
[14.132355841177731,49.51937524845993,-999]
[14.68676659272325,54.019969646265992,-999]
[14.436095416654791,52.079016081782598,1055]
[14.07492349118448,48.829075618500603,-999]
[14.002897600652069,48.103391071355873,-999]
[14.36810959847371,51.38929103729469,1059]
[14.28477429061186,50.664257477991526,-999]
[14.70731380762586,53.946998966929627,-999]
[14.610248943603469,53.222683823874981,-999]
[14.222558392245521,49.974229683443667,-999]
[14.022655018804979,48.030541353199517,-999]
[14.536455988527321,52.533258707952371,1059]
[14.16284386897782,49.284066301897091,-999]
[14.09110526540524,48.585411418432557,-999]
[14.4668161637106,51.852631959103711,1057]
[14.24349929142193,49.910295963508602,-999]
[14.817878064614931,54.409666495785302,-999]
[14.717264902295669,53.685544936360969,-999]
[14.183638092244561,49.220145961027448,-999]
[14.109062620307981,48.494632070691793,-999]
[14.64042835569882,52.996281022276257,-999]
[14.40062407408324,51.054857400946688,1045]
[14.05416620768348,47.804198020322978,-999]
[14.73763750353992,53.612572488377218,-999]
[14.335777523037169,50.364986711438988,-999]
[14.93002598406226,54.863214487758292,-999]
[14.66069179109618,52.923322615918302,-999]
[14.27354719713788,49.674976770590888,-999]
[14.251343316474831,49.469030257646438,-999]
[14.93104894346609,54.764159536896123,-999]
[14.498679061365349,51.518197358615211,1056]
[14.276665976228481,49.575853720158882,-999]
[14.847375595873549,54.07523918046035,-999]
[14.431215297866739,50.828475797392777,-999]
[14.217110392035719,48.885699712138127,-999]
[14.767261015084729,53.386155828834163,-999]
[14.518688941566809,51.445265981787351,1056]
[14.159918536677759,48.195412236069501,-999]
[14.088287321095519,47.469743794791043,-999]
[14.45111785181291,50.755557102769131,-999]
[14.36836873130834,50.030543879060929,-999]
[14.78744171006457,53.313179083304838,-999]
[14.602404509155249,51.891227607846908,1054]
[14.307439464205579,49.349484014441899,-999]
[14.108624394698751,47.405847299017147,-999]
[14.61910074462523,51.908426922169468,1054]
[14.24797696600999,48.659335646376263,-999]
[14.980215434828329,54.464714367227558,-999]
[14.548809797502759,51.21887164969278,1061]
[14.32709766844809,49.276589764282548,-999]
[14.89669798551561,53.77581767200747,-999]
[14.797041121865661,53.051721477128631,-999]
[14.267532075290401,48.586452922842213,-999]
[14.193408938530609,47.86095605378604,-999]
[14.720810097790389,52.362476502730217,-999]
[14.482946327784051,50.421112120541913,-999]
[14.13874033222586,47.170533317237691,-999]
[14.78951290256895,52.773101311520598,-999]
[14.419483170702019,49.740208067489142,-999]
[15.00877126667876,54.238272764788761,-999]
[14.741886971880501,52.298455151894743,-999]
[14.649844656949741,51.573985285443563,1056]
[15.115877168074411,54.853964190273629,-999]
[15.00840203919798,54.130281871901147,-999]
[14.5799920380011,50.88442660657347,-999]
[14.35961046001033,48.942136074820517,-999]
[14.92549831817303,53.441382119355197,-999]
[14.512968923900649,50.194720902674469,-999]
[14.300364586047751,48.251995179462192,-999]
[14.846078480773439,52.752318405442892,-999]
[14.59967711092041,50.811489503099978,-999]
[14.2434510211289,47.561719988479318,-999]
[15.03062473736335,53.967150835281132,-999]
[14.53359115408721,50.130745834282628,-999]
[14.45141797121931,49.405754641765391,-999]
[14.867114122306781,52.688276633537001,-999]
[14.771754010397171,51.964012322034563,-999]
[14.38984560321048,48.71575682204238,-999]
[15.142979064177069,54.519531619716453,-999]
[14.69901553033092,51.274625100950608,1057]
[14.33070605558315,48.025621594073243,-999]
[15.056600327307979,53.830824711209097,-999]
[14.62923594471356,50.585086513721983,-999]
[14.40920877630519,48.642857012033538,-999]
[14.97387246723938,53.141948231754249,-999]
[14.87519294768239,52.417876161442599,-999]
[14.63045455124325,50.47703877074656,-999]
[15.23971828043296,54.847639985533412,-999]
[14.800746420972789,51.737592266039407,-999]
[14.564775013514261,49.796291464774391,-999]
[15.17065000457562,54.293075058225959,-999]
[14.896063916654571,52.353833366478973,-999]
[14.500693996611639,49.106452630288082,-999]
[15.084570341026449,53.604376720063499,-999]
[14.82033527574669,51.664622940739797,-999]
[14.729116561555729,50.940175105092187,1049]
[15.190435526422959,54.220043097773647,-999]
[15.084136656964249,53.496386076683777,-999]
[14.659785609043929,50.250632895436617,-999]
[14.4411125082314,48.308393859365573,-999]
[15.002027649130239,52.807506124686597,-999]
[14.589138255976589,49.525145388732128,-999]
[14.38313324412686,47.627221627023673,-999]
[14.92451911408741,52.12740152473075,-999]
[14.680226896246889,50.186637876674659,-999]
[15.307422527292569,54.682081839252369,-999]
[15.19728700580041,53.958638247616847,-999]
[14.61355070186141,49.496962598489787,-999]
[14.53202333562394,48.771990511046198,-999]
[15.111878220187711,53.269936273137148,-999]
[14.84957601870722,51.330173014565702,1054]
[14.470842605016101,48.082006659912857,-999]
[15.21691205543179,53.885605753502666,-999]
[14.77743262491196,50.640802970373571,-999]
[14.41205988654119,47.391884669326011,-999]
[15.13142646228969,53.196919061056661,-999]
[14.76300722643475,50.40753369326422,-999]
[14.49087892451419,48.01805536686711,-999]
[15.05074347551534,52.516999534182403,-999]
[14.95300854665606,51.79295314856379,-999]
[14.710393915279649,49.852179783496823,-999]
[15.332948749863441,54.347647129462437,-999]
[14.87803327202249,51.103746599916882,1067]
[14.64414124632658,49.162500686877749,-999]
[15.24402890281932,53.659144457899053,-999]
[14.97236603825344,51.719965729026057,-999]
[14.58051071092355,48.472676608615963,-999]
[14.50230655826153,47.747536990405429,-999]
[14.89731032459316,51.030773094496539,1064]
[14.806937160193129,50.306346412407827,-999]
[15.263473661598731,53.586108961654212,-999]
[14.944843741882689,51.289359269032403,1058]
[14.73921150469674,49.625767334911238,-999]
[14.522210142190239,47.683584751533623,-999]
[15.07829292248474,52.182552573076997,-999]
[14.67312857525819,48.936094794928231,-999]
[15.47148762096934,54.73642009087451,-999]
[15.000295424223429,51.493528498678778,-999]
[14.75829667375532,49.552820993774723,-999]
[15.37892353388353,54.048123547639463,-999]
[15.27008067543446,53.324704096431198,-999]
[14.692133235677121,48.863161192399197,-999]
[14.611277132318349,48.138207703467437,-999]
[15.185574518440569,52.636021639566827,-999]
[14.925970804211209,50.696317809981693,-999]
[14.66227138627381,48.477669721325618,-999]
[15.29068948402659,53.26060071868595,-999]
[14.855539771588941,50.015909077499181,-999]
[15.49738153458852,54.509938153682178,-999]
[15.20606563776958,52.571935926159988,-999]
[14.78683306650205,49.32640512083907,-999]
[14.57028167755524,47.384282422743922,-999]
[15.49566736589575,54.401987713976837,-999]
[15.0282144316661,51.159075637790608,-999]
[14.78790361136944,49.218357316686493,-999]
[15.4038909169597,53.713686587368592,-999]
[14.9539276577083,50.469886469246873,-999]
[14.72217282723013,48.528693593317037,-999]
[15.315974252301711,53.025203652781052,-999]
[15.04726784917411,51.086084829639113,-999]
[14.832137030647459,49.360118564961617,-999]
[15.61680931341693,54.863610393909852,-999]
[14.974036976396491,50.405851525015088,-999]
[14.88448388953104,49.681447777634027,-999]
[15.336407177625739,52.961097335835767,-999]
[15.23243760873558,52.237489860433563,-999]
[14.816243408243,48.991939882034259,-999]
[15.63598139725015,54.790522993721012,-999]
[15.151935397904341,51.548649841473079,-999]
[14.750692399066191,48.302282687181922,-999]
[15.540486582777421,54.102434630462533,-999]
[15.074706019578541,50.859643600526127,-999]
[14.83505086859075,48.918990181886379,-999]
[15.449032412504581,53.414157890604663,-999]
[15.341487104632529,52.690761263472119,-999]
[15.00959595746486,50.242009671264363,-999]
[14.690236100539661,47.513361427401158,-999]
[15.259151242398991,52.011032367295989,-999]
[15.002152353904609,50.071392648505501,-999]
[15.660965990048201,54.564031056436072,-999]
[15.36176619346694,52.626655100601702,-999]
[14.93123701994384,49.382058158617419,-999]
[15.565887574768171,53.875951047411071,-999]
[15.278070623279589,51.938009025031882,-999]
[15.178745438103389,51.214198353972442,-999]
[15.679960910721549,54.490941534647433,-999]
[15.564156246084501,53.768001883903388,-999]
[15.102097828342799,50.525187917012047,-999]
[14.86413865993161,48.584522714362869,-999]
[15.47348640086466,53.079720138352421,-999]
[15.259651900430891,51.596939048075932,-999]
[15.25841895260225,51.588003666922582,-999]
[15.25718664080765,51.579068251069273,-999]
[15.255954964614981,51.57013280052989,-999]
[15.25472392359254,51.561197315318331,-999]
[15.253493517309041,51.552261795448452,-999]
[15.252263745333551,51.5433262409341,-999]
[15.25103460723559,51.534390651789117,-999]
[15.24980610258506,51.525455028027338,-999]
[15.24857823095225,51.516519369662568,-999]
[15.247350991907849,51.50758367670862,-999]
[15.246124385022959,51.498647949179272,-999]
[15.244898409869061,51.489712187088308,-999]
[15.243673066018051,51.480776390449492,-999]
[15.24244835304221,51.471840559276593,-999]
[15.24122427051422,51.462904693583312,-999]
[15.24000081800715,51.453968793383417,-999]
[15.23877799509448,51.445032858690617,-999]
[15.23755580135006,51.436096889518623,-999]
[15.236334236348171,51.427160885881101,-999]
[15.23511329966345,51.418224847791762,-999]
[15.233892990870951,51.409288775264237,-999]
[15.232673309546101,51.400352668312223,-999]
[15.23145425526476,51.391416526949349,-999]
[15.23023582760313,51.382480351189237,-999]
[15.22901802613783,51.373544141045521,-999]
[15.22780085044587,51.364607896531808,-999]
[15.226584300104649,51.355671617661699,-999]
[15.225368374691961,51.34673530444875,-999]
[15.22415307378596,51.33779895690656,-999]
[15.22293839696524,51.328862575048689,-999]
[15.221724343808759,51.319926158888677,-999]
[15.220510913895829,51.310989708440061,-999]
[15.219298106806219,51.302053223716356,-999]
[15.21808592212003,51.293116704731098,-999]
[15.21687435941778,51.284180151497779,-999]
[15.215663418280361,51.275243564029878,-999]
[15.21445309828904,51.266306942340883,-999]
[15.213243399025499,51.25737028644425,-999]
[15.212034320071769,51.248433596353429,-999]
[15.210825861010321,51.239496872081872,-999]
[15.20961802142395,51.230560113643008,-999]
[15.20841080089588,51.221623321050259,-999]
[15.207204199009681,51.212686494317019,-999]
[15.20599821534933,51.203749633456688,-999]
[15.20479284949919,51.194812738482653,-999]
[15.203588101043991,51.185875809408273,-999]
[15.20238396956886,51.176938846246912,-999]
[15.201180454659291,51.168001849011922,-999]
[15.199977555901169,51.159064817716647,-999]
[15.198775272880759,51.150127752374381,-999]
[15.197573605184701,51.141190652998468,-999]
[15.19637255240001,51.132253519602187,-999]
[15.195172114114101,51.123316352198863,-999]
[15.19397228991475,51.114379150801717,-999]
[15.192773079390109,51.105441915424073,-999]
[15.191574482128731,51.096504646079147,-999]
[15.190376497719511,51.087567342780197,-999]
[15.18917912575175,51.078630005540447,-999]
[15.187982365815129,51.069692634373133,-999]
[15.18678621749968,51.060755229291438,-999]
[15.185590680395819,51.051817790308569,-999]
[15.18439575409435,51.042880317437721,-999]
[15.183201438186449,51.033942810692061,-999]
[15.18200773226366,51.025005270084762,-999]
[15.180814635917899,51.016067695628948,-999]
[15.179622148741471,51.007130087337778,-999]
[15.17843027032702,50.998192445224383,-999]
[15.17723900026761,50.989254769301873,-999]
[15.176048338156651,50.980317059583363,-999]
[15.174858283587909,50.971379316081922,-999]
[15.173668836155571,50.962441538810637,-999]
[15.17247999545414,50.953503727782618,-999]
[15.171291761078519,50.944565883010902,-999]
[15.170104132623999,50.935628004508523,-999]
[15.1689171096862,50.926690092288531,-999]
[15.16773069186112,50.917752146363952,-999]
[15.16654487874516,50.908814166747788,-999]
[15.165359669935061,50.899876153453057,-999]
[15.164175065027941,50.890938106492769,-999]
[15.16299106362127,50.882000025879869,-999]
[15.16180766531291,50.873061911627332,-999]
[15.160624869701071,50.86412376374814,-999]
[15.15944267638435,50.855185582255231,-999]
[15.158261084961691,50.846247367161531,-999]
[15.157080095032409,50.837309118479979,-999]
[15.15589970619618,50.828370836223478,-999]
[15.15471991805307,50.819432520404931,-999]
[15.153540730203479,50.810494171037242,-999]
[15.15236214224818,50.801555788133278,-999]
[15.15118415378832,50.792617371705923,-999]
[15.15000676442539,50.783678921768022,-999]
[15.148829973761281,50.774740438332429,-999]
[15.147653781398191,50.765801921411978,-999]
[15.14647818693874,50.756863371019513,-999]
[15.14530318998586,50.747924787167797,-999]
[15.144128790142879,50.73898616986969,-999]
[15.142954987013461,50.730047519137948,-999]
[15.14178178020166,50.721108834985387,-999]
[15.140609169311841,50.712170117424748,-999]
[15.1394371539488,50.703231366468799,-999]
[15.13826573371761,50.694292582130288,-999]
[15.13709490822378,50.685353764421983,-999]
[15.13592467707312,50.676414913356552,-999]
[15.13475503987183,50.667476028946737,-999]
[15.13358599622646,50.65853711120527,-999]
[15.132417545743911,50.649598160144812,-999]
[15.131249688031451,50.640659175778048,-999]
[15.13008242269669,50.63172015811768,-999]
[15.12891574934762,50.622781107176337,-999]
[15.12774966759255,50.613842022966693,-999]
[15.12658417704019,50.604902905501383,-999]
[15.12541927729956,50.595963754793019,-999]
[15.124254967980081,50.58702457085424,-999]
[15.12309124869148,50.578085353697652,-999]
[15.12192811904387,50.569146103335832,-999]
[15.12076557864771,50.560206819781392,-999]
[15.119603627113809,50.551267503046901,-999]
[15.11844226405333,50.542328153144908,-999]
[15.11728148907779,50.533388770087988,-999]
[15.116121301799049,50.524449353888677,-999]
[15.11496170182933,50.515509904559522,-999]
[15.11380268878121,50.506570422113008,-999]
[15.112644262267599,50.497630906561689,-999]
[15.11148642190177,50.488691357918043,-999]
[15.110329167297341,50.479751776194568,-999]
[15.109172498068281,50.470812161403728,-999]
[15.108016413828921,50.461872513558021,-999]
[15.106860914193909,50.452932832669887,-999]
[15.105705998778269,50.443993118751777,-999]
[15.10455166719737,50.435053371816132,-999]
[15.10339791906692,50.426113591875378,-999]
[15.10224475400298,50.417173778941937,-999]
[15.101092171621939,50.408233933028207,-999]
[15.09994017154057,50.399294054146587,-999]
[15.09878875337596,50.390354142309462,-999]
[15.097637916745541,50.38141419752921,-999]
[15.096487661267121,50.372474219818201,-999]
[15.095337986558819,50.363534209188771,-999]
[15.094188892239121,50.354594165653289,-999]
[15.09304037792683,50.345654089224062,-999]
[15.091892443241139,50.336713979913434,-999]
[15.09074508780153,50.327773837733687,-999]
[15.08959831122788,50.318833662697173,-999]
[15.088452113140351,50.309893454816127,-999]
[15.08730649315951,50.300953214102897,-999]
[15.086161450906211,50.292012940569691,-999]
[15.08501698600169,50.283072634228809,-999]
[15.083873098067491,50.274132295092492,-999]
[15.082729786725521,50.265191923172956,-999]
[15.08158705159803,50.256251518482479,-999]
[15.08044489230759,50.247311081033253,-999]
[15.079303308477121,50.238370610837478,-999]
[15.078162299729881,50.229430107907348,-999]
[15.07702186568946,50.220489572255097,-999]
[15.075882005979819,50.21154900389287,-999]
[15.07474272022521,50.202608402832837,-999]
[15.07360400805025,50.193667769087163,-999]
[15.072465869079901,50.184727102668013,-999]
[15.071328302939429,50.175786403587487,-999]
[15.07019130925447,50.166845671857743,-999]
[15.06905488765098,50.157904907490902,-999]
[15.067919037755249,50.148964110499037,-999]
[15.06678375919391,50.14002328089429,-999]
[15.06564905159393,50.13108241868872,-999]
[15.06451491458261,50.12214152389442,-999]
[15.06338134778758,50.113200596523441,-999]
[15.0622483508368,50.104259636587862,-999]
[15.06111592335858,50.095318644099713,-999]
[15.05998406498156,50.086377619071037,-999]
[15.058852775334699,50.077436561513871,-999]
[15.057722054047289,50.068495471440222,-999]
[15.05659190074898,50.0595543488621,-999]
[15.05546231506972,50.050613193791513,-999]
[15.054333296639809,50.041672006240432,-999]
[15.05320484508988,50.032730786220839,-999]
[15.052076960050879,50.023789533744711,-999]
[15.0509496411541,50.014848248824002,-999]
[15.04982288803115,50.005906931470648,-999]
[15.048696700313981,49.996965581696607,-999]
[15.047571077634871,49.988024199513802,-999]
[15.046446019626419,49.979082784934143,-999]
[15.04532152592156,49.970141337969537,-999]
[15.04419759615355,49.9611998586319,-999]
[15.04307422995598,49.952258346933121,-999]
[15.04195142696277,49.943316802885057,-999]
[15.04082918680815,49.934375226499583,-999]
[15.0397075091267,49.925433617788578,-999]
[15.03858639355331,49.916491976763872,-999]
[15.037465839723209,49.907550303437311,-999]
[15.03634584727193,49.898608597820733,-999]
[15.035226415835361,49.889666859925953,-999]
[15.034107545049689,49.880725089764773,-999]
[15.03298923455143,49.871783287348997,-999]
[15.03187148397744,49.862841452690432,-999]
[15.030754292964881,49.853899585800853,-999]
[15.02963766115125,49.84495768669202,-999]
[15.028521588174369,49.836015755375698,-999]
[15.02740607367236,49.827073791863647,-999]
[15.026291117283691,49.818131796167627,-999]
[15.02517671864714,49.809189768299333,-999]
[15.02406287740183,49.800247708270533,-999]
[15.02294959318716,49.791305616092892,-999]
[15.021836865642911,49.782363491778163,-999]
[15.020724694409109,49.773421335337993,-999]
[15.01961307912616,49.764479146784097,-999]
[15.01850201943479,49.755536926128173,-999]
[15.017391514975991,49.746594673381843,-999]
[15.016281565391131,49.737652388556768,-999]
[15.01517217032187,49.728710071664629,-999]
[15.01406332941019,49.719767722717052,-999]
[15.012955042298399,49.710825341725652,-999]
[15.0118473086291,49.701882928702041,-999]
[15.010740128045249,49.692940483657843,-999]
[15.009633500190089,49.683998006604668,-999]
[15.008527424707189,49.675055497554098,-999]
[15.00742190124044,49.666112956517694,-999]
[15.006316929434041,49.657170383507072,-999]
[15.005212508932511,49.648227778533737,-999]
[15.004108639380689,49.639285141609292,-999]
[15.00300532042373,49.630342472745262,-999]
[15.001902551707079,49.621399771953158,-999]
[15.000800332876519,49.612457039244553,-999]
[14.999698663578149,49.603514274630918,-999]
[14.998597543458381,49.59457147812379,-999]
[14.997496972163921,49.585628649734659,-999]
[14.996396949341809,49.576685789474993,-999]
[14.995297474639379,49.56774289735629,-999]
[14.9941985477043,49.558799973390002,-999]
[14.99310016818453,49.549857017587613,-999]
[14.992002335728349,49.540914029960547,-999]
[14.990905049984359,49.531971010520273,-999]
[14.98980831060147,49.523027959278203,-999]
[14.98871211722887,49.514084876245761,-999]
[14.9876164695161,49.505141761434359,-999]
[14.98652136711299,49.496198614855409,-999]
[14.985426809669679,49.487255436520307,-999]
[14.98433279683662,49.478312226440437,-999]
[14.98323932826457,49.469368984627167,-999]
[14.982146403604609,49.460425711091872,-999]
[14.98105402250812,49.451482405845923,-999]
[14.979962184626769,49.442539068900643,-999]
[14.97887088961256,49.433595700267368,-999]
[14.97778013711779,49.424652299957458,-999]
[14.97668992679508,49.415708867982239,-999]
[14.97560025829732,49.406765404352981,-999]
[14.974511131277749,49.397821909081017,-999]
[14.973422545389891,49.388878382177658,-999]
[14.97233450028757,49.37993482365416,-999]
[14.971246995624931,49.370991233521814,-999]
[14.970160031056411,49.362047611791873,-999]
[14.96907360623675,49.353103958475621,-999]
[14.967987720821011,49.344160273584279,-999]
[14.96690237446454,49.335216557129101,-999]
[14.965817566823,49.326272809121313,-999]
[14.96473329755235,49.31732902957215,-999]
[14.963649566308851,49.308385218492809,-999]
[14.96256637274908,49.29944137589451,-999]
[14.961483716529891,49.290497501788437,-999]
[14.960401597308479,49.281553596185788,-999]
[14.959320014742289,49.272609659097739,-999]
[14.958238968489111,49.263665690535447,-999]
[14.957158458207021,49.254721690510081,-999]
[14.95607848355438,49.24577765903279,-999]
[14.95499904418989,49.236833596114707,-999]
[14.953920139772499,49.227889501766988,-999]
[14.9528417699615,49.21894537600074,-999]
[14.95176393441646,49.210001218827067,-999]
[14.95068663279725,49.201057030257118,-999]
[14.949609864764049,49.19211281030195,-999]
[14.948533629977341,49.183168558972667,-999]
[14.947457928097871,49.174224276280349,-999]
[14.94638275878671,49.165279962236077,-999]
[14.94530812170524,49.156335616850903,-999]
[14.944234016515111,49.147391240135867,-999]
[14.943160442878259,49.138446832102041,-999]
[14.94208740045698,49.129502392760457,-999]
[14.9410148889138,49.120557922122138,-999]
[14.93994290791157,49.111613420198097,-999]
[14.93887145711343,49.102668886999339,-999]
[14.93780053618282,49.093724322536879,-999]
[14.936730144783469,49.084779726821722,-999]
[14.935660282579409,49.075835099864833,-999]
[14.934590949234959,49.066890441677167,-999]
[14.93352214441472,49.057945752269738,-999]
[14.93245386778362,49.049001031653503,-999]
[14.93138611900685,49.040056279839348,-999]
[14.930318897749901,49.031111496838292,-999]
[14.929252203678571,49.022166682661201,-999]
[14.928186036458939,49.013221837319058,-999]
[14.92712039575736,49.004276960822743,-999]
[14.92605528124051,48.995332053183162,-999]
[14.924990692575349,48.986387114411237,-999]
[14.92392662942911,48.977442144517831,-999]
[14.922863091469329,48.968497143513851,-999]
[14.92180007836385,48.95955211141014,-999]
[14.920737589780771,48.950607048217591,-999]
[14.9196756253885,48.941661953947047,-999]
[14.91861418485575,48.932716828609337,-999]
[14.91755326785148,48.923771672215338,-999]
[14.916492874044989,48.914826484775858,-999]
[14.91543300310583,48.905881266301719,-999]
[14.91437365470385,48.896936016803721,-999]
[14.913314828509201,48.8879907362927,-999]
[14.912256524192291,48.879045424779427,-999]
[14.91119874142384,48.870100082274703,-999]
[14.910141479874859,48.861154708789293,-999]
[14.909084739216629,48.852209304333989,-999]
[14.90802851912073,48.843263868919543,-999]
[14.906972819259011,48.834318402556697,-999]
[14.90591763930362,48.825372905256209,-999]
[14.904862978927,48.81642737702883,-999]
[14.90380883780186,48.807481817885261,-999]
[14.9027552156012,48.798536227836237,-999]
[14.90170211199831,48.789590606892482,-999]
[14.90064952666676,48.780644955064687,-999]
[14.899597459280409,48.771699272363563,-999]
[14.898545909513381,48.762753558799773,-999]
[14.89749487704011,48.75380781438399,-999]
[14.8964443615353,48.744862039126929,-999]
[14.89539436267393,48.735916233039219,-999]
[14.89434488013128,48.72697039613152,-999]
[14.8932959135829,48.718024528414489,-999]
[14.892247462704621,48.709078629898741,-999]
[14.89119952717256,48.700132700594928,-999]
[14.890152106663111,48.691186740513672,-999]
[14.889105200852949,48.682240749665567,-999]
[14.888058809419039,48.673294728061236,-999]
[14.887012932038621,48.664348675711267,-999]
[14.885967568389219,48.655402592626267,-999]
[14.88492271814861,48.646456478816788,-999]
[14.883878380994901,48.637510334293417,-999]
[14.88283455660642,48.62856415906672,-999]
[14.881791244661819,48.619617953147262,-999]
[14.880748444840011,48.610671716545568,-999]
[14.879706156820189,48.601725449272188,-999]
[14.878664380281821,48.592779151337652,-999]
[14.87762311490467,48.583832822752512,-999]
[14.87658236036874,48.574886463527243,-999]
[14.875542116354341,48.565940073672373,-999]
[14.87450238254206,48.556993653198397,-999]
[14.873463158612751,48.548047202115796,-999]
[14.872424444247541,48.539100720435087,-999]
[14.871386239127849,48.530154208166707,-999]
[14.87034854293535,48.521207665321157,-999]
[14.869311355352,48.512261091908883,-999]
[14.868274676060039,48.503314487940322,-999]
[14.867238504741991,48.494367853425928,-999]
[14.866202841080611,48.485421188376137,-999]
[14.86516768475898,48.476474492801387,-999]
[14.864133035460419,48.467527766712102,-999]
[14.86309889286853,48.45858101011865,-999]
[14.86206525666721,48.449634223031481,-999]
[14.861032126540589,48.44068740546097,-999]
[14.8599995021731,48.431740557417513,-999]
[14.858967383249441,48.422793678911482,-999]
[14.857935769454579,48.41384676995326,-999]
[14.856904660473759,48.404899830553198,-999]
[14.855874055992491,48.395952860721657,-999]
[14.85484395569655,48.387005860469003,-999]
[14.853814359272009,48.37805882980556,-999]
[14.852785266405171,48.369111768741647,-999]
[14.851756676782649,48.360164677287621,-999]
[14.850728590091309,48.351217555453758,-999]
[14.84970100601827,48.342270403250417,-999]
[14.84867392425096,48.333323220687873,-999]
[14.84764734447703,48.324376007776408,-999]
[14.846621266384441,48.315428764526331,-999]
[14.845595689661399,48.306481490947903,-999]
[14.84457061399638,48.297534187051397,-999]
[14.84354603907814,48.288586852847097,-999]
[14.84252196459569,48.279639488345232,-999]
[14.84149839023832,48.270692093556058,-999]
[14.84047531569558,48.261744668489818,-999]
[14.839452740657279,48.252797213156732,-999]
[14.83843066481352,48.243849727567053,-999]
[14.837409087854651,48.234902211730947,-999]
[14.836388009471261,48.225954665658662,-999]
[14.835367429354269,48.217007089360401,-999]
[14.834347347194811,48.208059482846338,-999]
[14.8333277626843,48.199111846126662,-999]
[14.832308675514421,48.190164179211557,-999]
[14.8312900853771,48.181216482111203,-999]
[14.830271991964571,48.172268754835741,-999]
[14.829254394969301,48.163320997395317,-999]
[14.82823729408401,48.154373209800127,-999]
[14.82722068900171,48.145425392060282,-999]
[14.82620457941568,48.136477544185887,-999]
[14.82518896501942,48.127529666187101,-999]
[14.82417384550673,48.118581758074043,-999]
[14.82315922057168,48.109633819856811,-999]
[14.822145089908551,48.100685851545499,-999]
[14.821131453211949,48.091737853150228,-999]
[14.82011831017669,48.082789824681051,-999]
[14.8191056604979,48.073841766148078,-999]
[14.818093503870911,48.064893677561351,-999]
[14.81708183999136,48.055945558930958,-999]
[14.816070668555129,48.046997410266947,-999]
[14.81505998925836,48.038049231579372,-999]
[14.81404980179745,48.029101022878272,-999]
[14.813040105869071,48.020152784173668,-999]
[14.812030901170139,48.011204515475619,-999]
[14.811022187397841,48.002256216794123,-999]
[14.810013964249601,47.993307888139192,-999]
[14.80900623142314,47.984359529520823,-999]
[14.807998988616401,47.975411140949028,-999]
[14.806992235527609,47.966462722433803,-999]
[14.805985971855231,47.957514273985097,-999]
[14.80498019729799,47.948565795612929,-999]
[14.80397491155489,47.939617287327231,-999]
[14.802970114325159,47.930668749137979,-999]
[14.801965805308329,47.921720181055129,-999]
[14.800961984204131,47.912771583088627,-999]
[14.799958650712581,47.903822955248387,-999]
[14.79895580453397,47.894874297544369,-999]
[14.797953445368799,47.885925609986487,-999]
[14.79695157291788,47.876976892584658,-999]
[14.795950186882219,47.868028145348802,-999]
[14.79494928696314,47.859079368288782,-999]
[14.79394887286216,47.850130561414531,-999]
[14.7929489442811,47.841181724735918,-999]
[14.79194950092201,47.832232858262827,-999]
[14.79095054248719,47.823283962005142,-999]
[14.78995206867922,47.814335035972711,-999]
[14.788954079200909,47.805386080175403,-999]
[14.787956573755331,47.796437094623037,-999]
[14.786959552045801,47.787488079325513,-999]
[14.78596301377589,47.778539034292628,-999]
[14.784966958649431,47.769589959534237,-999]
[14.783971386370499,47.760640855060132,-999]
[14.78297629664344,47.751691720880139,-999]
[14.78198168917282,47.742742557004078,-999]
[14.78098756366348,47.73379336344172,-999]
[14.779993919820489,47.72484414020289,-999]
[14.779000757349211,47.715894887297367,-999]
[14.778008075955221,47.706945604734919,-999]
[14.777015875344331,47.697996292525318,-999]
[14.776024155222659,47.689046950678353,-999]
[14.775032915296521,47.680097579203753,-999]
[14.774042155272509,47.671148178111267,-999]
[14.77305187485746,47.662198747410663,-999]
[14.77206207375845,47.653249287111649,-999]
[14.77107275168281,47.644299797223979,-999]
[14.77008390833813,47.635350277757361,-999]
[14.76909554343222,47.626400728721507,-999]
[14.76810765667318,47.617451150126143,-999]
[14.767120247769309,47.608501541980971,-999]
[14.76613331642919,47.599551904295637,-999]
[14.76514686236164,47.590602237079892,-999]
[14.76416088527573,47.581652540343377,-999]
[14.763175384880761,47.572702814095777,-999]
[14.76219036088629,47.563753058346748,-999]
[14.76120581300213,47.554803273105961,-999]
[14.76022174093832,47.545853458383071,-999]
[14.75923814440516,47.536903614187707,-999]
[14.75825502311319,47.527953740529497,-999]
[14.757272376773191,47.519003837418119,-999]
[14.756290205096199,47.510053904863163,-999]
[14.75530850779349,47.501103942874238,-999]
[14.75432728457657,47.492153951460978,-999]
[14.75334653515722,47.483203930632961,-999]
[14.752366259247429,47.474253880399807,-999]
[14.751386456559461,47.465303800771103,-999]
[14.75040712680579,47.456353691756412,-999]
[14.74942826969918,47.447403553365334,-999]
[14.74844988495259,47.438453385607417,-999]
[14.74747197227925,47.429503188492227,-999]
[14.746494531392621,47.420552962029333,-999]
[14.745517562006411,47.411602706228273,-999]
[14.74454106383455,47.402652421098573,-999]
[14.743565036591249,47.393702106649798,-999]
[14.74258947999094,47.384751762891447,-999]
[14.74161439374828,47.375801389833079,-999]
[14.740639777578179,47.36685098748417,-999]
[14.739665631195811,47.357900555854243,-999]
[14.73869195431655,47.348950094952777,-999]
[14.73771874665603,47.33999960478932,-999]
[14.736746007930121,47.331049085373287,-999]
[14.73577373785495,47.322098536714222,-999]
[14.734801936146861,47.31314795882156,-999]
[14.73383060252244,47.304197351704786,-999]
[14.73285973669852,47.295246715373352,-999]
[14.731889338392159,47.286296049836693,-999]
[14.73091940732068,47.277345355104302,-999]
[14.729949943201619,47.268394631185558,-999]
[14.728980945752751,47.259443878089947,-999]
[14.728012414692101,47.250493095826883,-999]
[14.72704434973793,47.24154228440576,-999]
[14.726076750608719,47.232591443836007,-999]
[14.72510961702322,47.223640574127053,-999]
[14.724142948700379,47.214689675288263,-999]
[14.72317674535941,47.205738747329043,-999]
[14.722211006719739,47.196787790258782,-999]
[14.72124573250106,47.187836804086849,-999]
[14.720280922423269,47.178885788822633,-999]
[14.719316576206531,47.169934744475484,-999]
[14.7183526935712,47.16098367105478,-999]
[14.71738927423791,47.152032568569858,-999]
[14.71642631792751,47.143081437030069,-999]
[14.715463824361089,47.134130276444758,-999]

{"sheet":"BERECHNUNG","index":10,"n_rows":36,"n_cols":50,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,36,1,37],[1,11,1,28],[1,39,1,49],[1,3,1,10],[1,29,1,34]]}
[]
[null,null,null,"Ertrag",null,null,null,null,null,null,null,"Einnahmen",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ausgaben",null,null,null,null,null,null,"Strombezugspreis",null,null,"Dyn. Amortisation"]
[]
[null,"Nutzungs-dauer",null,"Solarer Ertrag mit Degradation","Solarer Ertrag mit Degradation kumuliert","Solarer Ertrag mit Degradation \nBW","Solarer Ertrag mit Degradation \nBW kumuliert","Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung","Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nkumuliert","Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW","Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW kumuliert","Einsparung durch Eigenverbrauch","Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW","Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW kumuliert","Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung","Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW","Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung \nBW kumuliert","Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung","Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW","Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung \nBW kumuliert","Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung","Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW","Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung \nBW kumuliert","Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung","Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW","Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung BW kumuliert","Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung","Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW","Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung \nBW kumuliert","Pflicht zur \nEEG-Umlage","Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW","Pflicht zur \nEEG-Umlage \nBW kumuliert","Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung","Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW","Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung \nBW kumuliert",null,"Bezugspreis mit Steigerung","Durchscnittlicher Bezugspreis",null,"Jährliche OPEX-Kosten PV","Jährliche OPEX-Kosten BAT","Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW","Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW","Investition PV-Batterie-System","Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins","Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert","Amortisationsrechnung ohne Abr.","Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins mit Abr.","Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.","Amortisationsrechnung mit Abr."]
[null,0,null,"[kWh/a]","[kWh]","[kWh/a]","[kWh]","[kWh/a]","[kWh]","[kWh/a]","[kWh]","[EUR/a]","[EUR/a]","[EUR]","[EUR/a]","[EUR/a]","[EUR]","[EUR/a]","[EUR/a]","[EUR]","[EUR/a]","[EUR/a]","[EUR]","[EUR/a]","[EUR/a]","[EUR]","[EUR/a]","[EUR/a]","[EUR]","[EUR/a]","[EUR/a]","[EUR]","[EUR/a]","[EUR/a]","[EUR]",null,"[EUR/kWh]","[EUR/kWh]",null,"[EUR/a]","[EUR/a]","[EUR/a]","[EUR/a]",{"$f":"CAPEX_der_PV_Anlage+Sonstiger_CAPEX_der_PV_Anlage+CAPEX_der_Batterie","v":0},{"$f":"-AR5","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":0},"[EUR]",{"$f":"-AR5","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins mit Abr.]]","v":0},"[EUR]"]
[null,1,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9589.4662500000013},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":9589.4662500000013},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9533.3875000000025},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":9533.3875000000025},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9546.3136518750016},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":9546.3136518750016},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9490.4872562500022},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":9490.4872562500022},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":503.6387674500001},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":500.69351150000011},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":500.69351150000011},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":501.37239299647513},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":498.44039069825016},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":498.44039069825016},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":650.54939040000011},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":646.7450080000001},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":646.7450080000001},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":647.62191814320022},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":643.83465546400021},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":643.83465546400021},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,{"$f":"Netto_Strombezugspreis_aktuell*(1+(Strompreissteigerung/100))^B6","v":0.2626},{"$f":"AVERAGE(Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]])","v":0.2626},null,{"$f":"Jährliche_OPEX_Kosten_PV","v":0},{"$f":"Jährliche_OPEX_Kosten_Batterie","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1147.4385195000002},{"$f":"AT5+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":1147.4385195000002},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":1147.4385195000002},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1142.2750461622504},{"$f":"AW5+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins mit Abr.]]","v":1142.2750461622504},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":1142.2750461622504}]
[null,2,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9565.4925843750007},{"$f":"E6+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":19154.958834375},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9453.9426041666684},{"$f":"G6+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":18987.330104166671},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9522.4478677453135},{"$f":"I6+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":19068.761519620315},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9411.3998624479191},{"$f":"K6+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":18901.887118697923},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":507.40346723668881},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":501.48627622654175},{"$f":"N6+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":1002.1797877265419},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":505.12015163412372},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":499.22958798352232},{"$f":"Q6+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":997.66997868177248},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":648.92301692400008},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":641.35546626666678},{"$f":"T6+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":1288.1004742666669},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":646.00286334784209},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":638.46936666846682},{"$f":"W6+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":1282.304022132467},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z6+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC6+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF6+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI6+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.26522600000000002,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK7)","v":0.26391300000000001},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1142.8417424932086},{"$f":"AT6+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":2290.280261993209},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":2290.280261993209},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1137.6989546519892},{"$f":"AW6+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":2285.116788655459},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":2285.116788655459}]
[null,3,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9541.5788529140646},{"$f":"E7+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":28696.537687289063},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9375.1597491319462},{"$f":"G7+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":28362.489853298619},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9498.6417480759519},{"$f":"I7+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":28567.403267696267},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9332.9715302608529},{"$f":"K7+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":28234.858648958776},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":511.19630815428309},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":502.2802961639004},{"$f":"N7+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":1504.4600838904423},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":508.89592476758884},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":500.02003483116289},{"$f":"Q7+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":1497.6900135129354},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":647.30070938169013},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":636.01083738111117},{"$f":"T7+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":1924.1113116477782},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":644.38785618947259},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":633.14878861289628},{"$f":"W7+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":1915.4528107453634},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z7+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC7+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF7+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI7+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.26787825999999998,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK8)","v":0.2652347533333333},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1138.2911335450117},{"$f":"AT7+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":3428.5713955382207},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":3428.5713955382207},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1133.1688234440592},{"$f":"AW7+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":3423.4079222004707},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":3423.4079222004707}]
[null,4,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9517.7249057817789},{"$f":"E8+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":38214.262593070845},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9297.0334178891808},{"$f":"G8+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":37659.523271187798},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9474.8951437057622},{"$f":"I8+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":38042.298411402029},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9255.1967675086817},{"$f":"K8+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":37490.055416467454},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":515.01750055773641},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":503.07557329949344},{"$f":"N8+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":2007.5356571899358},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":512.69992180522672},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":500.81173321964582},{"$f":"Q8+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":1998.5017467325811},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":645.68245760823595},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":630.71074706960212},{"$f":"T8+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":2554.8220587173801},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":642.77688654899896},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":627.87254870778895},{"$f":"W8+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":2543.3253594531525},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z8+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC8+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF8+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI8+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.27055704260000002,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK9)","v":0.26656532565000002},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1133.7863203690956},{"$f":"AT8+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":4562.3577159073166},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":4562.3577159073166},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1128.6842819274348},{"$f":"AW8+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":4557.1942425695661},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":4557.1942425695661}]
[null,5,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9493.9305935173252},{"$f":"E9+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":47708.193186588171},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9219.5581394067722},{"$f":"G9+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":46879.081410594568},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9451.2079058464969},{"$f":"I9+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":47493.506317248524},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9178.0701277794415},{"$f":"K9+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":46668.125544246897},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":518.86725637440543},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":503.87210962388423},{"$f":"N9+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":2511.4077668138202},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":516.53235372072061},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":501.60468513057674},{"$f":"Q9+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":2500.1064318631579},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":644.06825146421534},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":625.45482417735536},{"$f":"T9+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":3180.2768828947355},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":641.16994433262641},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":622.64027746855731},{"$f":"W9+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":3165.96563692171},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z9+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC9+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF9+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI9+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.27326261302599997,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK10)","v":0.26790478312520005},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1129.3269338012396},{"$f":"AT9+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":5691.6846497085562},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":5691.6846497085562},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1124.2449625991339},{"$f":"AW9+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":5686.5211763708057},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":5686.5211763708057}]
[null,6,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9470.1957670335323},{"$f":"E10+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":57178.388953621703},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9142.7284882450476},{"$f":"G10+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":56021.809898839616},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9427.5798860818813},{"$f":"I10+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":56921.086203330407},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9101.5862100479444},{"$f":"K10+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":55769.71175429484},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":522.74578911580431},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":504.66990713078883},{"$f":"N10+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":3016.0776739446092},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":520.39343306478315},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":502.39889254870025},{"$f":"Q10+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":3002.5053244118581},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":642.45808083555494},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":620.24270064254415},{"$f":"T10+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":3800.5195835372797},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":639.56701947179488},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":617.45160848965259},{"$f":"W10+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":3783.4172454113627},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z10+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC10+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF10+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI10+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.27599523915626006,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK11)","v":0.26925319246371004},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1124.9126077733331},{"$f":"AT10+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":6816.5972574818898},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":6816.5972574818898},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1119.8505010383528},{"$f":"AW10+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":6811.4337841441393},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":6811.4337841441393}]
[null,7,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9446.5202776159495},{"$f":"E11+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":66624.90923123766},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9066.5390841763401},{"$f":"G11+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":65088.348983015952},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9404.0109363666779},{"$f":"I11+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":66325.097139697085},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9025.7396582975471},{"$f":"K11+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":64795.451412592389},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":526.6533138894448},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":505.46896781707915},{"$f":"N11+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":3521.5466417616881},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":524.28337397694236},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":503.19435746190231},{"$f":"Q11+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":3505.6996818737603},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":640.85193563346604},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":615.07401147052292},{"$f":"T11+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":4415.5935950078028},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":637.96810192311546},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":612.30617841890557},{"$f":"W11+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":4395.7234238302681},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z11+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC11+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF11+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI11+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.27875519154782258,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK12)","v":0.27061062090429755},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1120.5429792876021},{"$f":"AT11+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":7937.1402367694918},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":7937.1402367694918},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1115.500535880808},{"$f":"AW11+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":7931.9767634317413},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":7931.9767634317413}]
[null,8,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9422.9039769219089},{"$f":"E12+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":76047.813208159569},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8990.9845918082046},{"$f":"G12+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":74079.333574824152},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9380.5009090257608},{"$f":"I12+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":75705.598048722852},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8950.5251611450694},{"$f":"K12+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":73745.976573737455},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":530.59004741076853},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":506.26929368278974},{"$f":"N12+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":4027.8159354444779},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":528.20239219742007},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":503.99108186121714},{"$f":"Q12+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":4009.6907637349773},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":639.24980579438238},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":609.94839470826878},{"$f":"T12+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":5025.5419897160718},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":636.37318166830767},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":607.20362693208153},{"$f":"W12+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":5002.9270507623496},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z12+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC12+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF12+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI12+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.28154274346330088,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK13)","v":0.27197713622417297},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1116.2176883910586},{"$f":"AT12+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":9053.3579251605497},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":9053.3579251605497},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1111.1947087932986},{"$f":"AW12+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":9048.1944518227992},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":9048.1944518227992}]
[null,9,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9399.3467169796058},{"$f":"E13+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":85447.159925139174},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8916.0597202098052},{"$f":"G13+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":82995.393295033951},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9357.0496567531973},{"$f":"I13+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":85062.647705476047},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8875.9374514688607},{"$f":"K13+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":82621.914025206323},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":534.5562080151642},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":507.07088673112094},{"$f":"N13+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":4534.8868221755984},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":532.15070507909593},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":504.78906774083089},{"$f":"Q13+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":4514.4798314758082},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":637.65168127989648},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":604.86549141903322},{"$f":"T13+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":5630.4074811351047},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":634.78224871413704},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":602.14359670764759},{"$f":"W13+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":5605.0706474699973},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z13+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC13+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF13+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI13+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.28435817089793392,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK14)","v":0.27335280674347978},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1111.9363781501543},{"$f":"AT13+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":10165.294303310704},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":10165.294303310704},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1106.9326644484786},{"$f":"AW13+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":10160.130829972954},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":10160.130829972954}]
[null,10,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9375.848350187156},{"$f":"E14+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":94823.008275326327},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8841.75922254139},{"$f":"G14+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":91837.152517575334},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9333.6570326113142},{"$f":"I14+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":94396.304738087361},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8801.9713060399536},{"$f":"K14+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":91423.885331246274},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":538.55201567007748},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":507.87374896844523},{"$f":"N14+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":5042.7605711440438},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":536.12853159956217},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":505.5883170980872},{"$f":"Q14+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":5020.0681485738951},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":636.05755207669665},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":599.82494565720788},{"$f":"T14+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":6230.2324267923123},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":633.19529309235168},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":597.12573340175061},{"$f":"W14+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":6202.1963808717483},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z14+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC14+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF14+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI14+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.28720175260691322,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK15)","v":0.27473770132982311},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1107.6986946256532},{"$f":"AT14+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":11272.992997936357},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":11272.992997936357},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1102.7140504998379},{"$f":"AW14+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":11267.829524598606},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":11267.829524598606}]
[null,11,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9352.4087293116881},{"$f":"E15+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":104175.41700463802},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8768.077895686878},{"$f":"G15+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":100605.23041326221},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9310.3228900297854},{"$f":"I15+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":103706.62762811714},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8728.6215451562857},{"$f":"K15+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":100152.50687640256},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":542.57769198721121},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":508.67788240431179},{"$f":"N15+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":5551.4384535483559},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":540.13609237326875},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":506.38883193349233},{"$f":"Q15+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":5526.456980507387},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":634.46740819650495},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":594.82640444339779},{"$f":"T15+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":6825.0588312357104},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":631.61230485962074},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":592.14968562340255},{"$f":"W15+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":6794.3460664951508},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z15+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC15+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF15+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI15+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.2900737701329823,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK16)","v":0.27613188940283756},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1103.5042868477096},{"$f":"AT15+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":12376.497284784067},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":12376.497284784067},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1098.5385175568949},{"$f":"AW15+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":12371.333811446317},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":12371.333811446317}]
[null,12,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9329.0277074884107},{"$f":"E16+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":113504.44471212642},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8695.0105798894911},{"$f":"G16+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":109300.2409931517},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9287.0470828047128},{"$f":"I16+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":112993.67471092186},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8655.8830322799877},{"$f":"K16+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":108808.38990868255},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":546.63346023481574},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":509.48328905145218},{"$f":"N16+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":6060.9217425998086},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":544.17360966375907},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":507.19061425072061},{"$f":"Q16+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":6033.6475947581075},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":632.88123967601382},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":589.86951773970304},{"$f":"T16+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":7414.9283489754134},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":630.0332740974718},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":587.21510490987441},{"$f":"W16+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":7381.5611714050256},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z16+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC16+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF16+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI16+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.29297450783431217,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK17)","v":0.27753544093879379},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1099.3528067911552},{"$f":"AT16+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":13475.850091575223},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":13475.850091575223},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1094.405719160595},{"$f":"AW16+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":13470.686618237472},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":13470.686618237472}]
[null,13,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9305.7051382196896},{"$f":"E17+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":122810.14985034612},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8622.5521583904101},{"$f":"G17+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":117922.79315154211},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9263.8294650977023},{"$f":"I17+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":122257.50417601956},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8583.7506736776559},{"$f":"K17+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":117392.14058236021},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":550.71954535007092},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":510.28997092578351},{"$f":"N17+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":6571.2117135255921},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":548.2413073959957},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":507.9936660566176},{"$f":"Q17+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":6541.6412608147248},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":631.29903657682371},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":584.95393842520548},{"$f":"T17+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":7999.8822874006191},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":628.45819091222813},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":582.32164570229213},{"$f":"W17+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":7963.8828171073174},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z17+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC17+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF17+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI17+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.29590425291265526,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK18)","v":0.2789484264752447},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1095.243909350989},{"$f":"AT17+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":14571.094000926212},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":14571.094000926212},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1090.3153117589097},{"$f":"AW17+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":14565.930527588462},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":14565.930527588462}]
[null,14,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9282.4408753741409},{"$f":"E18+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":132092.59072572025},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8550.6975570704908},{"$f":"G18+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":126473.4907086126},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9240.6698914349581},{"$f":"I18+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":131498.17406745453},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8512.2194180636743},{"$f":"K18+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":125904.36000042388},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":554.83617395156284},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":511.09793004641608},{"$f":"N18+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":7082.3096435720081},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":552.33941116878088},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":508.79798936120727},{"$f":"Q18+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":7050.4392501759321},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":629.72078898538177},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":580.07932227166214},{"$f":"T18+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":8579.9616096722821},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":626.88704543494759},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":577.46896532143967},{"$f":"W18+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":8541.3517824287574},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z18+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC18+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF18+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI18+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.29886329544178186,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK19)","v":0.28037091711571166},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1091.1772523180782},{"$f":"AT18+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":15662.271253244291},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":15662.271253244291},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1086.2669546826469},{"$f":"AW18+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":15657.107779906541},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":15657.107779906541}]
[null,15,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9259.2347731857062},{"$f":"E19+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":141351.82549890596},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8479.4417440949037},{"$f":"G19+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":134952.93245270749},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9217.5682167063715},{"$f":"I19+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":140715.74228416089},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8441.2842562464775},{"$f":"K19+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":134345.64425667035},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":558.98357435185073},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":511.90716843565627},{"$f":"N19+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":7594.216812007664},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":556.46814826726745},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":509.60358617769583},{"$f":"Q19+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":7560.0428363536275},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":628.14648701291844},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":575.24532791939839},{"$f":"T19+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":9155.2069375916799},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":625.31982782136038},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":572.65672394376122},{"$f":"W19+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":9114.0085063725182},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z19+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC19+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF19+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI19+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.30185192839619962,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK20)","v":0.28180298453441088},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1087.1524963550546},{"$f":"AT19+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":16749.423749599344},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":16749.423749599344},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1082.260310121457},{"$f":"AW19+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":16744.260276261593},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":16744.260276261593}]
[null,16,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9236.0866862527419},{"$f":"E20+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":150587.9121851587},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8408.7797295607816},{"$f":"G20+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":143361.71218226827},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9194.5242961646054},{"$f":"I20+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":149910.26658032549},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8370.9402207777584},{"$f":"K20+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":142716.58447744811},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":563.16197657013095},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":512.71768811901291},{"$f":"N20+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":8106.9345001266765},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":560.62774767556539},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":510.41045852247737},{"$f":"Q20+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":8070.4532948761052},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":626.57612079538603},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":570.45161685340338},{"$f":"T20+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":9725.6585544450827},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":623.75652825180691},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":567.88458457756315},{"$f":"W20+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":9681.8930909500814},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z20+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC20+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF20+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI20+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.30487044768016169,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK21)","v":0.28324470098102028},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1083.1693049724163},{"$f":"AT20+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":17832.59305457176},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":17832.59305457176},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1078.2950431000404},{"$f":"AW20+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":17827.42958123401},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":17827.42958123401}]
[null,17,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9212.9964695371109},{"$f":"E21+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":159800.90865469581},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8338.7065651477751},{"$f":"G21+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":151700.41874741606},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9171.5379854241946},{"$f":"I21+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":159081.80456574968},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8301.1823856046121},{"$f":"K21+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":151017.76686305273},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":567.37161234499274},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":513.52949112520139},{"$f":"N21+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":8620.4639912518778},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":564.81844008944029},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":511.21860841513802},{"$f":"Q21+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":8581.6719032912424},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":625.0096804933977},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":565.69785337962514},{"$f":"T21+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":10291.356407824707},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":622.1971369311774},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":563.15221303941689},{"$f":"W21+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":10245.045303989498},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z21+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC21+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF21+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI21+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.3079191521569633,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK22)","v":0.28469613928548754},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1079.2273445048265},{"$f":"AT21+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":18911.820399076587},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":18911.820399076587},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1074.370821454555},{"$f":"AW21+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":18906.656925738836},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":18906.656925738836}]
[null,18,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9189.9639783632683},{"$f":"E22+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":168990.87263305907},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8269.2173437715446},{"$f":"G22+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":159969.6360911876},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9148.6091404606341},{"$f":"I22+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":168230.41370621033},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8232.0058657245718},{"$f":"K22+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":159249.77272877732},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":571.61271514727162},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":514.3425794861497},{"$f":"N22+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":9134.8065707380283},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":569.04045792910881},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":512.02803787846199},{"$f":"Q22+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":9093.6999411697052},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":623.44715629216421},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":560.98370460146168},{"$f":"T22+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":10852.340112426169},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":620.64164408884949},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":558.45927793075509},{"$f":"W22+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":10803.504581920253},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z22+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC22+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF22+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI22+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.31099834367853296,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK23)","v":0.28615737286287896},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1075.3262840876114},{"$f":"AT22+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":19987.146683164199},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":19987.146683164199},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1070.4873158092171},{"$f":"AW22+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":19981.983209826449},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":19981.983209826449}]
[null,19,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9166.9890684173606},{"$f":"E23+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":178157.86170147645},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8200.3071992401146},{"$f":"G23+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":168169.94329042771},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9125.7376176094822},{"$f":"I23+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":177356.15132381979},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8163.405816843534},{"$f":"K23+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":167413.17854562085},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":575.88552019299732},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":515.15695523700253},{"$f":"N23+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":9649.9635259750303},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":573.29403535212884},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":512.83874893843608},{"$f":"Q23+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":9606.538690108142},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":621.88853840143383},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":556.30884039644945},{"$f":"T23+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":11408.648952822619},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":619.09003997862737},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":553.80545061466546},{"$f":"W23+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":11357.310032534919},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z23+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC23+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF23+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI23+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.31410832711531822,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK24)","v":0.28762847571827049},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1071.465795633452},{"$f":"AT23+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":21058.612478797651},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":21058.612478797651},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1066.6441995531015},{"$f":"AW23+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":21053.449005459901},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":21053.449005459901}]
[null,20,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9144.0715957463181},{"$f":"E24+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":187301.93329722277},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8131.9713059131163},{"$f":"G24+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":176301.91459634082},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9102.9232735654605},{"$f":"I24+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":186459.07459738525},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8095.3774350365084},{"$f":"K24+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":175508.55598065734},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":580.1902644564401},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":515.97262041612805},{"$f":"N24+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":10165.936146391159},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":577.57940826638617},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":513.6507436242556},{"$f":"Q24+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":10120.189433732397},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":620.33381705543025},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":551.67293339314585},{"$f":"T24+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":11960.321886215765},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*EEG_Vergütung*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":617.54231487868083},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":549.19040519287671},{"$f":"W24+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":11906.500437727795},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z24+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_gefördert,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC24+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF24+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI24+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.31724941038647142,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK25)","v":0.28910952245168053},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1067.6455538092739},{"$f":"AT24+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":22126.258032606926},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":22126.258032606926},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":1062.8411488171323},{"$f":"AW24+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":22121.094559269175},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":22121.094559269175}]
[null,21,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9121.2114167569525},{"$f":"E25+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":196423.14471397974},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8064.2048783638393},{"$f":"G25+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":184366.11947470467},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9080.1659653815459},{"$f":"I25+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":195539.24056276679},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8027.9159564112015},{"$f":"K25+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":183536.47193706853},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":584.52718668325201},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":516.78957706512017},{"$f":"N25+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":10682.725723456279},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":581.89681434317731},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":514.46402396832707},{"$f":"Q25+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":10634.653457700724},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Direktvermarktung_sonstige*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":218.90907400216685},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":193.54091708073213},{"$f":"T25+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":12153.862803296497},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Direktvermarktung_sonstige*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage>100,100/Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage,1))","v":217.92398316915711},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":192.66998295386884},{"$f":"W25+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":12099.170420681663},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_sonstige,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z25+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_sonstige,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC25+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF25+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI25+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.32042190449033614,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK26)","v":0.29060058826304513},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":710.3304941458523},{"$f":"AT25+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":22836.588526752777},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":22836.588526752777},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":707.13400692219591},{"$f":"AW25+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":22831.425053415027},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":22831.425053415027}]
[null,22,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9098.4083882150608},{"$f":"E26+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":205521.5531021948},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":7997.0031710441408},{"$f":"G26+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":192363.12264574881},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9057.4655504680941},{"$f":"I26+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":204596.70611323489},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":7961.0166567744436},{"$f":"K26+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":191497.48859384298},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":588.89652740370946},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":517.60782722880674},{"$f":"N26+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":11200.333550685085},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":586.2464930303928},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":515.27859200627711},{"$f":"Q26+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":11149.932049707002},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Direktvermarktung_sonstige*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":218.36180131716148},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":191.9280761050594},{"$f":"T26+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":12345.790879401557},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Direktvermarktung_sonstige*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage>100,100/Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage,1))","v":217.37917321123425},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":191.06439976258662},{"$f":"W26+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":12290.23482044425},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_sonstige,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z26+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_sonstige,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC26+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF26+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI26+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.32362612353523956,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK27)","v":0.29210174895723579},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":709.53590333386614},{"$f":"AT26+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":23546.124430086642},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":23546.124430086642},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":706.34299176886373},{"$f":"AW26+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":23540.960956748891},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":23540.960956748891}]
[null,23,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9075.6623672445239},{"$f":"E27+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":214597.21546943931},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":7930.3614779521076},{"$f":"G27+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":200293.48412370091},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9034.8218865919243},{"$f":"I27+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":213631.52799982682},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":7894.6748513013245},{"$f":"K27+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":199392.16344514431},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":593.29852894605222},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":518.42737295525239},{"$f":"N27+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":11718.760923640337},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":590.62868556579497},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":516.09444977695375},{"$f":"Q27+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":11666.026499483956},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Direktvermarktung_sonstige*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":217.81589681386859},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":190.32867547085061},{"$f":"T27+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":12536.119554872406},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Direktvermarktung_sonstige*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage>100,100/Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage,1))","v":216.83572527820616},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":189.47219643123177},{"$f":"W27+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":12479.707016875482},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_sonstige,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z27+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_sonstige,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC27+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF27+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI27+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.32686238477059193,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK28)","v":0.29361308094912081},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":708.75604842610301},{"$f":"AT27+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":24254.880478512743},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":24254.880478512743},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":705.56664620818549},{"$f":"AW27+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":24249.717005174993},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":24249.717005174993}]
[null,24,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9052.9732113264108},{"$f":"E28+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":223650.18868076571},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":7864.2751323025068},{"$f":"G28+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":208157.75925600342},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":9012.234831875443},{"$f":"I28+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":222643.76283170228},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":7828.8858942071465},{"$f":"K28+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":207221.04933935145},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":597.73343544992383},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":519.24821629576491},{"$f":"N28+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":12238.009139936101},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":595.04363499039926},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":516.91159932243409},{"$f":"Q28+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":12182.938098806389},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Direktvermarktung_sonstige*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":217.27135707183385},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":188.74260317526014},{"$f":"T28+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":12724.862158047667},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Direktvermarktung_sonstige*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage>100,100/Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage,1))","v":216.29363596501062},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":187.8932614609715},{"$f":"W28+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":12667.600278336453},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_sonstige,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z28+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_sonstige,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC28+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF28+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI28+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.33013100861829792,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK29)","v":0.29513466126866988},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":707.99081947102502},{"$f":"AT28+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":24962.871297983769},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":24962.871297983769},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":704.80486078340562},{"$f":"AW28+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":24957.707824646019},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":24957.707824646019}]
[null,25,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9030.3407782980958},{"$f":"E29+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":232680.52945906381},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":7798.7395061999869},{"$f":"G29+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":215956.49876220341},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":8989.7042447957556},{"$f":"I29+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":231633.46707649803},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":7763.6451784220881},{"$f":"K29+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":214984.69451777355},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":602.20149287991217},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":520.07035930489997},{"$f":"N29+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":12758.079499241001},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":599.49158616195268},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":517.73004268802811},{"$f":"Q29+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":12700.668141494418},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Direktvermarktung_sonstige*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":216.7281786791543},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":187.16974814879967},{"$f":"T29+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":12912.031906196466},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Direktvermarktung_sonstige*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage>100,100/Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage,1))","v":215.75290187509813},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":186.32748428213011},{"$f":"W29+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":12853.927762618583},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_sonstige,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z29+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_sonstige,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC29+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF29+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI29+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.33343231870448092,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK30)","v":0.29666656756610232},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":707.24010745369969},{"$f":"AT29+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":25670.11140543747},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":25670.11140543747},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":704.05752697015828},{"$f":"AW29+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":25664.94793209972},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":25664.94793209972}]
[null,26,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":9007.7649263523508},{"$f":"E30+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":241688.29438541617},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":7733.7500103149869},{"$f":"G30+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":223690.24877251839},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":8967.2299841837648},{"$f":"I30+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":240600.69706068179},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":7698.9481352685698},{"$f":"K30+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":222683.64265304213},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":606.70294903918955},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":520.89380404046619},{"$f":"N30+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":13278.973303281467},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":603.97278576851318},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":518.54978192228407},{"$f":"Q30+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":13219.217923416702},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Direktvermarktung_sonstige*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":216.18635823245643},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":185.6100002475597},{"$f":"T30+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":13097.641906444025},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Direktvermarktung_sonstige*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage>100,100/Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage,1))","v":215.21351962041035},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":184.77475524644566},{"$f":"W30+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":13038.702517865029},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_sonstige,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z30+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_sonstige,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC30+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF30+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI30+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.33676664189152572,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK31)","v":0.29820887811708013},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":706.50380428802589},{"$f":"AT30+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":26376.615209725496},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":26376.615209725496},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":703.32453716872976},{"$f":"AW30+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":26371.451736387746},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":26371.451736387746}]
[null,27,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8985.2455140364709},{"$f":"E31+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":250673.53989945265},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":7669.3020935623626},{"$f":"G31+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":231359.55086608074},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":8944.8119092233064},{"$f":"I31+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":249545.50896990509},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":7634.7902341413319},{"$f":"K31+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":230318.43288718347},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":611.23805358325728},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":521.71855256353001},{"$f":"N31+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":13800.691855844998},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":608.48748234213269},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":519.37081907699417},{"$f":"Q31+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":13738.588742493695},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Direktvermarktung_sonstige*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":215.64589233687531},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":184.0632502454967},{"$f":"T31+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":13281.705156689522},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Direktvermarktung_sonstige*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage>100,100/Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage,1))","v":214.67548582135933},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":183.23496561939194},{"$f":"W31+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":13221.937483484422},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_sonstige,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z31+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_sonstige,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC31+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF31+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI31+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.34013430831044084,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK32)","v":0.29976167182794533},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":705.78180280902666},{"$f":"AT31+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":27082.397012534522},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":27082.397012534522},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":702.60578469638608},{"$f":"AW31+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":27077.233539196772},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":27077.233539196772}]
[null,28,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8962.7824002513807},{"$f":"E32+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":259636.32229970401},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":7605.391242782679},{"$f":"G32+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":238964.94210886341},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":8922.4498794502506},{"$f":"I32+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":258467.95884935535},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":7571.1669821901578},{"$f":"K32+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":237889.59986937363},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":615.80705803379237},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":522.54460693842259},{"$f":"N32+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":14323.236462783421},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":613.03592627264038},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":520.19315620719976},{"$f":"Q32+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":14258.781898700896},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Direktvermarktung_sonstige*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":215.10677760603312},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":182.5293898267843},{"$f":"T32+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":13464.234546516307},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Direktvermarktung_sonstige*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage>100,100/Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage,1))","v":214.13879710680601},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":181.70800757256379},{"$f":"W32+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":13403.645491056986},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_sonstige,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z32+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_sonstige,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC32+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF32+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI32+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.3435356513935453,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK33)","v":0.30132502824100243},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":705.07399676520686},{"$f":"AT32+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":27787.47100929973},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":27787.47100929973},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":701.90116377976358},{"$f":"AW32+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":27782.30753596198},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":27782.30753596198}]
[null,29,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8940.3754442507525},{"$f":"E33+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":268576.69774395478},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":7542.0129824261558},{"$f":"G33+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":246506.95509128956},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":8900.1437547516252},{"$f":"I33+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":267368.102604107},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":7508.073924005239},{"$f":"K33+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":245397.67379337887},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":620.41021579259495},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":523.37196923274166},{"$f":"N33+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":14846.608432016163},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":617.6183698215284},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":521.01679537119446},{"$f":"Q33+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":14779.798694072091},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Direktvermarktung_sonstige*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":214.56901066201806},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":181.00831157822773},{"$f":"T33+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":13645.242858094534},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Direktvermarktung_sonstige*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage>100,100/Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage,1))","v":213.60345011403902},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":180.19377417612574},{"$f":"W33+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":13583.839265233111},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_sonstige,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z33+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_sonstige,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC33+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF33+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI33+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.34697100790748076,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK34)","v":0.30289902753984654},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":704.38028081096945},{"$f":"AT33+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":28491.851290110699},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":28491.851290110699},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":701.21056954732023},{"$f":"AW33+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":28486.687816772948},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":28486.687816772948}]
[null,30,null,{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":8918.0245056401254},{"$f":"E34+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]","v":277494.72224959492},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":7479.1628742392695},{"$f":"G34+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation \nBW]]","v":253986.11796552883},{"$f":"Solarer_Gesamtertrag_der_Anlage*(1-(Moduldegradation/100))^Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]*(1-(Abregelungsverluste/100))","v":8877.8933953647447},{"$f":"I34+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]","v":276245.99599947175},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":7445.5066413051927},{"$f":"K34+Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung\nBW]]","v":252843.18043468407},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":625.04778215564465},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":524.20064151736017},{"$f":"N34+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]","v":15370.809073533523},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Tabelle6[[#This Row],[Bezugspreis mit Steigerung]]*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"nein\"),(Eigenverbrauchsquote_pers/100),IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",Batterie_gewuenscht=\"ja\"),(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100),IF(Batterie_gewuenscht=\"nein\",Eigenverbrauchsquote_Basis/100,(Eigenverbauch_ohne_BAT/100)+(Eigenverbaucherhöhung/100)*(1-Batterie_Verluste/100))))","v":622.23506713594429},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":521.84173863053206},{"$f":"Q34+Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]","v":15301.640432702623},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*Direktvermarktung_sonstige*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,1)","v":214.032588135363},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":179.49990898174246},{"$f":"T34+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]","v":13824.742767076277},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*Direktvermarktung_sonstige*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(OR(Feste_EEG_Vergütung=\"nein\",Direktvermarktung=\"ja\"),0,IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage>100,100/Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage,1))","v":213.06944148875388},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":178.69215939132465},{"$f":"W34+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]","v":13762.531424624436},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_sonstige,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Z34+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(1-Eigenverbrauchsquote_pers/100),(1-(Eigenverbrauchsquote_Basis/100)))*IF(AND(Direktvermarktung=\"nein\",Feste_EEG_Vergütung=\"nein\"),Direktvermarktung_sonstige,IF(Direktvermarktung=\"ja\",Direktvermarktung_sonstige,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AC34+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AF34+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Solarer Ertrag mit Degradation + Abregelung]]*IF(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\",(Eigenverbrauchsquote_pers/100),(Eigenverbrauchsquote_Basis/100))*IF(Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage<=10, 0,1)*IF(AND(Eingabe_pers_Eigenverbrauch=\"ja\", OR(Eigenverbrauchsquote_pers=100,Eigenverbrauchsquote_pers=0)),0,1)*EEG_Umlage*(PRZNT_EEG_Umlage/100)","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"AI34+Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]","v":0},null,0.35044071798655563,{"$f":"AVERAGE($AK$6:AK35)","v":0.30448375055473687},null,0,0,{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT]]*(1+WACC_real/100)^-Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]","v":0},{"$f":"IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_des_ersten_Wechselrichters,CAPEX_des_Ersatz_Wechselrichters,IF(Tabelle1[[#This Row],[Nutzungs-dauer]]=Lebensdauer_der_ersten_Batterie,CAPEX_der_Ersatz_Batterie,0))","v":0},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":703.70055049910263},{"$f":"AT34+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":29195.551840609802},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert]]","v":29195.551840609802},{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung + Abregelung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung + Abregelung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage + Abregelung\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":700.53389802185666},{"$f":"AW34+Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":29190.388367272051},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins kumuliert mit Abr.]]","v":29190.388367272051}]
[null,"Summe",null,{"$f":"SUM(D6:D35)","v":277494.72224959492},null,{"$f":"SUM(F6:F35)","v":253986.11796552883},null,{"$f":"SUM(H6:H35)","v":276245.99599947175},null,{"$f":"SUM(J6:J35)","v":252843.18043468407},null,{"$f":"SUM(L6:L35)","v":16867.056438429045},15370.809073533523,null,16791.154684456116,15301.640432702623,null,14871.190089740527,13824.742767076277,null,14804.269734336691,13762.531424624436,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AN6:AN35)","v":0},0,0,0,0,{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":29195.551840609798},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":29195.551840609798},null,{"$f":"Tabelle4[[#This Row],[Einsparung durch Eigenverbrauch\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom mit EEG-Vergütung\nBW]]+Tabelle4[[#This Row],[Verkauf Überschussstrom Direktvermarktung\nBW]]-Tabelle4[[#This Row],[Pflicht zur \nEEG-Umlage\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten PV \nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Jährliche OPEX-Kosten BAT\nBW]]-Tabelle612[[#This Row],[Investition PV-Batterie-System]]","v":29195.551840609798},{"$f":"Tabelle612[[#This Row],[Cashflow diskontiert mit Kalkulationszins]]","v":29195.551840609798}]

{"sheet":"DATENBASIS","index":11,"n_rows":177,"n_cols":23,"rows_kept":177,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[153,1,153,5],[153,8,153,13],[164,1,164,5],[164,8,164,12],[151,1,151,25],[99,1,99,10],[124,1,124,10],[1,1,1,23],[23,1,23,25],[97,1,97,25]]}
[]
[null,"Globalstrahlung"]
[]
[null,"Ausrichtung / Neigung","Nord","Nordost","Ost","Südost","Süd","Südwest","West","Nordwest",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Abminderungsfaktoren"]
[null,"[%]","[kW/qm]","[kW/qm]","[kW/qm]","[kW/qm]","[kW/qm]","[kW/qm]","[kW/qm]","[kW/qm]",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.1000000000000001]
[null,0,{"$f":"$N$6","v":1131},1131,1131,1131,1131,1131,1131,1131,null,"Globalstrahlung nach gewähltem Standort","[kWh/qm]",{"$f":"Standort_der_Anlage","v":1131},null,null,null,null,null,null,null,1.05]
[null,5,{"$f":"($N$6)*Faktor_095","v":1074.45},{"$f":"($N$6)*Faktor_100","v":1131},{"$f":"($N$6)*Faktor_100","v":1131},{"$f":"($N$6)*Faktor_105","v":1187.55},1187.55,1187.55,{"$f":"($N$6)*Faktor_100","v":1131},{"$f":"($N$6)*Faktor_100","v":1131},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,10,{"$f":"($N$6)*Faktor_095","v":1074.45},{"$f":"($N$6)*Faktor_095","v":1074.45},{"$f":"($N$6)*Faktor_100","v":1131},1187.55,1187.55,1187.55,{"$f":"($N$6)*Faktor_100","v":1131},{"$f":"($N$6)*Faktor_095","v":1074.45},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.95]
[null,15,{"$f":"($N$6)*Faktor_090","v":1017.9},{"$f":"($N$6)*Faktor_095","v":1074.45},{"$f":"($N$6)*Faktor_100","v":1131},{"$f":"($N$6)*Faktor_105","v":1187.55},{"$f":"($N$6)*Faktor_110","v":1244.1000000000001},{"$f":"($N$6)*Faktor_105","v":1187.55},{"$f":"($N$6)*Faktor_100","v":1131},{"$f":"($N$6)*Faktor_095","v":1074.45},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.9]
[null,20,{"$f":"($N$6)*Faktor_085","v":961.35},{"$f":"($N$6)*Faktor_090","v":1017.9},{"$f":"($N$6)*Faktor_100","v":1131},{"$f":"($N$6)*Faktor_105","v":1187.55},1244.1000000000001,{"$f":"($N$6)*Faktor_105","v":1187.55},{"$f":"($N$6)*Faktor_100","v":1131},{"$f":"($N$6)*Faktor_090","v":1017.9},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.85]
[null,25,{"$f":"($N$6)*Faktor_080","v":904.80000000000007},{"$f":"($N$6)*Faktor_085","v":961.35},{"$f":"($N$6)*Faktor_100","v":1131},{"$f":"($N$6)*Faktor_110","v":1244.1000000000001},1244.1000000000001,{"$f":"($N$6)*Faktor_110","v":1244.1000000000001},{"$f":"($N$6)*Faktor_100","v":1131},{"$f":"($N$6)*Faktor_085","v":961.35},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8]
[null,30,{"$f":"($N$6)*Faktor_080","v":904.80000000000007},{"$f":"($N$6)*Faktor_085","v":961.35},{"$f":"($N$6)*Faktor_100","v":1131},{"$f":"($N$6)*Faktor_110","v":1244.1000000000001},1244.1000000000001,{"$f":"($N$6)*Faktor_110","v":1244.1000000000001},{"$f":"($N$6)*Faktor_095","v":1074.45},{"$f":"($N$6)*Faktor_085","v":961.35},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.75]
[null,35,{"$f":"($N$6)*Faktor_075","v":848.25},{"$f":"($N$6)*Faktor_080","v":904.80000000000007},{"$f":"($N$6)*Faktor_095","v":1074.45},{"$f":"($N$6)*Faktor_110","v":1244.1000000000001},1244.1000000000001,{"$f":"($N$6)*Faktor_110","v":1244.1000000000001},{"$f":"($N$6)*Faktor_095","v":1074.45},{"$f":"($N$6)*Faktor_080","v":904.80000000000007},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.7]
[null,40,{"$f":"($N$6)*Faktor_070","v":791.69999999999993},{"$f":"($N$6)*Faktor_080","v":904.80000000000007},{"$f":"($N$6)*Faktor_095","v":1074.45},{"$f":"($N$6)*Faktor_110","v":1244.1000000000001},1244.1000000000001,{"$f":"($N$6)*Faktor_105","v":1187.55},{"$f":"($N$6)*Faktor_095","v":1074.45},{"$f":"($N$6)*Faktor_075","v":848.25},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.65]
[null,50,{"$f":"($N$6)*Faktor_060","v":678.6},{"$f":"($N$6)*Faktor_070","v":791.69999999999993},{"$f":"($N$6)*Faktor_090","v":1017.9},{"$f":"($N$6)*Faktor_105","v":1187.55},1244.1000000000001,{"$f":"($N$6)*Faktor_105","v":1187.55},{"$f":"($N$6)*Faktor_090","v":1017.9},{"$f":"($N$6)*Faktor_070","v":791.69999999999993},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6]
[null,60,{"$f":"($N$6)*Faktor_055","v":622.05000000000007},{"$f":"($N$6)*Faktor_065","v":735.15},{"$f":"($N$6)*Faktor_085","v":961.35},{"$f":"($N$6)*Faktor_100","v":1131},{"$f":"($N$6)*Faktor_105","v":1187.55},{"$f":"($N$6)*Faktor_100","v":1131},{"$f":"($N$6)*Faktor_085","v":961.35},{"$f":"($N$6)*Faktor_065","v":735.15},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.55000000000000004]
[null,90,{"$f":"($N$6)*Faktor_045","v":508.95},{"$f":"($N$6)*Faktor_055","v":622.05000000000007},{"$f":"($N$6)*Faktor_070","v":791.69999999999993},{"$f":"($N$6)*Faktor_080","v":904.80000000000007},{"$f":"($N$6)*Faktor_085","v":961.35},{"$f":"($N$6)*Faktor_080","v":904.80000000000007},{"$f":"($N$6)*Faktor_070","v":791.69999999999993},{"$f":"($N$6)*Faktor_055","v":622.05000000000007},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.45]
[]
[null,"Quellen:","Einstrahlungsscheibe Sonnenenergie: Solar Consult, kein Datum www.photovoltaik-in.de. [Online] Available at: www.photovoltaikin.de/images/ausrichtung%20und%20ertrag.JPG [Zugriff am 05 Mai 2020]."]
[null,null,"Globalstrahlungsdaten: DWD Climate Data Center (CDC): Rasterdaten der vieljährigen mittleren Monatssummen und der vieljährigen mittleren Jahressumme für die Globalstrahlung auf die horizontale Ebene für Deutschland basierend auf Boden- und Satellitenmessungen, Version V003, 2019. "]
[]
[]
[]
[null,"Abregelung "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Einspeiselimit\nVolleinspeisung","Ausrichtung / Neigung","Nord","Nordost","Ost","Südost","Süd","Südwest","West","Nordwest"]
[null,"[%]","[%]","[%]","[%]","[%]","[%]","[%]","[%]","[%]","[%]"]
[null,70,0,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5]
[null,70,5,0.35,0.35,0.5,0.6,0.75,0.6,0.5,0.35]
[null,70,10,0.25,0.25,0.7,0.9,1.1000000000000001,0.9,0.7,0.25]
[null,70,15,0.1,0.1,0.7,1,1.25,1,0.7,0.1]
[null,70,20,0,{"$f":"(P58+P60)*Faktor_090","v":0},0.8,1.3,1.5,1.3,0.8,{"$f":"(V58+V60)*Faktor_090","v":0}]
[null,70,25,0,0,0.85,1.5,1.75,1.5,0.85,0]
[null,70,30,0,0,0.9,1.7,2,1.7,0.9,0]
[null,70,35,0,0,0.95,2,2.25,2,0.95,0]
[null,70,40,0,0,1,2,2.5,2,1,0]
[null,70,50,0,0,1,2,2.2999999999999998,2,1,0]
[null,70,60,0,0,0.9,1.7,2,1.7,0.9,0]
[null,70,90,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,60,0,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5]
[null,60,5,2,2.1,2.75,3,3.5,3,2.75,2.1]
[null,60,10,1.5,1.8,2.8,3.5,4,3.5,2.8,1.8]
[null,60,15,1.25,1.7,3,4,4.75,4,3,1.7]
[null,60,20,1,1.5,3.1,4.5,5.5,4.5,3.1,1.5]
[null,60,25,0.6,1.25,3.5,5.25,5.9,5.25,3.5,1.25]
[null,60,30,0.5,1,4,6,6.25,6,4,1]
[null,60,35,0.25,0.75,4,6.1,6.8,6.1,4,0.25]
[null,60,40,0,0.5,4.25,6.25,7,6.25,4.25,0.5]
[null,60,50,0,0,4.25,6.5,7.25,6.5,4.25,0]
[null,60,60,0,0,4,6.25,7,6.25,4,0]
[null,60,90,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,50,0,10,10,10,10,10,10,10,10]
[null,50,5,9,9,10.5,12,13,12,10.5,9]
[null,50,10,8,8,11,13,14,13,11,8]
[null,50,15,7,7.5,11.5,14,15,14,11.5,7.5]
[null,50,20,6,7,12,15,16,15,12,7]
[null,50,25,5,6.75,12.3,15.5,17,15.5,12.3,6.75]
[null,50,30,4,6.5,12.5,16,17.5,16,12.5,6.5]
[null,50,35,2.5,5.75,12.5,16.5,17,16.5,12.5,5.75]
[null,50,40,1,5,12.5,17,18.5,17,12.5,5]
[null,50,50,0,4,12,17,18.5,17,12,4]
[null,50,60,0,2,11,16,17.5,16,11,2]
[null,50,90,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"Quelle:","Abregelungsverluste: Stellbogen, D., Matthis, B., Eberspächer, M. & Binder, J., 2015. Abgeregelte Energie von PV-Anlagen - Abhängigkeit von Einspeisegrenze, Ausrichtung und lokalem Lastprofil, 30. Symposium Photovoltaische Solarenergie, Bad Staffelstein: Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg, Stuttgart."]
[null,null,"Werte maunell aus Graphiken abgelesen und in Tabelle übetragen"]
[]
[null,"Eigenverbrauchsquote"]
[]
[null,"Haushalt Eigenverbrauch \"hoch\""]
[]
[null,"f(x,y) = a + bx + cy + dx^2 + ey^2 + fx^3 + gy^3",null,null,null,"a",92.3,null,"Formel hergeleitet mit \"Curve Expert Pro\""]
[null,"mit ",null,null,null,"b",-52.5]
[null,"x = PV-Nennleistung / Jahresstromverbrauch [kWp/MWh]",null,null,null,"c",14.3]
[null,"y = Speicherkapazität / Jahresstromverbrauch [kWh/MWh]",null,null,null,"d",11.8]
[null,null,null,null,null,"e",-4.75]
[null,null,null,null,null,"f",-0.95699999999999996]
[null,null,null,null,null,"g",0.497]
[]
[null,null,0.5,1,1.75,2,3,4,5]
[null,0,{"$f":"$G$102+$G$103*C$110+$G$104*$B111+$G$105*C$110^2+$G$106*$B111^2+$G$107*C$110^3+$G$108*$B111^3","v":68.880375000000001},50.642999999999994,31.433578125,26.844000000000001,15.161000000000001,9.852000000000011,5.1750000000000114]
[null,0.25,72.166265625000008,53.928890624999994,34.719468749999997,30.129890625000005,18.446890625000005,13.137890625000013,8.4608906249999993]
[null,0.5,74.905000000000001,56.667625000000001,37.458203125000004,32.868625000000002,21.185625000000002,15.876625000000017,11.199625000000017]
[null,0.75,77.143171875000007,58.905796875,39.696375000000003,35.106796875000001,23.423796875000004,18.114796875000021,13.437796875000005]
[null,1,78.927374999999998,60.689999999999991,41.480578124999994,36.890999999999998,25.207999999999998,19.899000000000008,15.222000000000023]
[null,{"$f":"5/4","v":1.25},80.304203125000001,62.066828124999994,42.857406249999997,38.267828125000001,26.584828125000001,21.275828125000011,16.598828125000011]
[null,{"$f":"6/4","v":1.5},81.320250000000001,63.082874999999994,43.873453124999997,39.283875000000002,27.600875000000006,22.291875000000015,17.614875000000001]
[null,{"$f":"7/4","v":1.75},82.022109375000014,63.784734374999999,44.575312500000003,39.985734375000007,28.302734375000007,22.993734375000017,18.316734375000017,null,null,null,null,"Stromverbrauch je Tageszeit über ein Jahr gemittelt für die beiden Lastprofile \"EV-Niedrig\" und \"EV-Hoch\". "]
[null,2,82.456375000000008,64.219000000000008,45.00957812499999,40.42,28.736999999999995,23.428000000000019,18.751000000000005]
[null,2.25,82.669640625,64.432265624999985,45.22284375000001,40.633265625000014,28.950265625000014,23.64126562500001,18.964265625000024,null,null,null,null,"\"EV-niedrig\": hohe Last am Abend; daher Eigenverbrauch ohne Batterie niedrig"]
[null,3,82.449375000000003,64.212000000000003,45.002578125000007,40.413000000000011,28.730000000000008,23.421000000000017,18.744000000000018,null,null,null,null,"\"EV-hoch\": hohe Last über Mittag; daher Eigenverbrauch ohne Batterie hoch"]
[null,4,81.888374999999996,63.650999999999996,44.441578125000007,39.852000000000004,28.169000000000004,22.860000000000014,18.183]
[null,5,83.755375000000001,65.518000000000001,46.308578124999997,41.719000000000001,30.036000000000001,24.727000000000025,20.050000000000011,null,null,null,null,"Diese Profile wurden je auf 4000 kWh/a Verbrauch genormt"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ertrag der PV-Anlagen = Installierte Leistujng * 1000 kWh/kWp am Eingang des Wechselrichters (DC-Seite)"]
[null,"Haushalt Eigenverbrauch \"niedrig\""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Effizienzen",null,"MPP-Tracker",null,null,null,null,null,null,0.97499999999999998]
[null,"f(x,y) = a + bx + cy + dx^2 + ey^2 + fx^3 + gy^3",null,null,null,"a",72.2,null,"Formel hergeleitet mit \"Curve Expert Pro\"",null,null,null,null,null,null,"DC/DC - Wandler",null,null,null,null,null,null,0.97499999999999998]
[null,"mit ",null,null,null,"b",-41.3,null,null,null,null,null,null,null,null,"DC-Zwischenkreis --> Batterie \"Laden\"",null,null,null,null,null,null,0.94]
[null,"x = PV-Nennleistung / Jahresstromverbrauch [kWp/MWh]",null,null,null,"c",21.4,null,null,null,null,null,null,null,null,"Batterie \"Entladen\"  --> DC-Zwischenkreis",null,null,null,null,null,null,0.94]
[null,"y = Speicherkapazität / Jahresstromverbrauch [kWh/MWh]",null,null,null,"d",8.4499999999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gleichanteil an Verlustleistung, wenn Batterie entlädt",null,null,null,null,null,null,"50 W"]
[null,null,null,null,null,"e",-7.12,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gleichanteil an Verlustleistung, wenn PV über 50 W",null,null,null,null,null,null,"Feld \"O127\""]
[null,null,null,null,null,"f",-0.622,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wenn Batterie nicht aktiv, oder PV < 50W Einspeisung - Sleep Modus ",null,null,null,null,null,null,"0 W"]
[null,null,null,null,null,"g",0.746]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Simulation des PV Speichersystems mit Lastprofilen und Solareinstrahlung über ein Jahr in Matlab ergibt folgende Autarkiegrade (bezogen auf 4000 kW/a Verbrauch)"]
[null,null,0.5,1,1.75,2,3,4,5]
[null,0,{"$f":"$G$127+$G$128*C$110+$G$129*$B136+$G$130*C$110^2+$G$131*$B136^2+$G$132*C$110^3+$G$133*$B136^3","v":53.58475},38.728000000000009,22.469593750000008,18.424000000000007,7.556000000000008,2.392000000000003,-0.80000000000003979]
[null,0.25,58.501406250000002,43.644656250000004,27.386250000000011,23.340656250000009,12.472656250000009,7.3086562499999967,4.116656249999961]
[null,0.5,62.597999999999992,47.741250000000008,31.482843750000011,27.437250000000009,16.569250000000011,11.405250000000004,8.2132499999999613]
[null,0.75,65.944468749999999,51.087718750000001,34.8293125,30.783718750000002,19.915718750000003,14.751718749999998,11.559718749999963]
[null,1,68.610749999999996,53.754000000000005,37.495593750000012,33.45000000000001,22.582000000000008,17.417999999999996,14.225999999999962]
[null,{"$f":"5/4","v":1.25},70.666781250000014,55.810031250000009,39.551625000000008,35.506031250000007,24.638031250000008,19.474031250000003,16.28203124999996]
[null,{"$f":"6/4","v":1.5},72.182500000000019,57.325750000000006,41.067343750000006,37.021750000000004,26.153750000000006,20.989750000000001,17.797749999999958]
[null,{"$f":"7/4","v":1.75},73.227843750000005,58.37109375,42.112687500000007,38.067093750000005,27.199093750000003,22.035093750000005,18.843093749999941]
[null,2,73.872749999999996,59.016000000000005,42.757593749999998,38.712000000000003,27.844000000000001,22.679999999999996,19.487999999999953]
[null,2.25,74.187156250000001,59.33040625000001,43.071999999999996,39.026406250000008,28.158406249999999,22.99440624999999,19.802406249999962]
[null,3,73.84675,58.989999999999995,42.731593750000002,38.685999999999993,27.817999999999998,22.653999999999993,19.46199999999995]
[null,4,73.00875000000002,58.152000000000001,41.893593750000001,37.847999999999999,26.98,21.815999999999995,18.623999999999953]
[null,5,75.834750000000014,60.977999999999994,44.719593750000023,40.674000000000007,29.806000000000026,24.641999999999996,21.44999999999996]
[]
[null,"Quelle:","Lastprofile Muster-Haushalte: Binder, et al., 2013. Dezentrale PV-Systeme: Amortisation von Batteriespeichern in Abhängigkeit von Systemauslegung, Alterung und Tarifen, 28. Symposium Photovolataische Solarenergie, Bad Staffelstein: Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden Württemberg (ZSW)."]
[]
[null,"Vergütung nach EEG 2017"]
[]
[null,"Feste Einspeisevergütung nach § 48 (2) (Wohngebäude, Lärmschutzwände, Gebäude nach §48 (3)) und Sonstige Gebäude nach §48 (1)",null,null,null,null,null,null,"Marktprämienmodell nach § 48 (Wohngebäude, Lärmschutzwände, Gebäude nach §48 (3)) und Sonstige Gebäude nach §48 (1)"]
[]
[null,"Inbetriebnahme","bis 10kWp","bis 40kWp","bis 100kWp","Sonstige Gebäude bis 100kWp",null,null,"Inbetriebnahme","bis 10kWp","bis 40kWp","bis 750kWp","Sonstige Gebäude bis 750kWp","Gebühr fürden Vermarkter"]
[null,null,"[EUR/kWh]","[EUR/kWh]","[EUR/kWh]","[EUR/kWh]",null,null,null,"[EUR/kWh]","[EUR/kWh]","[EUR/kWh]","[EUR/kWh]","[EUR/kWh]"]
[null,"2020-11-01",8.48E-2,8.2400000000000001E-2,6.4600000000000005E-2,5.8299999999999998E-2,null,null,"2020-11-01",8.8800000000000004E-2,8.6400000000000005E-2,6.8600000000000008E-2,6.2300000000000001E-2,4.0000000000000001E-3]
[null,"2020-12-01",8.3199999999999996E-2,8.09E-2,6.3399999999999998E-2,5.7200000000000001E-2,null,null,"2020-12-01",8.72E-2,8.4900000000000003E-2,6.7400000000000002E-2,6.1200000000000004E-2,4.0000000000000001E-3]
[null,"2021-01-01",8.1600000000000006E-2,7.9299999999999995E-2,6.2199999999999998E-2,5.6099999999999997E-2,null,null,"2021-01-01",8.5600000000000009E-2,8.3299999999999999E-2,6.6199999999999995E-2,6.0100000000000001E-2,4.0000000000000001E-3]
[null,"2021-02-01",{"$f":"ROUND(C160-0.01*C160,4)","v":8.0799999999999997E-2},{"$f":"ROUND(D160-0.01*D160,4)","v":7.85E-2},6.1600000000000002E-2,5.5500000000000001E-2,null,null,"2021-02-01",{"$f":"ROUND(J160-0.01*J160,4)","v":8.4699999999999998E-2},{"$f":"ROUND(K160-0.01*K160,4)","v":8.2500000000000004E-2},{"$f":"ROUND(L160-0.01*L160,4)","v":6.5500000000000003E-2},{"$f":"ROUND(M160-0.01*M160,4)","v":5.9499999999999997E-2},4.0000000000000001E-3]
[null,"2021-03-01",{"$f":"ROUND(C161-0.01*C161,4)","v":0.08},{"$f":"ROUND(D161-0.01*D161,4)","v":7.7700000000000005E-2},{"$f":"ROUND(E161-0.01*E161,4)","v":6.0999999999999999E-2},{"$f":"ROUND(F161-0.01*F161,4)","v":5.4899999999999997E-2},null,null,"2021-03-01",{"$f":"ROUND(J161-0.01*J161,4)","v":8.3900000000000002E-2},{"$f":"ROUND(K161-0.01*K161,4)","v":8.1699999999999995E-2},{"$f":"ROUND(L161-0.01*L161,4)","v":6.4799999999999996E-2},{"$f":"ROUND(M161-0.01*M161,4)","v":5.8900000000000001E-2},4.0000000000000001E-3]
[null,"2021-04-01",7.9200000000000007E-2,7.6899999999999996E-2,6.0400000000000002E-2,5.4399999999999997E-2,null,null,"2021-04-01",8.3099999999999993E-2,8.09E-2,6.4199999999999993E-2,5.8299999999999998E-2,4.0000000000000001E-3]
[]
[null,"Installierte Leistung der PV-Anlage - Feste Einspreisevergütung",null,null,null,null,null,null,"Installierte Leistung der PV-Anlage - Marktprämienmodell"]
[]
[null,"Inbetriebnahme","Gesamtleistung","Anteil bis 10kWp","Anteil bis 40kWp","Anteil bis 100kWp","Sonstige Gebäude bis 100kWp",null,"Inbetriebnahme","Gesamtleistung","Anteil bis 10kWp","Anteil bis 40kWp","Anteil bis 750kWp","Sonstige Gebäude bis 750kWp"]
[null,null,{"$f":"IF(Feste_EEG_Vergütung=\"ja\",Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage,0)","v":10},{"$f":"IF(Tabelle109613[[#This Row],[Gesamtleistung]]<=10,Tabelle109613[[#This Row],[Gesamtleistung]],10)","v":10},{"$f":"MIN(Tabelle109613[[#This Row],[Gesamtleistung]]-Tabelle109613[[#This Row],[Anteil bis 10kWp]],30)","v":0},{"$f":"Tabelle109613[[#This Row],[Gesamtleistung]]-Tabelle109613[[#This Row],[Anteil bis 10kWp]]-Tabelle109613[[#This Row],[Anteil bis 40kWp]]","v":0},{"$f":"Tabelle109613[[#This Row],[Gesamtleistung]]","v":10},null,null,{"$f":"IF(Direktvermarktung=\"ja\",Installierte_Leistung_der_GesamtAnlage,0)","v":0},{"$f":"IF(Tabelle10961314[[#This Row],[Gesamtleistung]]<=10,Tabelle10961314[[#This Row],[Gesamtleistung]],10)","v":0},{"$f":"MIN(Tabelle10961314[[#This Row],[Gesamtleistung]]-Tabelle10961314[[#This Row],[Anteil bis 10kWp]],30)","v":0},{"$f":"Tabelle10961314[[#This Row],[Gesamtleistung]]-Tabelle10961314[[#This Row],[Anteil bis 10kWp]]-Tabelle10961314[[#This Row],[Anteil bis 40kWp]]","v":0},{"$f":"Tabelle10961314[[#This Row],[Gesamtleistung]]","v":0}]
[null,null,"Wohngebäude",null,null,null,"Sonstiges Gebäude",null,null,"Wohngebäude",null,null,null,"Sonstiges Gebäude"]
[null,"2020-11-01",{"$f":"IF(OR($C$168>100,$C$168=0),0,(C158*$D$168+D158*$E$168+E158*$F$168)/$C$168)","v":8.48E-2},null,null,null,{"$f":"IF(OR($G$168>100,$C$168=0),0,F158)","v":5.8299999999999998E-2},null,"2020-11-01",{"$f":"IF(OR($J$168>750,$J$168=0),0,((J158-N158)*$K$168+(K158-N158)*$L$168+(L158-N158)*$M$168)/$J$168)","v":0},null,null,null,{"$f":"IF(OR($N$168>750,$N$168=0),0,M158-N158)","v":0}]
[null,"2020-12-01",{"$f":"IF(OR($C$168>100,$C$168=0),0,(C159*$D$168+D159*$E$168+E159*$F$168)/$C$168)","v":8.3199999999999996E-2},null,null,null,{"$f":"IF(OR($G$168>100,$C$168=0),0,F159)","v":5.7200000000000001E-2},null,"2020-12-01",{"$f":"IF(OR($J$168>750,$J$168=0),0,((J159-N159)*$K$168+(K159-N159)*$L$168+(L159-N159)*$M$168)/$J$168)","v":0},null,null,null,{"$f":"IF(OR($N$168>750,$N$168=0),0,M159-N159)","v":0}]
[null,"2021-01-01",{"$f":"IF(OR($C$168>100,$C$168=0),0,(C160*$D$168+D160*$E$168+E160*$F$168)/$C$168)","v":8.1600000000000006E-2},null,null,null,{"$f":"IF(OR($G$168>100,$C$168=0),0,F160)","v":5.6099999999999997E-2},null,"2021-01-01",{"$f":"IF(OR($J$168>750,$J$168=0),0,((J160-N160)*$K$168+(K160-N160)*$L$168+(L160-N160)*$M$168)/$J$168)","v":0},null,null,null,{"$f":"IF(OR($N$168>750,$N$168=0),0,M160-N160)","v":0}]
[null,"2021-02-01",{"$f":"IF(OR($C$168>100,$C$168=0),0,(C161*$D$168+D161*$E$168+E161*$F$168)/$C$168)","v":8.0799999999999997E-2},null,null,null,{"$f":"IF(OR($G$168>100,$C$168=0),0,F161)","v":5.5500000000000001E-2},null,"2021-02-01"]
[null,"2021-03-01",0.08,null,null,null,5.4899999999999997E-2,null,"2021-03-01"]
[null,"2021-04-01",7.9200000000000007E-2,null,null,null,5.4399999999999997E-2,null,"2021-04-01"]
[]
[null,"Quelle:","https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/ZahlenDatenInformationen/EEG_Registerdaten/EEG_Registerdaten_node.html;jsessionid=CF683DD345A4E7E471223C12548FCECB"]

{"sheet":"Parameter","index":12,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Paramterbezeichnung","Eingabemöglichkeiten","Pflicht-Eingabe","Anmerkung",null,null,"Paramterbezeichnung","Default-Wert","Experten-Eingabe","Anmerkung"]
[null,"Standort der Anlage","3D-Karte",null,"Standort in der 3D-Karte wählen (Makro-Anwendung)\nDatengrundlage DWD",null,null,"Performance Ratio","85 %",null,"Annahme basierend auf einschlägiger Literatur z.B. Fraunhofer ISE Fakten zur PV 2020"]
[null,"Ausrichtung der Anlage","Nord bis Nord",null,"Es sind 8 Ausrichtugnen wählbar\n45°-Schritte",null,null,"Moduldegradation","0,25 %/a",null,"Annahme basierend auf einschlägiger Literatur (Kost et al. 2018)"]
[null,"Neigung der Anlage","0° bis 60°",null,"Es sind verschiedene Neigungswinkel je nach Dachtyp oder Fassadenanlage wählbar",null,null,"Lebendauer des 1. Wechselrichters","15 Jahre",null,"Annahme"]
[null,"Netto-Strombezugspreis aktuell","26 Cent/kWh",null,"Manuelle Eingabe",null,null,"Spezifische PV-Modulpreise",null,null,"Manuelle Eingabe"]
[null,"Installierte Nennleistung der PV-Anlage","1kWp bis 750kWp",null,null,null,null,"BOS-Preise flächenunabhängig",null,null,"Manuelle Eingabe"]
[null,"Installierte Speicherkapazität",null,null,null,null,null,"BOS-Preise flächenabhängig",null,null,"Manuelle Eingabe"]
[null,"Teilnahme an einem Förderprogramm für Batteriesysteme","ja I nein",null,"Manuelle Eingabe",null,null,"CAPEX der PV-Anlage",null,null,"Manulle Eingabe der Gesamtinvestition für die PV-Anlage"]
[null,"Födersumme Batteriesystem",null,null,"Manuelle Eingabe des Absolutwerts abhängig vom Förderprogramm",null,null,"CAPEX Wechselrichter","0,15 * CAPEX PV-Anlage (kleine Anlagen)",null,"für kleine PV-Anlagen, sonst manuelle Eingabe"]
[null,"Anteil Eigenkapital","0% bis 100%",null,"Manuelle Eingabe",null,null,"Sonstiger CAPEX",null,null,"Manuelle Eingabe"]
[null,"Zinssatz für Fremdkapital",null,null,"Manuelle Eingabe",null,null,"Wechselrichter-Ersatzkosten","60 %/CAPEXWR",null,"Annahme"]
[null,"Rendite Eigenkapital",null,null,"Manuelle Eingabe (\"Opportunitätszins\")",null,null,"OPEX der PV-Anlage","1 %/CAPEXPV",null,"Annahme basierend auf einschlägiger Literatur z.B. Fraunhofer ISE Fakten zur PV 2020"]
[null,"Anbringungsort der PV-Anlage nach EEG","Wohngeb. I Sonst. Gebäude",null,"Manuelle Eingabe in Abhägigkeit zu EEG 2017 §48",null,null,"Sonstiger OPEX","1 %/CAPEXPVgroß",null,"Annahme"]
[null,"Feste EEG-Vergütung","ja I nein",null,"Manuelle Eingabe",null,null,"Inflation","2 %"]
[null,"Geförderte Direktvermarktung","ja I nein",null,"Manuelle Eingabe",null,null,"Strompreissteigerung","1 %/a",null,"Annahme"]
[null,"Jahresstromverbrauch",null,null,"Manuelle Eingabe",null,null,"Feste EEG-Vergütung",null,null,"BNetzA 2020"]
[null,"Hauptstromverbrauchszeit im Haushalt ","mittags I abends",null,"Manuelle Eingabe in Abhängigkeit hoher oder niedriger Gleichzeitigkeit von Stromerzeugung zu Stromverbrauch (Binder et al. 2013)",null,null,"Geförderte Direktvermarktung",null,null,"BNetzA 2020\nAbzüglich 4 Cent/kWh für Vermarkter"]
[null,"Eigene Angabe der Eigenverbrauchsquote","ja I nein",null,"Manuelle Eingabe\nImmer notwendig bei Gewerbebetrieben",null,null,"Verkaufserlös ohne Förderung bzw. nach Auslauf der Förderung","3,00 Cent/kWh",null,"Annahme - vgl. Börsenpreis Solar "]
[null,"Manuelle Eingabe Eigenverbauchsquote","0% bis 100%",null,"Manuelle Eingabe\nJe nach Gebäudetyp aus den Diagrammenablesbar",null,null,"EEG-Umlage","6,79 Cent/kWh",null,"BNetzA 2020"]
[null,"Nutzungsdauer der Anlage","20 bis 30 Jahre",null,"= Nutzungsdauer des Batteriesystems\n",null,null,"Einspeiselimit","70 %",null,"Limitierung nur für kleiner gleich 30kWp-Nennleistung"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Abregelungsverluste","Abhängig von PV-System",null,"Annahme basierend auf einschlägiger Literatur (Stellbogen et al. 2015)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Lebendauer der 1. Batterie","12 Jahre",null,"Annahme"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Batterie-Verluste","10 %",null,"Annahme"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Spezifischer CAPEX der Batterie"]
[null,null,null,null,null,null,null,"CAPEX des Batteriesystem",null,null,"Manulle Eingabe der Gesamtinvestition für das Batteriesystem"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Batterie-Ersatzkosten","40 %/CAPEXBAT",null,"Annahme basierend auf einschlägiger Literatur"]
[null,null,null,null,null,null,null,"OPEX der Batterie","0 %/CAPEXBAT",null,"Annahme"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Spezifischer Vermeidungsfaktor Treibhausgas","627 g CO2-Äq./kWh",null,"Annahme basierend auf einschlägiger Literatur (UBA 2019)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Strombezugspreis (netto) vom Stromversorger","0,26 €/kWh ",null,"BDEW-Strompreisanalyse 2020"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Rendite Eigenkapital","1 %",null,"Annahme"]